Описание объекта закупки

для осуществления закупки у единственного поставщика
1.Наименование объекта закупки: поставка зеркального фотоаппарата и видеокамеры
Код по ОКПД2: 
26.40.33.110 Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи и воспроизведения изображения

26.70.14.190 Фотокамеры прочие

2.  Описание объекта закупки:  

Качество подлежащих поставке товаров должно соответствовать следующим характеристикам:

	№ п/п
	Код позиции 
по ОКПД, КТРУ
	Наименование товара
	Количество
	Характеристики объекта закупки* 
(функциональные, технические и качественные)
	Инструкция

по заполнению характеристик

в заявке

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	

	1
	26.40.33.110
	Видеокамера

Panasonic HC-V900E-K или эквивалент
	1 штука
	Цвет корпуса
	черный
	Значение характеристики

не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип матрицы
	BSI MOS
	

	
	
	
	
	Типоразмер матрицы
	1/2.5"
	

	
	
	
	
	Общее число пикселей
	8.57 Мп
	

	
	
	
	
	Число эффективных пикселей при видеосъемке/при фотосъемке
	6.17/8.29 Мп
	

	
	
	
	
	Встроенный объектив
	есть
	

	
	
	
	
	Фокусное расстояние
	4.12 - 98.9 мм
	

	
	
	
	
	Эквивалентное фокусное расстояние (35 мм)
	25 - 600 мм
	

	
	
	
	
	Диафрагма
	f/1.8-4.0
	

	
	
	
	
	Диаметр светофильтра
	62 мм
	

	
	
	
	
	Встроенные ND фильтры
	нет
	

	
	
	
	
	Оптический зум 
	24 x
	

	
	
	
	
	Цифровой зум
	70 x, 1500 x
	

	
	
	
	
	Рычаги зумирования на корпусе
	есть
	

	
	
	
	
	Режимы фокусировки
	автоматическая, ручная
	

	
	
	
	
	Минимальная освещенность внешней среды 
	0.5 лк
	

	
	
	
	
	Стабилизация
	оптическая
	

	
	
	
	
	Кистевой ремень
	есть
	

	
	
	
	
	Диапазон выдержки
	1/8000 - 1/24 сек
	

	
	
	
	
	Тип баланса белого
	автоматический, предустановленный
	

	
	
	
	
	Запись видео высокой четкости
	Full HD
	

	
	
	
	
	Максимальное разрешение видео
	1920x1080
	

	
	
	
	
	Разрешение и макс. частота кадров
	Full HD (1920x1080) 24/50 кадр./сек, HD (1280x720) 25 кадр./сек
	

	
	
	
	
	Форматы видеофайлов
	AVCHD, MP4
	

	
	
	
	
	Видеокодеки
	H.264 (AVC)
	

	
	
	
	
	Возможность подключения внешнего микрофона
	есть
	

	
	
	
	
	Аудиовходы
	mini Jack 3.5 mm
	

	
	
	
	
	Встроенный микрофон
	есть
	

	
	
	
	
	Каналы звукозаписи встроенного микрофона
	2 (стерео)
	

	
	
	
	
	Аудиовыход для наушников
	mini Jack 3.5 mm
	

	
	
	
	
	Режим фотосъемки
	есть
	

	
	
	
	
	Сохранение стоп-кадра в режиме видеосъемки 
	есть
	

	
	
	
	
	Максимальное разрешение изображения
	6784x3816
	

	
	
	
	
	Форматы изображения
	JPEG
	

	
	
	
	
	Видоискатель
	нет
	

	
	
	
	
	Сенсорный дисплей
	есть
	

	
	
	
	
	Диагональ дисплея (дюйм)
	3"
	

	
	
	
	
	Разрешение дисплея
	1843200 пикс
	

	
	
	
	
	Проводные интерфейсы
	USB Type-C, micro HDMI, micro jack 2.5 mm
	

	
	
	
	
	Беспроводные интерфейсы
	Wi-Fi
	

	
	
	
	
	Поддержка карт памяти
	SD, SDHC, SDXC
	

	
	
	
	
	Количество слотов для карт памяти
	1


	

	
	
	
	
	Питание
	от аккумулятора
	

	
	
	
	
	Емкость аккумулятора
	1940 мА*ч
	

	
	
	
	
	Комплектация
	адаптер переменного тока, аккумулятор, кабель USB Type-C, кабель micro HDMI, крышка объектива
	

	2
	26.70.14.190
	Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit 18-55mm DC или эквивалент
	1 шт
	Тип
	зеркальный фотоаппарат
	Значение характеристики

не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Модель
	Canon EOS 2000D Kit 18-55mm DC
	

	
	
	
	
	Цвет камеры
	черный
	

	
	
	
	
	Материал корпуса
	поликарбонатная смола
	

	
	
	
	
	Матрица:
	
	

	
	
	
	
	Общее число пикселей 
	24.7 Мп
	

	
	
	
	
	Число эффективных пикселей 
	24.1 Мп
	

	
	
	
	
	Тип матрицы
	CMOS
	

	
	
	
	
	Размер матрицы 
	22.3 х 14.9 мм
	

	
	
	
	
	Полнокадровая матрица 
	нет
	

	
	
	
	
	Кроп-фактор 
	1.6
	

	
	
	
	
	Соотношение сторон
	3:2
	

	
	
	
	
	Минимальная чувствительность (ISO) 
	100
	

	
	
	
	
	Максимальная чувствительность (ISO) 
	6400
	

	
	
	
	
	Расширенная минимальная чувствительность (ISO) 
	100
	

	
	
	
	
	Расширенная максимальная чувствительность (ISO) 
	12800
	

	
	
	
	
	Функция очистки матрицы 
	нет
	

	
	
	
	
	Процессор
	DIGIC 4+
	

	
	
	
	
	Выдержка 
	1/4000 - 30 сек
	

	
	
	
	
	Режимы работы затвора
	покадровый, серийный
	

	
	
	
	
	Максимальная скорость серийной съемки 
	3 кадр./сек
	

	
	
	
	
	Автоспуск 
	2 сек, 10 сек
	

	
	
	
	
	Тип видоискателя 
	зеркальный
	

	
	
	
	
	Диоптрийная коррекция
	от -2.5D до +0.5D
	

	
	
	
	
	Охват кадра видоискателем 
	95 %
	

	
	
	
	
	LiveView
	есть
	

	
	
	
	
	Подвижный дисплей 
	нет
	

	
	
	
	
	Сенсорный дисплей
	нет
	

	
	
	
	
	Диагональ дисплея (дюйм) 
	3"
	

	
	
	
	
	Разрешение дисплея 
	920000 пикс
	

	
	
	
	
	Объектив в комплекте
	есть
	

	
	
	
	
	Модель объектива в комплекте
	Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III
	

	
	
	
	
	Байонет 
	Canon EF, Canon EF-S
	

	
	
	
	
	Фокусное расстояние 
	18-55 мм
	

	
	
	
	
	Диафрагма 
	f/3.5-5.6
	

	
	
	
	
	Число лепестков диафрагмы 
	6
	

	
	
	
	
	Число оптических элементов 
	11
	

	
	
	
	
	Число групп оптических элементов 
	9
	

	
	
	
	
	Минимальная дистанция съемки 
	25 см
	

	
	
	
	
	Диаметр светофильтра 
	58 мм
	

	
	
	
	
	Режимы автофокусировки
	интеллектуальная (автоматическая), покадровая, следящая (непрерывная)
	

	
	
	
	
	Выбор зоны фокусировки
	автоматическая, одноточечная
	

	
	
	
	
	Количество точек автофокусировки
	9
	

	
	
	
	
	Тип стабилизатора изображения 
	нет
	

	
	
	
	
	Встроенная вспышка 
	есть
	

	
	
	
	
	Дальность действия встроенной вспышки 
	9.2 м
	

	
	
	
	
	Управление вспышкой с камеры
	подавление эффекта красных глаз, синхронизация по задней шторке
	

	
	
	
	
	TTL-управление вспышкой
	E-TTL II
	

	
	
	
	
	X-синхронизация 
	1/200 cек
	

	
	
	
	
	Брекетинг вспышки 
	есть
	

	
	
	
	
	Синхроконтакт (PC-разъем) 
	нет
	

	
	
	
	
	Замер экспозиции 
	центровзвешенный, частичный
	

	
	
	
	
	Экспозиционные режимы 
	с приоритетом выдержки, с приоритетом диафрагмы
	

	
	
	
	
	Экспокоррекция 
	± 5 EV (с шагом 1/3, 1/2 ступени)
	

	
	
	
	
	Брекетинг экспозиции 
	есть
	

	
	
	
	
	Тип баланса белого 
	автоматический, ручной, список предустановок
	

	
	
	
	
	Брекетинг баланса белого
	есть
	

	
	
	
	
	Разрешение изображения 
	6000x4000
	

	
	
	
	
	Форматы изображений 
	JPEG, RAW
	

	
	
	
	
	Максимальная серия снимков (JPEG) 
	150
	

	
	
	
	
	Максимальная серия снимков (RAW) 
	11
	

	
	
	
	
	Разрешение видео 
	Full HD (1920 x 1080)
	

	
	
	
	
	Частота кадров 
	30 кадр./сек (1920 x 1080)
	

	
	
	
	
	Формат видеофайлов 
	MOV
	

	
	
	
	
	Видеокодеки 
	H.264 (AVC)
	

	
	
	
	
	Продолжительность видеозаписи 
	30 мин
	

	
	
	
	
	Поддерживаемые карты памяти
	SD, SDHC, SDXC
	

	
	
	
	
	Два слота для карт памяти 
	нет
	

	
	
	
	
	Проводные интерфейсы
	HDMI, USB
	

	
	
	
	
	Беспроводные интерфейсы
	GPS, NFC, Wi-Fi
	

	
	
	
	
	Емкость аккумулятора
	860 мА*ч
	

	
	
	
	
	Приблизительное количество фото от одного заряда
	500
	

	
	
	
	
	Модель совместимого батарейного блока
	нет
	

	
	
	
	
	Разъем питания (DC IN) 
	нет
	

	
	
	
	
	Защита корпуса 
	нет
	

	
	
	
	
	Комплектация
	аккумуляторная батарея, зарядное устройство, ремень
	

	
	
	
	
	Защита корпуса 
	нет
	


* Характеристики объекта закупки указаны в соответствии с требованиями ч. 1.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Требование к качеству поставляемого товара:

1. Поставляемый товар (включая используемые при его изготовлении материалы) должен соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья пользователей.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, иметь паспорт и инструкцию по эксплуатации.

2.  Требования к гарантии качества товара.

Гарантийный срок на товар устанавливается Государственным заказчиком: согласно срока установленного заводом изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня его передачи Государственному заказчику, при условии надлежащего хранения.

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: Государственный заказчик предъявляет претензии по качеству товара в течение гарантийного срока товара, при условии, если уведомленный Поставщик не заменил товар качественным.

Требование к маркировке поставляемого товара:

Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), дату выпуска и срок годности товара, если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

Заместитель начальника 
ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Псковской области

майор внутренней службы
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