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Техническое задание на закупку
 противопожарного оборудования

Общие требования к товару:
1) Качественные характеристики товара: поставляемый товар по своему качеству, упаковке, маркировке должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации и требованиям настоящей документации.
2) Требования к техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, безопасности товара, а также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям Заказчика:
Поставляемый товар по своему качеству, упаковке, маркировке должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации и требованиям настоящей документации.
Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в период срока гарантийной эксплуатации (хранения) и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

Предмет закупки: 
	№
п/п
	
ОКПД2/ КТРУ
	Наименование
поставляемого
товара
	
Ед. измерения
	Кол-во 
	Функциональные характеристики
(потребительские свойства)

	1
	27.40.39.113

	Светильник для аварийного освещения
	шт.
	63
	Мощность светильника: 0.6 Вт
Мощность лампы: 1.5 Вт
Тип лампы: встроенные светодиоды
Количество ламп: 30 шт
Лампа в комплекте:да
Цоколь:встроенные светодиоды
Источник питания: сетевой + аккумулятор
Степень защиты корпуса: IP41
Длина:202 мм
Высота:30 мм
Глубина: 55 мм
Цветовая температура:6500 К
Тип аккумулятора:Li-Ion
Провод:провод с вилкой
Габариты без упаковки:202х55х30 мм
Форма корпуса: прямоугольник
Материал корпуса: пластик
Цвет корпуса: белый
Номинальное время работы в аварийном режиме: 6 ч
Схема подключения: непостоянного действия
Световой поток: 158 лм
Тип рассеивателя: равномерный
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев 
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012

	2
	28.29.22.110-
[bookmark: _GoBack]00000014
	Огнетушитель
ОП-4 
	шт.
	60
	Назначение: для тушения загораний твердых веществ (класс пожара А), жидких веществ (класс пожара В), газообразных веществ (класс пожара С), а также тушения электрооборудования под напряжением до 1000В на промышленных предприятиях, складах, транспортных средствах.
Вид (по типу огнетушащего вещества): Порошковый специальный (ОПС)
Тип по принципу создания избыточного давления газа: С баллоном высокого давления для хранения сжатого или сжиженного газа
Тип: Переносной
Огнетушащая способность: 55В/2А.
Масса заряда порошка, кг: должен быть не менее 4.
Масса заряженного огнетушителя, кг: не менее 6,9.
Рабочее давление в корпусе, МПа: менее 1,6±0,2.
Длина струи ОТВ, м: менее 4.
Продолжительность подачи ОТВ, с: не менее 10.
Диапазон рабочих температур, °С, не хуже: от -50 до +50.
Комплектация: 
- огнетушитель, заряженный с опломбированным ЗПУ - 1 шт.;
- гибкий шланг с насадкой - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель -1 шт.
Требуется возможность перезарядки.
Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя должен быть не менее 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки ОТК.
Срок службы до перезарядки, лет: не менее 5.
Срок службы, лет: не менее 10.
Год выпуска, требования к состоянию: не ранее 1 квартала 2026 года, новый, не бывший 
в эксплуатации, заряженный.
Наименование страны происхождения - Российская Федерация.
ГОСТ Р 51057-2001

	3
	22.29.29.190
	Изготовление плана эвакуации (600*400) (фотолюминисцентный, размер 400*600мм, пластик ПВХ 2мм, пленка светонакопительная)
	шт.
	5
	План эвакуации фотолюминесцентный 
[image: C:\Users\hp\Downloads\nilsen4_5_2.jpg]
Размер не менее формата А2;
Основа для нанесения фотолюминесцентной плёнки: пластик ПВХ толщиной 2 мм;
Полноцветная печать;
Изображение влагостойкое;
Размер 400*600 мм;
Параметры и характеристики изделия соответствуют ГОСТ 34428-2018

	4
	22.29.22.000-00000001
	Указатель выхода
(пленка 150*300)

	шт.
	10
	Указатель выхода
Пленка 150*300
ГОСТ 12.4.026-2015

	5
	28.29.84.000
	Подставка под огнетушитель 
П-10 (квадрат)
	шт.
	20
	Вид подставки: напольный
Подходит под огнетушители ОП-2 ОП-3 ОП-4 ОП-5 ОУ-2 ОУ-3
Размеры, ширина, мм 170
Размеры, высота, мм 320
Длина, мм 170
Функционал для 1-го огнетушителя
Вес (грамм) 2100
Ширина (мм) 170
Высота (мм) 320
Длина (мм) 170



Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Доставка Товара осуществляется за счет и автотранспортом Поставщика в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, в адрес грузополучателя: Ростовская область г. Новочеркасск, ул. Украинская 1, учреждение ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области, помещение склада в рабочие дни с 09:00 до 16:00. Досмотровые мероприятия при въезде и выезде автотранспорта, возможны задержки при въезде на территорию до 1,5-2 часов в зависимости от загруженности контрольно-пропускного пункта. Разгрузка производится силами Государственного заказчика, возможны задержки при проведении разгрузочных мероприятий до 1,5-2 часов, в зависимости от загруженности рабочего персонала.
Во время доставки Товара Поставщик должен обеспечить качество и безопасность Товара и наличие сертификатов (паспортов) качества производителя, или другие документы по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все транспортные расходы относятся на Поставщика. 
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставщик поставляет Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта

Заместитель начальника ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН
России по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы																																	      А.М. Князев
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