Техническое задание 
на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг).
1. [bookmark: _GoBack]Предмет поставки:  Светильники.

	№ п/п
	Страна происхождения
(код ОКСМ)
	ОКПД2
КТРУ

	Наименование товара (товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)модель товара (при наличии)
	*Техническое описание товара
(ГОСТ, габариты, условия эксплуатации, назначение, конфигурация и др.  характеристики  товара)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6

	1
	Россия 643
	27.40.25.132
	Светильник светодиодный ЖКХ круг ДПО-2100 с инфракрасным датчиком движения 12Вт 4000K IP65 PROxima BKL-2100DI-R-12-4000 EKF 
	Светильник светодиодный ЖКХ круг ДПО-2100 с инфракрасным датчиком движения 12Вт 4000K IP65 PROxima BKL-2100DI-R-12-4000 EKF. Или Эквивалент 
Мощность не менее 12Вт 
Напряжение питания - 230В
Цветовая температура - K4000
Степень защиты - IP65
Датчик движения: с инфракрасным датчиком
Угол раскрытия светового потока, 120 град. Срок службы 30 000 часов
Диапазон рабочих температур: -20° до + 40°
Габариты: 175 х 50 мм
Цвет: Белый
Форма: Круг
Тип рассеивателя: Матовый поликарбонат
Способ монтажа: Накладной
Материал корпуса: Пластик
	шт.
	10

	2
	Россия 643
	27.40.25.132
	Светильник светодиодный влагозащищенный (герметичный)
LE LED RBL WH 20W CW (круг) LEEK
	Светильник светодиодный влагозащищенный (герметичный)
LE LED RBL WH 20W CW (круг) LEEK 
Вид светильника: настенно-потолочный
Цветовая  температура:  4000 K  (согласно письма Роспотребнадзора 
№ 01/11157-12-32  от 01.10.2012г.)
Мощность 20 Вт. Световой поток 1600 Лм
Диапазон рабочего напряжения светодиодов  150  - 250 В
Степень защиты IP65. Угол рассеивания  180 °
Коэффициент мощности,  min cosϕ 0,9
Индекс цветопередачи, Ra 82-90
Габариты светильника 221х72 мм (диаметр х высота)
Материал корпуса  негорючий пластик                                                                                                       
Материал рассеивателя полимерный материал с высоким светопропуском;  Вариант монтажа накладной
Источник света  светодиоды Epistar.                                                       
Повышенный температурный режим использования  100°С
Диммируемый светильник: Нет.
Форма: круглая. Класс защиты от электрического тока II
Номинальное напряжение 230В. Коэффициент пульсаций 1%
Соответствует ГОСТ IEC 62493-2014 «Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей»
	шт.
	10

	3
	Россия 643
	27.40.25.132
	Светильник светодиодный пыле- влагозащищённый накладной.  
LLT СПП 2301
	Светильник светодиодный пылевлагозащищённый накладной.  LLT СПП 2301. Степень защиты IP65
Цоколь встроенные светодиоды (LED)
Длина, см 17. Высота, cм 5,1. Яркость 960 Лм
Материал корпуса АБС-пластик. Индекс цветопередачи, Ra 80-90
Цветовая температура 3300-4000К (согласно письма Роспотребнадзора № 01/11157-12-32 от 01.10.2012г.)
Класс защиты от поражения электрическим током- 1
Форма Круг. Мощность 12 Вт. Напряжение: 220В.
Соответствует ГОСТ ТЕС 62493-2014 «Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей».
	шт.
	20

	4
	Россия 643
	27.40.25.132
	Светодиодный светильник Geniled Офис Standart595x595x20 40Вт 4000К 90Ra Микропризма
	Светодиодный светильник Geniled Офис Standart595x595x20 40Вт 4000К 90Ra Микропризма. Электропотребление: 40Вт, Световой поток, Ra90:4640, Световой поток: 4640, Цветовая температура: 4000, Угол рассеивания:90°, Степень пылевлагозащиты: IP40, Гарантия: 5лет, Напряжение питания:180–264В, 50/60Гц, Степень защиты от возгорания: F, Номинальноенапряжение: 220В, Тип БАП: Без БАП, EMC: Да, RAL: Да, Индексцветопередачи: 90Ra, Класс защиты от поражения электрическим током: I,Материал: Сталь, поликарбонат/полистирол, Срок службы: 50000часов
	шт.
	20

	5
	Россия 643
	27.40.25.132
	Светодиодный светильник Geniled ЛПО Standart 1200x180x20 40Вт4000К 90Ra Микропризма
	Светодиодный светильник Geniled ЛПО Standart 1200x180x20 40Вт4000К 90Ra Микропризма.  Электропотребление: 40Вт, Световой поток: 4640,Цветовая температура: 4000, Угол рассеивания: 90°, Степеньпылевлагозащиты: IP40, Гарантия: 5 лет, Напряжение питания: 180–264В,50/60Гц, Степень защиты от возгорания: F, Номинальное напряжение: 220В,Тип БАП: Без БАП, EMC: Да, RAL: Да, Индекс цветопередачи: 90Ra, Классзащиты от поражения электрическим током: I, Материал: Сталь,поликарбонат/полистирол, Срок службы: 50000часов, Тип светодиодов:SMD2835 Everlight
	шт.
	20

	6
	Россия 643
	27.40.25.132
	Светодиодный светильник 
ЛСП Standart 2х36 1200 IP65 40Вт4000К 90Ra Матовый
	Светодиодный светильник ЛСП Standart 2х36 1200 IP65 40Вт4000К 90Ra Матовый.Электропотребление: 40Вт, Световой поток, Ra90:4320, Цветовая температура: 4000, Угол рассеивания: 120°, Степеньпылевлагозащиты: IP65, Гарантия: 5 лет, Напряжение питания: 180–264В,50/60Гц, Степень защиты от возгорания: F, Тип БАП: Без БАП, Номинальное напряжение: 220В,, EMC: Да, RAL: Да, Индекс цветопередачи: 90Ra, Срокслужбы: 50000часов, Тип светодиодов: SMD2835 Everlight, ЕАС: Да,
	шт.
	20

	7
	Россия 643
	27.40.42.112
	Блок питания Geniled GL-HP40A450P30 для светодиодных модулей Geniled
	Блок питания Geniled GL-HP40A450P30 для светодиодных модулей Geniled            Выходной ток, мА450 ±5%
Степень защиты от воздействия окружающей средыIP30
Напряжение питания переменного тока, В180-264
Частота питающей сети, Гц50-60Гц. Температура окружающей среды, °С-45…+50
Коэффициент мощности 0,95. КПД, %90
Пульсации светового потока при использовании светодиодных модулей Geniled2%
Выходное напряжение, В50-90. Габаритные размеры, мм288х18,5х11,5
	шт.
	10

	8
	Россия 643
	27.40.33.130
	Прожектор светодиодный  Geniled Lumos 50Вт.  
	Прожектор светодиодный  Geniled Lumos 50Вт. Или эквивалент. Потребляемая мощность –  50 Вт.
Входное напряжение – 180 - 250 В, 
Частота питающей сети - 50/60 Гц. 
Световой поток – 4750 лм. 
Цветовая температура: 5000К   
 Угол рассеивания – 120°. 
Индекс цветопередачи –  >75. 
 Коэффициент мощности –  >0,9.
 Степень защиты – IP65.
Рабочая температура – от -40° до +40°С.
Срок службы – 40 000 час.
Тип светодиода – SMD2835.
Материал корпуса – алюминий. 
Рассеиватель – закаленное стекло
Размер,240×210×31мм
Класс защиты от поражения электрическим током - I. 
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ14254-96.   ГОСТ Р 54350-2015 "Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний". 
	шт.
	15

	9
	Россия 643
	27.40.25.132
	Светодиодный промышленный светильник Optimus  3M1L 100Вт 
 в комплекте с креплением типа консоль
	Светодиодный промышленный светильник Optimus 3M1L 100Вт.  в комплекте с креплением типа консоль.    
Электропотребление: 100Вт. Световой поток: 16640лм 
Цвет температура: 5000К.   Угол рассеивания: 90°  
Степень пылевлагозащиты - IP67 
Тип светодиодов CREE JE2835. Индекс цветопередачи- 75 Ra
Напряжения питания, частота питания - 100-305В, 47/63Гц
Коэффициент мощности - 0,95
Вид климатического исполнения УХЛ1
Материал корпуса: Алюминий 
Класс защиты от поражения электрическим током - I
ЕАС – Да. Тип корпуса - 4Mх2L
Габаритные размеры: 521×128×40
Температура окружающей среды –60...+50°С
Срок службы 50 000ч
Коэффициент пульсации освещенности <1%
Крепление в комплекте Geniled Консоль Optimus без регулировки.       Материал крепления: Алюминий, количество в комплекте 1 шт.
	шт.
	1

	10
	Россия 643
	27.40.42.221
	Потолчный датчик движения duwi DDP-04 ULTRA SLIM 360
	Потолчный датчик движения duwi DDP-04 ULTRA SLIM 360 25815 5
Технические характеристики duwi DDP-04 Ultra Slim 360 25815 5: Цвет корпуса-белый; подключение-четырехпроводной; принцип действия-инфракрасный; тип установки-потолочный; виды режимов-LUX/TIME; напряжение-220 В; элементы питания-сеть; Max мощность нагрузки-2000 Вт; задержка времени выключения:10 сек. - 15 мин. Дальность    действия-6 м; Max угол обзора-360 град; наличие Фотореле; наличие таймера; освещенность датчика
от 3 до 2000 Люкс; Рабочая температура от -20 до +40 °С; монтаж накладной; степень защиты корпуса - 20 IP; ГОСТ 30850.2.1-2002
	шт.
	20

	11
	Россия 643
	27.40.15.150
	Лампа светодиодная Lexman E27 175-250 В 7 Вт шар 600 лм нейтральный белый цвет свет (4000 К)
	Лампа светодиодная Lexman E27 175-250 В 7 Вт шар 600 лм Бренд: Lexman
Тип ламп: Светодиодный (LED); Тип цоколя: E27
Мощность (Вт): 7; Напряжение (В): 175-250
Форма лампочки: Шар малый
Температура цвета (в K): 4000; Отделка стекла: Матовый
Индекс цветопередачи (CRI): От 80 до 89; Световой поток (Лм): 600
Угол свечения (°): 160; Цвет лампочки: Матовый
Диаметр (мм): 45
Высота (мм): 80
Срок службы (ч): 15000; Максимальное количество включений / выключений: 100000
	шт.
	100

	12
	Россия 643
	27.40.15.150
	Лампа светодиодная G45 шар 9Вт 230В 4000К E27 IEK LLE-G45-9-230-40-E27 IEK
	Лампа светодиодная G45 шар 9Вт 230В 4000К E27 IEK LLE-G45-9-230-40-E27 IEK
Производитель: IEK
Артикул: LLE-G45-9-230-40-E27
Тип лампы LED
Тип цоколя: E27
Мощность, Вт: 9
Напряжение, В: 220
Цветовая температура: 4000К
Световой поток, Лм 810
Форма колбы Шарообразная
Цвет: Белый
Высота, мм 82
Длина, мм 47
Род тока Переменный (AC)
Диапазон рабочих температур от -10 до +40
Срок службы, ч 30000
Ширина, мм 47
Соответствует ГОСТ Р МЭК 62471-2013 «Лампы и ламповые системы. Светобиологическая безопасность» 
	шт.
	100

	13
	Россия 643
	27.40.15.150
	Лампа светодиодная LED 40Вт E27 4000K Т120 колокол 3200Лм нейтр Б0027005 ЭРА
	Лампа светодиодная LED 40Вт E27 4000K Т120 колокол 3200Лм нейтр Б0027005 ЭРА  
Тип лампы светодиодная  
Номинальная мощность 40 Вт
Тип цоколя:  E27
Цветовая температура 4000К (согласно письма Роспотребнадзора 
№ 01/11157-12-32 от 01.10.2012г.) 
Световой поток  3200 лм
Тип колбы: Т100
Лампа матовая да
Напряжение питания светодиодов 170-265 В
Класс энергетической эффективности А+
Дополнительные характеристики*   
Диаметр 173 мм 
Длина 202 мм
Температурный режим: -25 +50 гр
Соответствует ГОСТ Р МЭК 62471-2013 «Лампы и ламповые системы. Светобиологическая безопасность» 
	шт.
	20

	14
	Россия 643
	27.40.15.150
	Лампа светодиодная пониженного напряжения 
8 Вт  E27
 AC/DC 24-36 В
	Лампа светодиодная пониженного напряжения AC/DC 24-36 В
Тип лампы светодиодная  
Номинальная мощность 8 Вт
Тип цоколя E27
Цветовая температура 4000K (согласно письма Роспотребнадзора № 01/11157-12-32 от 01.10.2012г.)   
Световой поток 600 лм
Форма лампы свеча
Лампа матовая да
Класс энергетической эффективности А+
Дополнительные характеристики*   
Тип напряжения AC/DC 24-60 В;                              
Тип светодиодов SMD  2835 x 6
Диаметр 60 мм
Длина 110 мм
Индекс цветопередачи, Ra  82-90
Яркость 80 люмен/ватт
Цвет белый
Соответствует ГОСТ Р МЭК 62471-2013 «Лампы и ламповые системы. Светобиологическая безопасность» 
	шт.
	30

	15
	Россия 643
	27.40.15.150
	Лампа светодиодная ASD LED-A70-std 30Вт 230В Е27 4000К 2700Л
	Светодиодная лампа ASD LED-A70-std 30Вт 230В Е27 4000К 2700Л 
Тип лампы светодиодная  
Номинальная мощность 30 Вт
Тип цоколя E27
Цветовая температура 4000 К
Световой поток  2700 лм
Форма лампы груша (А)
Индекс цветопередачи, Ra  82-90
Степень защиты  IP20                                                                                                                    
Угол рассеивания  120
Класс энергетической эффективности А+
Дополнительные характеристики*   
Напряжение питания светодиодов 170-265В;
Коэффициент пульсации, % < 5
Тип светодиодов SMD
Диаметр 70 мм
Длина 135 мм
Соответствует ГОСТ Р 54815-2011 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования 
	шт.
	100

	16
	Россия 643
	27.40.15.150
	Лампа светодиодная       SAFFIT SBA6020 Шар E27 20Вт 4000К. 1900Lm
	Лампа светодиодная SAFFIT SBA6020 Шар E27 20W. 4000К. 1900Lm.                                     Вид лампы: шар. Цвет основной (металл) белый. 
Цвет колбы белый. Цвет рассеивателя белый. Материал колбы пластик. Рассеиватель матовый. Материал корпуса пластик. 
Размеры: Длина изделия, мм 118. Ширина изделия, мм 60. Цоколь E27.                         Мощность, 20Вт. Тип лампы A60. 
Цветовая температура 4000К. Напряжение, 230В. Коэффициент пульсации, % <5.              Световой поток: 1900Lm. 
Рабочая температура -40°C - +50°C. 
Угол рассеивания 220°. 
Климатическое исполнение УХЛ4. 
Или эквивалент.                                                          
ГОСТ Р МЭК 62471-2013 «Лампы и ламповые системы. Светобиологическая безопасность»" 
	шт.
	300

	17
	Россия 643
	27.40.15.150
	Светодиодная лампа Uniel LED-G45-6W/WW/E27/CL PLS02WH UL-00000196
	Светодиодная лампа Uniel LED-G45-6W/WW/E27/CL PLS02WH UL-00000196                    Тип: филаментная. Цоколь: E27. Цветопередача: 80 Ra
Диаметр: 45 мм. Длина: 70 мм
Вид: CL/прозрачная. Тип колбы: G
Цветовая температура: 3000 К. Световой поток: 500 лм
Срок службы: 30000 ч. Мощность 6 (Вт). Напряжение: 220 В
Угол светового пучка: 360 град. Эквивалент лампы накаливания: 50 Вт
Цветность: теплый белый (менее 3300 К). Форма: шар. Модельный ряд: Sky
	шт.
	30

	18
	Россия 643
	27.40.15.150
	Линейная люминесцентная лампа
18 Вт- G13-4000 К
	Линейная люминесцентная лампа 18 Вт- G13-4000 К. 
Тип лампы люминесцентная  
Номинальная мощность 18 Вт
Тип цоколя G13. Тип колбы: T8
Коррелированная цветовая температура 4000 К
Цвет   холодный, белый
Световой поток  1200 лм
Класс энергетической эффективности А
Размер 590х26
Форма лампы/колбы: Цилиндрическая
Дополнительные характеристики*   
Диаметр трубки/трубы 26 мм
Диаметр кольца 28 мм
Быстрое зажигание (старт) Да
Соответствует ГОСТ Р 59175-2020 (МЭК 60081:2002) "Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования" 
	шт.
	200

	19
	Россия 643
	27.40.15.150
	Линейная люминесцентная лампа
36 Вт- G13
3600- 4000 К  
	Линейная люминесцентная лампа 36 Вт- G13-3600- 4000 К.  
Тип лампы люминесцентная 
Мощность лампы 36 Вт
Тип цоколя G13. Тип колбы: T8
Коррелированная цветовая температура  не менее 3600- 4000 К  
Цвет белый
Световой поток  2850 лм
Класс энергетической эффективности А
Индекс цветопередачи (Ra) 60-69 (класс 2В)
Напряжение питания 230 В
Форма лампы/колбы Цилиндрическая
Быстрое зажигание (старт) Да
Дополнительные характеристики*   
Диаметр  26 мм
Общая длина  1213.6 мм
Соответствует ГОСТ Р 59175-2020 (МЭК 60081:2002) "Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования" 
	шт.
	150

	20
	Россия 643
	27.40.15.150
	Лампа светодиодная ЭРА LED MR16-8W-840-GU5.3
	Лампа светодиодная "ЭРА LED MR16-8W-840-GU5.3 (10/100/4000). Гарантия 2 года.
Материал пластик, металл. 
Мощность, 8Вт.
Описание Лампа светодиодная энергосберегающая, рефлектор. Светоотдача 640 лм. 
Цвет Матовый.
Цветовая температура, 4000 K.
Цоколь GU5.3         
ГОСТ Р 54815-2011" 
	шт.
	20

	21
	Россия 643
	27.40.15.150
	Светодиодная лампа ЭРА STD LED GX-15W-840-GX53 GX53 15Вт таблетка нейтральный белый свет Б0036552 
	Светодиодная лампочка ЭРА STD LED GX-15W-840-GX53 GX53 15Вт таблетка нейтральный белый свет Б0036552
Мощность (Вт): 15; Напряжение: 220 В; Цоколь: GX53
Цветовая температура: 4000 К; Цветопередача: 80 Ra
Диаметр: 74 мм; Длина: 28 мм
Вид: FR/матированная; Тип колбы: GX
Форма: таблетка; Световой поток: 1200 Лм
Световая отдача: 80 Лм/Вт; Срок службы : 35000 ч
Диапазон рабочих температур: от -25 до +50 °С
Угол рассеивания: 120 град
Класс энергоэффективности: A
Диапазон рабочего напряжения: 170-265 В
Подходит для выключателей с подсветкой: да
	шт.
	30


2. Место поставки: Российская Федерация, 450064, Республика Башкортостан,
 г. Уфа, ул. Космонавтов, 1
3. Срок поставки товара /выполнения работ/ оказания услуг : 
        В течение 20 календарных дней.
4. Дополнительные условия: Необходимо наличие лицензии/ сертификатов соответствия/ допусков к определенному виду работ/  и т.д. (если предусмотрено законом)  
Требования к упаковке, транспортированию товара: Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка каждой единицы товара или тары (упаковки) товара нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержит информацию, позволяющую идентифицировать товар.
Маркировка на товаре содержит информацию с указанием:
* наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
* наименование страны-изготовителя;
* фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;
* обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует товар.

Требования к качеству и безопасности поставляемого товара: 
Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а так же не причиняет вред имуществу потребителя в течение всего срока службы или годности товара, установленного производителем.
Товар имеет сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и быть разрешен к применению на территории РФ.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара: Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении, эксплуатации, не отремонтированный), неиспользованным.
На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия качества товара, предоставляемого Поставщиком, распространяется на весь объем товара и его составляющие. Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи покупателю. 
Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: по гарантийному ремонту товара; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке товара до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция подлежит замене в сроки согласованные с Заказчиком.

В цену включаются: все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на перевозку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате Поставщиком в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, замена дефектного (бракованного) Товара.  
- Гарантийно-сервисное обслуживание за счет поставщика в течение 12 месяцев;
  


Исполнитель: Ханнанов Р.Ф
Тел (243-16-70)

