ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п./п.
	Наименование товара
	Нормативный документ
( ГОСТ, Технические условия, др.)

	
	Фанера общего назначения
	КТРУ 16.21.12.111-00000001
Вид шпона: береза
Длина ≥ 1500  и  < 1600 миллиметр
Класс эмиссии: E1
Комбинация сорта типа с наружными слоями из шпона лиственных пород: IV/IV
Марка по степени влагостойкости: ФК
Степень механической обработки поверхности: шлифованная с двух сторон - Ш2
Тип: с наружными слоями из шпона лиственных пород
Толщина ≥ 10  и  < 12 миллиметров
Ширина ≥ 1500  и  < 1600 миллиметров

	
	Фанера общего назначения
	КТРУ 16.21.12.111-00000001
Вид шпона: береза
Длина ≥ 1500  и  < 1600 миллиметр
Класс эмиссии: E1
Комбинация сорта типа с наружными слоями из шпона лиственных пород: IV/IV
Марка по степени влагостойкости: ФК
Степень механической обработки поверхности: шлифованная с двух сторон - Ш2
Тип: с наружными слоями из шпона лиственных пород
Толщина ≥ 6  и  < 7 миллиметров
Ширина ≥ 1500  и  < 1600 миллиметров



