ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к объявлению о закупочной сессии на официальном сайте ЕАТ «Березка»
(ПРОЕКТ КОНТРАКТА)

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
_____________________ Д.А. Филиппов
«26» марта 2026 г.
Описание объекта закупки
1.1. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара
	№ п/п
	Наименование ТРУ
	Количество
	Единица измерения
	Значение показателя
Заполняется в соответствии с КТРУ (при наличии)
	Используемые документы в соответствии с законодательством РФ о 

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Вид характеристики
	Значение характеристики
[bookmark: _GoBack](максимальные и (или) минимальные значения таких показателей либо показатели, значения которых не могут изменяться) установленные заказчиком
	техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, либо обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии

	1.
	Холодильник медицинский
	2
	шт
	1. Общий объем, л: 
	≥ 250
	Обеспечение хранения необходимого объема проб

	
	
	
	
	2. Объем холодильной камеры, л:
	≥ 150
	

	
	
	
	
	3. Объем морозильной камеры, л:
	≥ 60
	

	
	
	
	
	4. Диапазон поддерживаемых температур в холодильной камере, °С:
	Нижнее значение: ≤ +2
Верхнее значение: ≥ +14
	Поддержание необходимых температур при хранении проб

	
	
	
	
	5. Диапазон поддерживаемых температур в морозильной камере, °С:
	Нижнее значение: ≤ -25
Верхнее значение: ≥ -10
	

	
	
	
	
	6. Количество компрессоров, шт.:
	≥ 2
	Обеспечение охлаждения в холодильной и морозильной камерах

	
	
	
	
	7. Количество дверей с замком, шт.
	≥ 2
	Обусловлено потребностью заказчика

	
	
	
	
	8. Материал дверей:
	металл
	Обусловлено потребностью заказчика

	
	
	
	
	9. Количество полок в холодильной камере, шт.
	≥ 3
	Обеспечение хранения необходимого объема проб

	
	
	
	
	10. Количество отделений в морозильной камере, шт.
	≥ 2
	Обеспечение хранения необходимого объема проб

	
	
	
	
	11. Параметры электропитания бокса (напряжение), В, неизменный параметр:
	согласно ГОСТ 29322-2014
	В целях соблюдения правил пожарной безопасности

	
	
	
	
	12. Регистрационное удостоверение:
	наличие
	Обусловлено требованиями действующего законодательства




