ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№
	Наименование
	Технические характеристики

	1. 
	pH метр карманный HI98103 Checker
	Диапазон рН от 0.00 до 14.00 pH
рН разрешение 0.01 pH
рН точность ±0.2 pH
Калибровкаавтоматическая, двухточечная
Тип батареи/долговечность 1.5V (2) / примерно 3000 часов непрерывного использования
Электрод/зонд HI1271 (входит в комплект)
Окружающая среда от 0 до 50°C (от 32 до 122°F); относительная влажность макс 95%
Размеры66 x 50 x 25 мм (2.6 x 2.0 x 1.0’’) - без электрода
Вес50 г (1.8 унции) - без электрода
[bookmark: _GoBack]Комплект поставки: прибор поставляется с HI 1271 рН-электродом, батарейками и инструкцией.


Место поставки: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45
Поставка товара осуществляется за счет поставщика.
Требования к товару: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. 
Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. 
Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.
Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом задании установлены под условием «или эквивалент»


