ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 по шиномонтажным работам служебного автотранспорта ГУФССП России                 по Свердловской области 

	Назначение услуги - сезонная замена и ремонт автомобильных шин служебного автотранспорта.
	Целью предоставляемых услуг является обеспечение высокой технической готовности автомобильного транспорта путем своевременного и качественного проведения технического обслуживания автомобилей с соблюдением технологического процесса в соответствии с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденного Министерством автомобильного транспорта  в соответствии с приказом ФТС России от 11 февраля 2009 года № 163.

Список служебного автотранспорта:

	№ п/п
	Марка, модель  
	
Количество автомобилей 

	1
	Тойота
Ланд Крузер L200
	1

	2
	Хендэ Соната
	4

	3
	Форд Фокус
	15


	4
	Форд Транзит
	1

	5
	Тойота Камри
	1

	6
	УАЗ  Патриот
	3

	7
	ГАЗ 
	10

	8
	Мобильный офис 
	1

	9
	Лада Ларгус
	5

	10
	HAVAL H7
	1

	11
	Лада Нива
	6



	 Требования к видам предоставляемых работ.
	 Исполнитель оказывает следующие работы: 
- Снятие или установка колеса;
- Демонтаж, монтаж покрышки;
- Техническая мойка колеса;
-Балансировка колеса;
- Ремонт покрышки без вулканизации;
- Ремонт покрышки заплатой (жгут);
- Ремонт покрышки заплатой (грибок);
- Ремонт покрышки с помощью жгута;
- Установка и замена камеры;
- Установка вентиля;
-Правка диска штампованного;
-Правка диска литого;
-Подкачка колес;
-Герметизация бортов шины;
 	Состав оказываемых услуг определяется по предварительной записи по телефону, или при непосредственном прибытии на станцию обслуживания, где указывается марка автомобиля, перечень оказываемых услуг и сроки оказания услуг.

	Наименование оказываемых работ:
Снятие и установка колеса R14-19
Разбортовка колеса R14-19
Забартовка колеса R14-19
Балансировка колеса R14-19
Установка груз от 1 грамма
Герметизация борта колеса R14-19
Установка и замена камеры на колесе R14-19
Ремонт колеса R14-19 с применением жгута
Ремонт шины R14-19 кордовой ладкой
Ремонт бокового прокола колеса R14-19
Ремонт универсальной заплатой колеса R14-19
Проверка на герметичность колеса R14-19
Обработка медной смазкой колеса R14-19
Ремонт колеса R14-19 с применением грибка
Правка диска (штампованный) R14-19
Правка диска (литой) R14-19
Горячая вулканизация колеса R14-19
Подкачка одного колеса R14-19
Замена золотника колеса R14-19

	При шиномонтажных работах Исполнитель должен применять следующие материалы:

	№п/п
	Наименование материалов 

	1
	Груз стандартный (набивной) 1 грамм

	2
	Груз клеевой (полоса) 1 грамм

	3
	Заплата  (R 8)

	4
	Заплата  (R 10)

	5
	Заплата  (R12)

	6
	Заплата  (R 14)

	7
	Заплата  (R 18)

	8
	Заплата  (R 20)

	9
	Заплата  (R22)

	10
	Заплата  (R25)

	12
	Заплата  (R33)

	13
	Заплата  (R35)

	14
	Грибок D 

	15
	Грибок D 

	16
	Грибок D 

	17
	Грибок D 

	18
	Вентиль

	19
	Мешок п/э для колес (1 штука) R14-17

	20
	Камера R 14

	21
	Камера R 15

	22
	Камера R 16





	Требования к оказываемым работам.
	Исполнитель должен оказывать услуги по шиномонтажным работам, соответствующей действующим законодательно установленным требованиям в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности.
	Работы должны быть оказаны с применением технологического оборудования. Технологическое оборудование, используемое в процессе шиномонтажных работ, вошедшее в Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», должно иметь сертификат соответствия и быть использовано согласно требованиям нормативных документов организаций – изготовителей. На все материалы, которые используются при шиномонтажных работах должны быть сертификаты соответствия.
Исполнитель должен:
- гарантировать качество оказываемых работ;
- обеспечить сохранность автомобиля при проведении шиномонтажных работ;
- исключить повреждения автомобиля при проведении шиномонтажных работ;
- демонтаж и монтаж шин Исполнителем должен осуществляться на участке, оснащенном необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом;
- демонтаж шин должен выполняться на специальном стенде;
- шины перед ремонтом должны быть очищены от пыли, грязи, льда;
- шиномонтаж и шиноремонт завершаются балансировкой колес и проверкой качества
шиномонтажных работ;
- находиться на расстоянии, не превышающем 2 км от основного места нахождения заказчика (г. Екатеринбург, ул. Бажова, 79);
- обеспечить возможное обслуживание одновременно не менее 4 автомобилей государственного заказчика.
