Приложение к Электронному контракту по форме ЕАТ
Техническое задание на поставку товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Количество
	Изображение 

	1
	Сплит-система инверторного типа Ballu Odysey Pro 10
	Основные
Цвет корпуса внешнего блока:
Белый
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока:
50 °С
Хладагент:
R32
Гарантийный срок:
3 года
Макс. поддерживаемая температура:
30 °С
Серия:
Odyssey Pro DC
Страна производства:
КНР
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока:
-15 °С
Мин. поддерживаемая температура:
16 °С
Бренд:
Ballu
Цвет корпуса внутр. блока:
Белый
Потребительские
Макс. уровень шума внешнего блока:
54.5 дБ
Уровень шума внутр. блока:
19 дБ
Эффективен для помещ. площадью до:
29 м2
Технологии
Инверторная технология:
Да
Производительность
Номинальная производительность охлаждения:
2.64 кВт
Мин. производительность обогрева:
0,82 кВт
Макс. производительность охлаждения:
3.19 кВт
Мин. производительность охлаждения:
1.08 кВт
Номинальная производительность обогрева:
2.93 кВт
Макс. расход воздуха:
579 м3/час
Макс. производительность обогрева:
3,52 кВт
Управление
Работает с HOMMYN:
Да
Вид управления:
Дистанционное беспроводное
Таймер на включение:
Да
Регулировка положения жалюзи с пульта:
Вертикальное+Горизонтальное
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi:
Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля
Регулировка температуры обогрева:
Да
Работает с Алисой:
Да
Работает с Салют:
Да
Таймер на отключение:
Да
Работа с умным домом:
Да
Регулировка температуры охлаждения:
Да
Точность установки температуры:
1,0 °С
Wi-Fi модуль:
Доп.опция
Установка реального времени:
Нет
Работает с Марусей:
Да
Режимы
Автоматический режим:
Да
Режим осушения:
Да
Режим SLEEP:
Да
Поддержание температуры вблизи пульта управления:
Да
Режим вентиляции:
Нет
Режим размораживания внешнего блока:
Да
Режим автоочистки:
Да
Режим обогрева:
Да
Количество скоростей воздушного потока:
100
Функции
Память заданных параметров работы:
Да
Авторестарт при отключении питания:
Да
Приток воздуха:
Нет
Генератор холодной плазмы:
Нет
Автоматическое покачивание жалюзи:
Да
УФ-обеззараживание:
Нет
Функция 'Теплый старт':
Да
Функция ионизации воздуха:
Нет
Функция интенсивного охлаждения:
Да
Память положения жалюзи:
Нет
Индикация
Подсветка дисплея пульта:
Да
Индикация режимов работы:
Да
Подсветка дисплея:
Да
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства):
Нет
Отключение дисплея:
Да
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления):
Да
Цифровой дисплей:
Да
Защита и безопасность
Класс пылевлагозащищенности:
IPX0/IPX4
Система самодиагностики неисправности:
Да
Класс энергоэффективности:
A++
Монтажные
Диаметр труб (газ):
3/8 дюйм
Потребляемая мощность в режиме нагрева:
790 Вт
Диаметр труб (жидкость):
1/4 дюйм
Макс. потребляемая мощность:
2.2 кВт
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU:
10000
Вид установки (крепления):
Настенная
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками:
10 м
Макс. длина магистрали (трассы):
25 м
Сетевой кабель:
Нет
Потребляемая мощность в режиме охлаждения:
820 Вт
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU:
10 000
Напряжение электропитания:
220 - 240 В
Комплектность
Фильтры очистки воздуха:
Каталитический
Пульт управления в комплекте:
Да
Набор крепежных элементов в комплекте:
Да (только для внутреннего блока)
Вес и габариты товара
Ширина внутр. блока:
0.723 м
Высота внутр. блока:
0.286 м
Масса внутр. блока (нетто):
7 кг
Глубина внутр. блока:
0.199 м
Масса внешнего блока (нетто):
20.4 кг
Высота внешнего блока:
0.495 м
Глубина внешнего блока:
0.27 м
Ширина внешнего блока:
0.72 м
Вес и габариты упаковки
Масса товара с упаковкой (брутто):
31.7 кг
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Место поставки: г. Воронеж, улица Карла Маркса, дом 59, этаж 4, актовый зал.
Сроки поставки: до 04.09.2026 г. (включительно)
Требования к качеству, гарантии и документации
· Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов изготовления.
· Соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011) и ГОСТ.
· Наличие сертификатов соответствия (копии предоставляются вместе с товаром).
· Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
· Предоставление поставщиком контактов авторизованного сервисного центра в регионе заказчика.
Требования к комплектации
В комплект поставки должны входить:
· внутренний блок сплит-системы;
· наружный блок сплит-системы;
· пульт дистанционного управления;
· элементы крепления для внутреннего блока;
· комплект крепежа для наружного блока (кронштейны, болты, гайки);
· руководство по эксплуатации и паспорт изделия на русском языке;
· гарантийный талон;
· упаковка, обеспечивающая сохранность оборудования при транспортировке.
Требования к поставке
· Поставка оборудования осуществляется транспортом поставщика до места монтажа.
· Разгрузка и подъём оборудования на этаж — силами поставщика.
· По завершении работ поставщик предоставляет:
· счёт-фактуру и товарную накладную (или УПД).
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Помощник ректора-руководитель управления эксплуатации зданий 
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