Техническое задание

на приобретение бензопилы бытового и полупрофессионального назначения
типа STHIL MS 250 или эквивалентной с комплектующими материалами
Бензопила предназначена для выполнения работ по распиловке древесины, прочистке троп от валежа и ДКР и валке деревьев при работах на отдалённых объектах на территории заповедника.
Комплектность поставки: бензопила – 1 шт., комплект комплектующих и расходных материалов
Техническая спецификация
бензопила
ДВИГАТЕЛЬ
Тип: 2-тактный, бензиновый воздушного охлаждения, 
Объем, см3: не менее 45
Количество цилиндров: 1
Система питания: карбюраторная, бензин с октановым числом не ниже 92
Стартер: Ручной встроенный
Мощность, кВт/л.с.: не менее 2,3/3,1
Картер двигателя: допускается пластик

Система гашения вибрации: обязательна
ГАБАРИТЫ

Сухой вес, кг: не более 4,6
Уровень шума д(Б)А: не более 114
Длина шины, см/дюйм: не менее 35/14
Шаг цепи, дюйм: 3/8

Толщина цепи, мм: 1,3

Количество звеньев цепи: 50

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Масло STIНL 1 л моторное HP
Набор заточной 3/8РM 4,0 мм
Цепь 63РS 3/8P 14" 1,3 50 зв.
Напильник 4,0/VALLORBE LC1000003532 – 4 шт.
Гарантия на приобретаемую технику: не менее 12 месяцев
Адрес поставки: п. Танхой Кабанского района Республики Бурятия
