
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
I. Наименование и технические характеристики поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики

	1.
	Телевизор 
1 шт.


	Диагональ экрана:
не менее 43" (109 см)

Разрешение:
4K Ultra HD (3840×2160)

Частота обновления: не менее 60 Гц

Яркость экрана: не менее 300 кд/м²

Контрастность: не менее 5000:1
Процессор изображения: Mali G57
Технология HDR: HDR10
Углы обзора:
178° (горизонталь/вертикаль)

Звук (общая мощность): не менее 20 Вт
Smart TV: да
Оперативная память
: не менее 2 ГБ

Встроенная память:
не менее 8 ГБ

Беспроводные интерфейсы:
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1

Разъёмы:
не менее 3×HDMI 2.0, 2×USB 2.0, LAN (RJ45), слот CI/PCMCIA, аудио 3,5 мм

Тюнеры:
DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2

Крепление VESA:
200×200 мм

Вес (с подставкой):
не более 6,5 кг

Потребляемая мощность:
не более 90 Вт 

	2.
	Телевизор 
4 шт.


	Диагональ экрана:
не менее 32" (81 см)

Разрешение:
HD (1366×768)

Частота обновления: не менее 60 Гц

Контрастность: не менее 3000:1
Процессор изображения: Mali 470x3
Углы обзора:
178° (горизонталь/вертикаль)

Звук (общая мощность): не менее 10 Вт
Smart TV: да
Оперативная память
: не менее 1 ГБ

Встроенная память:
не менее 8 ГБ

Беспроводные интерфейсы:
Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.2
Разъёмы:
не менее 2×HDMI 2.0, USB 2.0, LAN (RJ45), слот CI/PCMCIA, аудио 3,5 мм

Тюнеры:
DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2

Крепление VESA:
200×200 мм

Вес (с подставкой):
не более 4 кг

Потребляемая мощность:
не более 40 Вт

	3.
	Телевизор 
18 шт.


	Диагональ экрана:
не менее 24" (61 см)
Тонкие рамки экрана: да
Разрешение:
HD (1366×768)

Частота обновления: не менее 60 Гц

Контрастность: не менее 3000:1
Углы обзора:
178° (горизонталь/вертикаль)

Звук (общая мощность): не менее 6 Вт
Smart TV: нет
Беспроводные интерфейсы:
нет
Разъёмы:
не менее 2×HDMI 2.0, 2×USB 2.0, аудио 3,5 мм

Тюнеры:
DVB-T, DVB-T2, DVB-C
Крепление VESA:
100×100 мм

Вес (с подставкой):
не более 2.1 кг

Потребляемая мощность:
не более 40 Вт


2. Гарантийные обязательства:

2.1 Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

2.2. В течении гарантийного срока поставщиком проводиться замена вышедших из строя комплектующих или изделия в целом.

3. Требования безопасности:

3.1. Качество. Безопасность поставляемого товара соответствуют ГОСТ, ТУ и действующему сертификату изготовителя.

3.2. Поставляемый товар не содержит элементов и материалов, оказывающих вредных воздействий на окружающую природную среду при эксплуатации.

4. Перечень документации:

4.1 Эксплуатационные документы поставляются с изделием, на русском языке.

                                
II. Требования к качеству товара
-  Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, предназначенным для условий эксплуатации стороны заказчика. На данное оборудование должна распространяться полная гарантия производителя.

- Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом споров с другими лицами.

- Поставщик гарантирует Государственному Заказчику освобождение от всех претензий и 

судебных исков в случае нарушения Поставщиком патентных и/или лицензионных прав, товарных знаков, а так же торговых марок, названий.

- Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид продукции и наличием сертификатов, обязательных для данного вида продукции, оформленных в соответствии с Российским законодательством. 

- На поставляемое оборудование Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид продукции.

- Гарантийный срок на поставляемые товары устанавливается не менее срока гарантии, введенного изготовителем. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийных талонов.

- Риск случайной гибели, повреждения, а так же хищения имущества Заказчика в период поставки товара лежит на Поставщике до момента подписания Сторонами Акта сдачи-приема.

III. Требования к комплектности товара

         - Оборудование должно быть комплектным (в соответствии с техническим заданием), содержать руководство по эксплуатации.

- Вся эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке или с заверенным переводом оригинала.

IV. Тара и упаковка

        - Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована и соответствовать действующим стандартам и техническим условиям. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. 
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