ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку фонарей ручных 

1. Наименование закупки: поставка фонарей ручных (далее - товар).
2. Цель закупки: обеспечение подразделений организации источниками света.
3. Срок (период) поставки товара: с даты заключения контракта по 30 октября 2026 года (включительно).
4. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, Кутузовский проезд, д.5. Доставка товара осуществляется Поставщиком с обязательным оповещением за 1 (один) рабочий день до даты доставки товара. Время доставки товара по согласованию с Заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается.
5. Прочие требования:
5.1 Товар и его упаковка должны быть промаркированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.2 Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям соответствующих стандартов и технических условий.
5.3 Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев;
5.4 Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику счет, товарную накладную (Универсальный передаточный документ (УПД)), а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.5 Срок приемки Заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД).
5.6 Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.
6. Технические характеристики товара:


	№ п/п
	
Номер
КТРУ/ОКПД2
	
Наименование товара в соответствии с КТРУ/ Эскиз (фотографии) поставляемого товара
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	
	
	
	Наименование харак-ки
	Значение харак-ки
	
	
	

	1
	27.40.21.120	
	           -
	Фонарь ручной 

	Источник света
	Светодиод
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере, закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	Штука
	427

	
	
	
	
	Количество ламп
	1 Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Количество режимов
	≥3 и ≤5
	
	
	

	
	
	
	
	Световой поток
	≥ 9000 Лм
	
	
	

	
	
	
	
	Дальность освещения
	≥ 1000 Метров
	
	
	

	
	
	
	
	Аккумулятор
	≥ 5 000  мАч
	
	
	

	
	
	
	
	Оттенок света 
	Дневной белый, нейтральный белый 
	
	
	

	
	
	
	
	Тип батареи
	Li-Ion
	
	
	

	
	
	
	
	Формат (типоразмер) элементов питания
	≥26650 и ≤ 38650 А
	
	
	

	
	
	
	
	Наличие переходника для элементов питания
	Тип ААА или АА
	
	
	

	
	
	
	
	Мощность светодиода
	≥ 15 Вт
	
	
	

	
	
	
	
	Водонепроницаемый
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	USB
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Материал корпуса
	Ударопрочный алюминий
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет фонаря
	Черный однотонный
	
	
	

	
	
	
	
	Индикатор заряда
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Ремешок на фонаре
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Длина
	≥170 и ≤195  Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	
	Вес
	≥200 и ≤300  Грамм
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