ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
оказание услуг по обеспечению участия в презентационно-выставочных мероприятиях, включая разработку дизайн-проекта и застройку информационного стенда, в рамках Международного Фестиваля Молодежи – 2026 согласно техническому заданию (приложение 1) с предоставлением сметы расходов

	ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек», Центр)
	На сегодняшний день МДЦ «Артек» является первым и самым крупным детским лагерем в мире. Вся история создания, развития и существования лагеря является отражением политических, общественных, экономических процессов и явлений, произошедших на территории постсоветского пространства в течение XX и в начале XXI веков. В самой идее создания лагеря изначально был заложен высокий воспитательный потенциал детского лагеря, что обусловило его жизнестойкость и способность к самосохранению, и которую мы сейчас называем артековскими традициями. С первого дня своего основания в 1925 году «Артек» стал источником инноваций в области, условно именуемой сегодня как «педагогика лагеря». Его опыт на протяжении многих лет использовался в организации внеурочной работы в школах и учреждениях дополнительного образования. На протяжении всего времени «Артек» последовательно сохранял главные принципы, определившие особый путь развития отечественной системы детских лагерей - воспитание подрастающего поколения страны. Современный «Артек» продолжает оставаться базой отдыха, оздоровления, воспитания и развития детей Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, его методические разработки остаются значимыми для множества образовательных учреждений, анализ его опыта имеет особое значение для развития педагогической науки и практики России и других стран. 
Российское общество все более осознает, что непрерывность процесса формирования личности требует обеспечения в учреждениях детского отдыха системной работы, направленной на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, становление у подростков системы ценностных ориентаций, подготовки школьников к жизненному самоопределению,  применения теоретических подходов и современных педагогических практик, которыми в полной мере обладают такие федеральные детские центры, как Международный детский центр «Артек».

	Даты проведения:
	С 11 сентября 2026 года по 17 сентября 2026 года (даты монтажа с 20 августа 2026 года по 07 сентября 2026 года, 11 сентября 2026 года – подготовительные работы на стенде, 17-20 сентября 2026 года – демонтаж), в соответствии с Регламентом допуска подрядных организаций к производству работ по монтажу, техническому обслуживанию и демонтажу временно возводимых объектов, в в павильонах МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (https://ekaterinburgexpo.ru/). 

	Место проведения:
	Российская Федерация, г. Екатеринбург, бул. ЭКСПО-бульвар, 2А, Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

	Численность посетителей:
	~ 10 000 участников, 2 000 волонтеров, 190 стран-участниц, 89 регионов Российской Федерации

	Целевая аудитория:
	Взрослые и дети, граждане Российской Федерации и иностранных государств.

	Цель:
	Увеличение узнаваемости бренда ФГБОУ «МДЦ «Артек» и трансляция опыта Центра на внешний контур, как части позитивного образа России – мировой державы, отстаивающей в процессе культурного и цивилизационного взаимодействия право на самоопределение и сохраняющей общественно значимые ценности.



Общие требования к стилистике информационного стенда: 
· брендирование информационного стенда (размещение логотипов Аппарата Правительства Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, МДЦ «Артек», Международного фестиваля молодёжи - 2026), должно располагаться на максимально допустимой высоте в рамках (утвержденного Исполнителем) проекта для максимального просматривания. 
· wow-эффект: привлечение внимания с первого взгляда;
· цветовая гамма: согласно бренд-буку Центра;

Перечень услуг, оказываемых Исполнителем:

1. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

· разработка дизайна и конструкции информационного стенда в соответствии с брендбуком МДЦ «Артек», в срок согласно разделу 4 пункту 4.2.;
· разработка мультимедийных технологий;
· создание 3Д модели выставки. 


2. ЗАСТРОЙКА ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА

В рамках реализации и организации выставочной экспозиции Исполнителю необходимо:
● осуществить застройку информационного стенда согласно разработанному дизайн-проекту;
● обеспечить техническую и административную поддержку работы стенда;
● обеспечить стенд необходимой мебелью в соответствии с требованиями
технического задания;
● осуществить полное техническое оснащение стенда согласно требованиям
технического задания;
● обеспечить присутствие на площадке проведения мероприятия (помимо полного
технического сопровождения), специалиста по мультимедийному оборудованию, специалиста по звуковому оборудованию, специалиста по слаботочным сетям, а также дежурного специалиста по энергоснабжению;
● если какая-либо деталь стенда непосредственно контактирует с человеком и выполнена из мягкого материала, дизайн такой детали должен предусматривать её лёгкую замену;
● все техническое оборудование должно быть стационарно интегрировано в декорационное оформление;
● в зонах выставочной экспозиции Центра должна быть предусмотрена архитектурная интегрированная подсветка логотипов, расположенных на информационном стенде;
● Важно! Цвет пола темно синий  пол на стенде и демонстрационных зонах должен быть таким, чтобы не оставались следы пыльных ботинок, если на него наступить, и чтобы загрязнения можно было легко удалить (без грязных разводов). Напольное покрытие должно быть высокостойкое к повреждениям.
● проектная, техническая и конструкторская документация должна быть создана и
согласована с Заказчиком в срок согласно разделу 4 пункту 4.2. и представителями Дирекции Всемирного фестиваля молодежи и должна быть выполнена в соответствии общими условия участия в Фестивале (будут направлены Исполнителю дополнительно);
● проектная, техническая и конструкторская документация должна быть создана и
согласована с Дирекцией Всемирного фестиваля молодежи; 
● все затраты по перевозке, сборке, застройке, разборке, утилизации и т.п., налоговые, должен нести Исполнитель. В стоимость услуг по организации выставочного стенда должны быть включены все расходы Исполнителя, в том числе на электроэнергию, необходимую для обеспечения бесперебойной работы стенда, а также расходы за услуги wi-fi на стенде.

Требования к зонированию пространства информационного стенда (далее – Стенд):
Стенд представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию. Обязательна устойчивость к опрокидыванию, безопасность для посетителей и персонала. Каркас и несущие элементы должны обеспечивать жесткость всей конструкции.
· площадь и размеры Стенда не менее 6 м2;
· задний баннер (фон). Размер: ширина  не менее 2 500 мм (2,5 метра) и не более 3 500 мм (3,5 метра), высота  не менее 2 500 мм (2,5 метра) и не более 3 500 мм (3,5 метра). Материал: баннерная ткань с полноценной печатью. Крепление: натяжка на каркас (или телескопическую стойку) без провисаний и складок.
[bookmark: _GoBack]Изображение: на баннер наносятся логотипы Аппарата Правительства Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, МДЦ «Артек», Международного фестиваля молодёжи – 2026.
· информационная стойка – стойка ресепшн должна иметь с внутренней стороны горизонтальную полку, закрывающиеся на ключ дверцы, 1 открытая полка, установлены скрытые розетки не менее 1 комплекта, 2 барных стула. На лицевой стороне должен быть размещен логотип Центра «Артек» из виниловой самоклеящейся пленкой с полноцветной печатью покрытая матовой. Необходимо предусмотреть корзину для мусора и мусорные пакеты.
· ЖК панель – ЖК панель навесная предусмотреть крепление на конструкцию. В случае выхода из строя мультимедийного оборудования (ЖК панель) замена должна быть произведена в течении 3 часов.
· пол – напольное покрытие должно быть немарким, износостойким, обеспечивать комфорт и безопасность передвижения. Рекомендуется использовать выставочный ковролин темных тонов (цвет по согласованию с Заказчиком) или бесшовное полиуретановое покрытие, устойчивое к загрязнениям и легкое в уборке.
· логотипы – логотипы Аппарата Правительства Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, МДЦ «Артек» выполнены из белого глянцевого акрила. 
· электрика – в рабочей зоне (информационная стойка) стенда предусмотреть 3 розетки 220В (без учета подключения интерактивной панели). Всё технологическое оборудование и кабели должны быть смонтированы скрытно (за панелями декораций). Кабельные трассы, которые не могут быть проложены скрыто, прокладываются в кабель-каналах гармонирующего с поверхностью расположения цвета. По полу – в капах (на местах большой проходимости людей) или в напольных коробах; по стенам – в настенных коробах. 
· Мебель и декор – стулья 2 единицы для работы персонала стенда. Растения: зеленые насаждения в кашпо (живые или качественные искусственные). Вид растений и их количество согласовываются с Заказчиком на этапе эскизирования.

! Согласование стенда - дизайн-проект информационного стенда обязательному согласованию с Заказчиком до начала монтажа. Финальный дизайн-проект утверждается Заказчиком в письменной форме по электронной почте с адреса ASnitkina@artek.org в срок до 15 августа 2026 года.  
· Недопустимые дефекты:
· Неустойчивость конструкции;
· Отсутствие или недостаточная фиксация элементов каркаса.
· Повреждения поверхности (царапины, сколы, вздутия ламинации, отслоение пленки).
· Несоответствие цветопередачи утвержденным макетам (отклонение цветов).

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Экспозиционное пространство строится как единая система посредством создания декораций, графических композиций, инсталляций, аудиовизуальных и мультимедийных комплексов. Система подразумевает целостную предметно-пространственную среду, содержание и значение которой раскрывается с помощью продуманного и корректного использования аудиовизуальных и мультимедийных средств и грамотно выстроенного показа. 
3.2. Закупка гарантирует совместимость всех элементов Экспозиции, слаженную работу всех систем (ввод/вывод информации, отображение, звукоусиление и др.), гармоничность разработанных проектных решений и их соразмерность существующему пространству, в целях создания интерактивного экспозиционного пространства, отвечающего общим требованиям современных музейных технологий.
3.3. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. 
3.4. Выполнение услуг должно осуществляться в соответствии с нормами: Федерального закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»; Федерального закона Российской Федерации от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; Гражданского кодекса Российской Федерации и законодательства в области защиты и охраны авторского права и смежных с ним прав; ГОСТ 2.755-87; ГОСТ Р 58815-2020; Правил устройства электроустановок (ПУЭ, 6 и 7-го изд.) (далее — Правила). 
3.5. При монтаже и наладке светового оборудования следует руководствоваться рекомендуемыми уровнями энергетической освещённости (облучённости ультрафиолетовым излучением) и рекомендуемыми уровнями освещения для светочувствительных материалов с учётом времени экспонирования.
3.6. В целях организации вывоза мусора Исполнитель своими силами и за свой счет устанавливает и размещает на контейнеры (емкости) для сбора отходов в период монтажа и демонтажа стенда.

4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ С ЗАКАЗЧИКОМ

4.1. Результат оказания услуг фиксируется путем подписания Сторонами Акта сдачиприемки оказанных услуг. 
4.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания контракта Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование дизайн-проект информационного стенда и утвержденную им техническую документацию (рабочие чертежи, схемы) в электронном виде в формате PDF. Документация направляется на электронные адрес представителя заказчика – Asnitkina@artek.org 
4.3. Заказчик согласовывает дизайн-проект информационного стенда в течении 5-ти рабочих дней с момента направления материалов Заказчиком. В случае получения мотивированного отказа Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней устранить все замечания и повторно направить документацию на согласование Заказчику. 
4.4. Подписанный без замечаний Заказчиком и Исполнителем структурированный документ о приёмке является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

5.1. Логистика/монтаж-демонтаж:
● организация логистики, таможенного оформления материалов и оборудования для застройки экспозиции за счет Исполнителя; 
● организация доставки, монтажа, пуско-наладки, техническое сопровождение, демонтажа, утилизации стенда и вывоз всего технического оборудования и конструкций, собранных в целях организации работы стенда за счет Исполнителя. 
● Исполнитель обязуется принять/сдать выставочную площадку Дирекции Всемирного фестиваля молодежи до/после монтажа/демонтажа экспозиции.

5.2. Персонал:
● полное обеспечение всего привлекаемого персонала пропусками (включая технический персонал); 
● обеспечить на площадке на весь период Фестиваля нахождение команды: технический специалист на стенде; представитель от Исполнителя, уполномоченный решать вопросы обслуживания выставочной экспозиции; представитель от Исполнителя, уполномоченный решать вопросы обслуживания мультимедийной экспозиции. 
● Клининг на весь период работы стенда.

6. СОЗДАНИЕ И МОНТАЖ ЭКСПОЗИЦИИ

6.1. Общие требования: 
Во время выполнения работ по созданию и монтажу персонал Исполнителя должен соблюдать установленные правила пребывания на территории проведения Фестиваля. Все лица, привлечённые Исполнителем к работам по производству, монтажу Стенда должны быть дополнительно проинструктированы о работе на площадке Фестиваля. Исполнитель несёт ответственность перед третьими лицами при несчастных случаях, произошедших во время проведения работ по созданию Экспозиции, за несоответствие условий и методов выполнения работ установленным требованиям (правилам, стандартам, техническим нормам, и другим нормативным документам) в части обеспечения безопасности выполнения работ Заказчику. 
Выполнение работ по созданию и монтажу объемно-пространственных конструкций не должно препятствовать или создавать неудобства работе Фестиваля. При выполнении работ обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Дирекции Фестиваля. 
При выполнении работ по созданию и монтажу Исполнитель не имеет права использовать: пылеобразующие и токсические вещества; материалы, обладающие сильным запахом, вызывающие аллергические реакции и наносящие вред здоровью. Исполнитель обязан обеспечить безопасную установку инсталляций на территории Фестиваля. Исполнитель обязан осуществить выполнение работ по созданию и монтажу в последовательности, установленной нормативами и правилами для данных видов работ, с соблюдением технологического процесса. 
При выполнении работ по созданию и монтажу Исполнитель обязан обеспечить присутствие ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за ходом проведения работ и за безопасностью. 
В конце каждого рабочего дня места выполнения работ должны быть очищены Исполнителем от пыли и мусора.

6.2. Требования к материалам и конструкциям:
Выполнение отделочно-декорационных работ производится в полном соответствии с согласованной Заказчиком дизайном выставочной экспозиции, с использованием высококачественных отделочных материалов, отвечающих требованиям Заказчика и специфике Экспозиции. 
Все применяемые материалы должны соответствовать стандартам и другим нормативным документам, в том числе должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности. 
Все материалы (конструктивные и декоративные), используемые Исполнителем при оказании услуг, не должны быть горючими или токсичными по своим физико-химическим свойствам, не должны оказывать агрессивное, негативное воздействие на предметы музейных фондов, должны обладать высокой износоустойчивостью, химически нейтральной, высокого качества, и соответствовать правилам пожарной и экологической безопасности. 
При разработке экспозиционного решения следует учитывать следующие требования, предъявляемые к материалам и конструкциям: 
• несущие каркасы возводимых конструкций перегородки, должны быть жёсткими, безопасными для посетителей, и задекорированы в соответствии с проектом. 
• материалы, предусмотренные для изготовления экспозиционного оборудования, должны быть безопасными, иметь повышенную износостойкость, быть химически нейтральными и негорючими; 
• все каркасы и панели, используемые для объёмно-пространственных конструкций, должны быть изготовлены из износоустойчивого материала — каркасы из бруса/фанеры/металла

6.3. Требования к выполнению работ по созданию и монтажу объёмно– пространственных конструкций:
Создание и декорирование Экспозиции выполняется в строгом соответствии с настоящим техническим заданием. 
Монтаж осуществляться Исполнителем без ущерба для коммуникационных и инженерных систем. В случае нанесения ущерба помещениям, имуществу, произошедшего по вине Исполнителя, в бесспорном порядке оплатить стоимость нанесенного ущерба. Степень ущерба и сумма компенсации устанавливаются комиссией, состоящей из представителей Сторон, и фиксируются актом, подписанным Сторонами. В случае возникновения разногласий проверка заключения комиссии поручается независимой экспертизе. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, признанная виновной. 
При выполнении монтажа Исполнителем обеспечиваются следующие общие требования: поверхности элементов и конструкций должны быть ровными и не иметь отклонений по вертикали и горизонтали, элементы и конструкции не должны иметь следов повреждений, сколов, некачественной покраски, стыковки и зазоров между стыковочными соединениями, стыки стеновых панелей должны быть подогнаны вплотную и не иметь щелевых промежутков, все элементы и конструкции должны сохранять свою функциональность и быть ремонтопригодными. 
Не допускается применение горючих строительных и отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс пожарной безопасности КМ2. В обоснованных случаях при применении материалов, отличающихся по своим свойствам от негорючих материалов, следует выполнять нижеуказанные требования по проведению огнезащитной обработки (при этом в любом случае показатели пожарной опасности материалов для отделки помещений и путей эвакуации не должны превышать показатели, установленные в тт. 28 и 29 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в зависимости от вида путей эвакуации и назначения помещений). В случае невозможности проведения огнезащитной обработки для лицевых поверхностей временных конструкций, допускается, в случаях, не противоречащих тт. 28 и 29 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123- ФЗ, применение материалов, не подверженных огнезащитной обработке с лицевой стороны, при условии монтажа дополнительного оборудования противопожарной защиты, компенсирующего отсутствие огнезащитной обработки лицевой стороны таких материалов. При необходимости применения тканевой отделки объектов такие ткани должны иметь огнезащитную обработку.

6.4. Требования к электрической сети и работам по подготовке и разводке электрической и слаботочной коммутации:
Требования к организации и проведению электромонтажных работ Требования к организации и проведению электромонтажных работ должны быть согласованы с Дирекцией Фестиваля.
Организация и проведение электромонтажных работ должны соответствовать требованиям приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2022 № 279н « О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н». Электротехнический персонал Исполнителя должен иметь группу допуска по электробезопасности не ниже третьей. Работник Исполнителя, ответственный за электрохозяйство и за монтаж электрооборудования, должен иметь группу по электробезопасности не ниже четвёртой. Весь электротехнический персонал должен иметь при себе документы, подтверждающие его квалификацию. Дополнительная прокладка электрического кабеля должна быть выполнена в соответствии с нормами ПУЭ, СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и ГОСТ Р 50571.5.52.2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования Электропроводки». Электропроводка экспозиционной застройки, витрин и витринных конструкций, прокладываемая по деревянным или иным конструкциям, должна соответствовать требованиям ПУЭ и иных нормативных документов. Всё устанавливаемое электрооборудование должно иметь технические паспорта и/или иные документы с указанием паспортных величин максимального нагрева каждого вида электрооборудования.
Места размещения вводных устройств, электрощитов, электротехнического оборудования должны выбираться с учётом обеспечения круглосуточного и беспрепятственного доступа к ним.

6.4.2. Требования к прокладке и монтажу кабельной сети
Требования к прокладке и монтажу кабельной сети должны быть согласованы с организаторами Фестиваля-техническая дирекция VK. 
Кабельная сеть (далее — КС) – законченная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, отвечающая требованиям соответствующих нормативных документов. КС включает набор кабелей и коммутационных элементов и методику их совместного использования. КС предназначена для создания регулярной структуры связей в локальной сети и позволяет свести в единую систему множество сетевых информационных сервисов разного назначения. КС должна соответствовать действующим стандартам на кабельные системы: 
– ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»; 
– ГОСТ Р 56556-2015 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Функциональные элементы, структура, подсистемы и компоненты кабельной системы (структурированной кабельной системы)»; 
– ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания».
КС должна обеспечивать передачу информации со скоростью до 1000 Мб/с и должна соответствовать категории 6 согласно ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования», ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания».
КС должна обеспечивать отказоустойчивость, то есть должна быть обеспечена работоспособность сети в случае выхода из строя одного из компонентов сети. Нештатное функционирование сетевых адаптеров (частичный или полный отказ) и/или отдельного активного оборудования не должно нарушать работоспособность КС. 
Кабельная система должна состоять из: кабелей КС, окончания кабелей (разъёмов), распределительных патч-панелей, розеток КС и соединительных кабелей (патч-кордов). 
Кабельную систему необходимо выполнить 4-парным кабелем типа «витая пара» категории 6. Длина кабелей горизонтальной подсистемы от активного порта до конечного потребителя (включая промежуточные средства коммутации, патч-корды и пр.) не должна превышать 90 м, согласно стандарту ISO/IES 11801:2000 (Стандарт телекоммуникационной инфраструктуры коммерческих зданий). 
Длина соединительных кабелей для подключения оборудования к информационным розеткам не должна превышать предельной величины — 4 м, при этом рекомендованная величина — 2,5 м. 
При совместной прокладке сетей КС и электрических сетей для обеспечения электромагнитной совместимости расстояние до кондуитов с силовыми проводниками должно быть не менее 50 мм. Пересечение кабелей сетей КС с кабелями силовых сетей необходимо выполнить под углом в 90°. 
КС должна работать на основе интерфейса 10/100/1000 Base-T. Используемое активное оборудование должно позволять применять протоколы IP, SNMP и др. Коммутаторы должны обеспечивать работу оборудования по стандартам Ethernet (IEE802.3), Fast Ethernet (IEE802.3u), Gigabit Ethernet (IEE802.3ab), иметь пропускную способность не менее 1 Гб/с и поддерживать все необходимые функции.

6.5. Транспортировка оборудования, изготовленного на производственных мощностях Исполнителя 
Исполнитель обеспечивает: оказание услуг по упаковке/распаковке, перевозке, доставку грузовым автотранспортом необходимого для монтажа инструмента, приобретённых материалов для декорирования экспозиционного пространства и проведения художественно-оформительских работ, изготовленных на производстве блоков конструкций; проведение такелажных работ по погрузке/разгрузке, доставке оборудования и необходимых материалов. 

6.6. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на все оказанные услуги в течении проведенного данного Фестиваля. Применяемые Исполнителем при оказании услуг материалы и смонтированное оборудование, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не имеющими дефектов. 
Гарантии качества распространяются на все применяемые Исполнителем при выполнении оказания услуг материалы, смонтированное оборудование, конструктивные элементы и результаты оказания услуг, выполненных Исполнителем по контракту. 
В случае обнаружения дефектов оборудования и результата оказанных услуг в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой и ремонтом, устранением дефектов, несёт Исполнитель. Условия гарантии не распространяются на дефекты, которые возникли в результате нарушения Заказчиком или третьими лицами правил эксплуатации. 
Исполнитель в рамках гарантийного обслуживания обязан выполнить действия, направленные на исправление дефектов товара, или заменить дефектный товар (оборудование) на исправный, или произвести его ремонт незамедлительно. В случае невозможности устранения недостатков/дефектов, гарантийного ремонта или замены оборудования в установленный срок, Исполнитель уведомляет Заказчика об обстоятельствах, влекущих невозможность совершить такие действия в положенный срок, а также согласовывает с ним новые сроки.

6.7. Требования соответствия нормативным документам 
Исполнитель обязан выполнять работы с учётом всех нормативных, технических и законодательных требований, действующим по отношению к МДЦ «Артек», Федеральным закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими нормативным актами, в том числе касающимися возведения ограждающих конструкций внутри помещений. 
При оказании услуг необходимо применять надлежащее работоспособное оборудование и материалы. Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать стандартам и другим нормативным документам, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности. 
Работы должны проводиться с четкой организацией труда, соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и надлежащим качеством.

ВАЖНО! Исполнитель отчуждает Заказчику исключительные права в полном объеме на все материалы, разрабатываемые при реализации мероприятия, в том числе на все результаты интеллектуальной деятельности (РИД), являющиеся объектами авторского/смежного права, вошедшие составной частью, созданные/полученные в результате оказания Услуг. При приемке оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику содержательный фотоотчет, включающий в себя этапы: монтаж, результат выполненных работ по застройке, демонтаж.
