Техническое задание

	№ п/п
	Наименование Услуги
	Количество.

	1
	Сервис сменных грязезащитных ковров. Грязезащитные ковры. Вестибюльные ковры.
	17

	Технические характеристики

	Технические характеристики:

· Материал: ворс на резиновой основе.
· Температурный режим: от 0° С до + 50° С (рекомендуется использовать только при комнатной температуре)

· Объем поглощаемой грязи на квадратный метр: 5,0 литров воды и 0,7 кг песка и мелкой грязи.
· Цвет: серый.

Размеры ковров:

1. Ковер 85*150 – 4 шт.

2. Ковер 115*200 – 2 шт.

3. Ковер 150*300  – 11 шт.



	Смена ковров должна проводиться строго по нижеуказанному графику:

	Период 16 сентября 2026 года по 13 января 2027 года. (всего 17) замен.
1. Ковер 85*150 – 4 шт.

2. Ковер 115*200 – 2 шт.

3. Ковер 150*300  – 11 шт.

Замена данного количества ковров должно осуществляться один раз в неделю (среда) с 9:00 до 16:30
Оплата услуг производится по предъявленному счету и акту выполненных работ, каждый месяц, с учетом количества предоставляемых ковров, частоты замены за прошедший месяц и цены замены, доставка и замена производится силами и за счет поставщика.



