Техническое задание 
[bookmark: _Hlk235706682]На оказание услуг по техническому обслуживанию пурифайеров.
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	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»)
Адрес: 644099, г. Омск, Набережная Тухачевского, д. 14
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Наименование оказываемых услуг
(выполняемых работ):

	Проведение периодического сервисного (технического обслуживания) пурифайеров установленных в учебных корпусах ОмГПУ.
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Место оказания услуг
(выполнения работ):

	- г. Омск:
- Набережная Тухачевского, 14
- Проспект Мира, 32
- ул. Красногвардейская, 4
- ул. Красногвардейская, 7
- ул. Интернациональная, 6
- ул. Партизанская, 4а
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Объем и срок оказываемых услуг (выполняемых работ):

	Сервисное, техническое обслуживание пурифайеров в количестве 23 шт.

· Замена фильтра (Ecotronic Easyline Sediment) Седиментный (осадочный) фильтр
· Замена фильтра (Ecotronic Easyline Pre-carbon) Угольный пре-фильтр.
· Замена фильтра (Ecotronic Easyline Post-carbon) Угольный пост-фильтр.
· Замена УФ-мембраны (Ecotronic Easyline UF)Ультрафильтрационная мембрана.
· Проверка работоспособности компрессора
· Проверка работоспособности термореле
· Профилактика конденсатора
· Проверка работоспособности термоконтакта
· Проверка работоспособности нагревательного элемента
· Осмотр и проверка функций электронной платы индикации
· Замена комплекта трубок подачи очищенной воды
· Промывка фильтрующих элементов от угольной пыли
· Осмотр мест соединений фильтр-фитинг-трубка под давлением
· Обработка бака горячей воды антинакипином
· Обработка каплесборника обеззараживающим средством
· Обработка накопительного бака обеззараживающим средством
· Обработка бака холодной воды обеззараживающим средством
· Обработка обеззараживающим средством системы налива воды с поплавком
· Обработка обеззараживающим средством крышки бака холодной воды с уплотняющей прокладкой
· Обработка обеззараживающим средством трубок выдачи холодной/горячей воды/*комнатной температуры (только для модели T-98)
· Очистка от накипи краника выдачи горячей воды
· Обработка обеззараживающим средством краников выдачи холодной/горячей воды/*комнатной температуры (только для модели T-98)
· Промывка баков, трубопроводов и краников
· Очистка поверхностей аппарата

Оказание услуг осуществляется в период:  
с момента заключения договора по 31.08.2026 г.
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Качество оказываемых услуг и требования к безопасности услуг (выполняемых работ)

	Нормативные требования к техническому обслуживанию пурифайеров должны соответствовать и регулироваться комплексом санитарно-эпидемиологических правил и государственных стандартов РФ.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Устанавливает предельно допустимые концентрации микроорганизмов, химических веществ и органолептические показатели питьевой воды. Регулярная санация является обязательным инструментом для соблюдения этих лимитов непосредственно в точке потребления.
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий... к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению...». Содержит прямые указания по эксплуатации систем доочистки воды (к которым относятся пурифайеры), акцентируя внимание на том, что их использование должно исключать риск контаминации (загрязнения) очищенной воды.
ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества». Задает общие рамки контроля качества воды от источника до крана конечного пользователя.
ГОСТ Р 55227-2012 «Услуги бытовые. Пурифайеры проточные. Общие технические условия». Детализирует методы очистки, обеззараживания оборудования, а также устанавливает требования к квалификации персонала сервисных служб и используемым материалам.
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	Требования к состоянию рабочего места сразу после ухода специалиста:
	 
- Место вокруг аппарата должно быть сухим. Специалист обязан убрать пролитую в процессе замены фильтров воду, вытереть капли с корпуса, пола или столешницы. Внешние поверхности пурифайера должны быть обработаны дезинфицирующим средством без разводов. Мусор от старых картриджей и упаковочных материалов должен быть полностью вывезен исполнителем.
- После сборки и промывки системы специалист обязан слить первые порции воды (обычно 1–2 литра) из каждого крана, чтобы удалить остатки воздуха, угольной пыли и промывочных реагентов. Пурифайер должен быть включен в сеть, индикаторы нагрева и охлаждения должны сигнализировать о штатной работе. Краны подачи не должны подтекать
- На корпусе аппарата или на видном месте рядом с ним должна быть наклеена сервисная этикетка (стикер). Она служит визуальным требованием к пользователю контролировать сроки: на ней указывается дата проведения ТО, название организации-исполнителя, ФИО мастера и дата следующей плановой замены фильтров. Также заказчику передается акт выполненных работ.
- Розетка, к которой подключено устройство, должна быть исправна, а сетевой шнур — проложен так, чтобы исключить риск механического повреждения, попадания воды или создания препятствий для прохода людей



И.о. начальника отдела СиТК						           Степанов А.А.

