ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электронных компонентов
	п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
(шт.)

	Конденсаторы

	1
	GRM31CR61E476ME44L
25В 1206
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 47 мкФ
• Напряжение: 25 В
• Допуск: ±20%
• ТК: X5R
• Корпус: 1206
• Температурный диапазон: –55…+85 °C 
	10

	2
	чип 0603 X7R 0.01uF
10% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 0.01 мкФ (10 нФ)
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±10%
• ТК: X7R
• Корпус: 0603
• Температурный диапазон: –55…+125 °C 
	10

	3
	чип 0805 NP0 22pF
5% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 22 пФ
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±5%
• ТК: NP0 (C0G)
• Корпус: 0805 
	10

	4
	чип 0805 NP0 1000pF
1% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 1000 пФ (1 нФ)
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±1%
• ТК: NP0 (C0G)
• Корпус: 0805 
	10

	5
	чип 0805 X5R 10uF
10% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 10 мкФ
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±10%
• ТК: X5R
• Корпус: 0805
• Температурный диапазон: –55…+85 °C 
	10

	6
	чип 0805 X7R 0.01uF
10% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 0.01 мкФ (10 нФ)
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±10%
• ТК: X7R
• Корпус: 0805
• Температурный диапазон: –55…+125 °C 
	10

	7
	чип 0805 X7R 0.056uF
10% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 0.056 мкФ (56 нФ)
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±10%
• ТК: X7R
• Корпус: 0805 
	10

	8
	чип 0805 X7R 0.1uF
10% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 0.1 мкФ (100 нФ)
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±10%
• ТК: X7R
• Корпус: 0805
• Температурный диапазон: –55…+125 °C 
	10

	9
	чип 0805 X7R 1uF
10% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 1 мкФ
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±10%
• ТК: X7R
• Корпус: 0805 
	10

	10
	чип 1206 NP0 20pF
5% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 20 пФ
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±5%
• ТК: NP0 (C0G)
• Корпус: 1206 
	10

	11
	чип 1206 NP0 30pF
5% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 30 пФ
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±5%
• ТК: NP0 (C0G)
• Корпус: 1206 
	10

	12
	чип 1206 NP0 39pF
5% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 39 пФ
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±5%
• ТК: NP0 (C0G)
• Корпус: 1206 
	10

	13
	чип 1206 NP0 470pF
5% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 470 пФ
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±5%
• ТК: NP0 (C0G)
• Корпус: 1206 
	10

	14
	чип 1206 NP0 1100pF
5% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 1100 пФ (1.1 нФ)
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±5%
• ТК: NP0 (C0G)
• Корпус: 1206 
	10

	15
	чип 1206 NP0 2000pF
5% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 2000 пФ (2 нФ)
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±5%
• ТК: NP0 (C0G)
• Корпус: 1206 
	10

	16
	чип 1206 X5R 100uF
20% 10В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 100 мкФ
• Напряжение: 10 В
• Допуск: ±20%
• ТК: X5R
• Корпус: 1206
• Температурный диапазон: –55…+85 °C 
	10

	17
	чип 1206 X5R 22uF
10% 35В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 22 мкФ
• Напряжение: 35 В
• Допуск: ±10%
• ТК: X5R
• Корпус: 1206 
	15

	18
	чип 1206 X7R 1000pF
10% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 1000 пФ (1 нФ)
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±10%
• ТК: X7R
• Корпус: 1206 
	10

	19
	чип 1206 X7R 0.1uF
10% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 0.1 мкФ (100 нФ)
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±10%
• ТК: X7R
• Корпус: 1206 
	10

	20
	чип 1206 X7R 0.22uF
10% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 0.22 мкФ (220 нФ)
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±10%
• ТК: X7R
• Корпус: 1206 
	10

	21
	чип 1206 X7R 1.0uF
10% 100В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 1.0 мкФ
• Напряжение: 100 В
• Допуск: ±10%
• ТК: X7R
• Корпус: 1206 
	10

	22
	чип 1206 X7R 1.0uF
10% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 1.0 мкФ
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±10%
• ТК: X7R
• Корпус: 1206 
	12

	23
	чип 1206 X7R 2.2uF
10% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 2.2 мкФ
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±10%
• ТК: X7R
• Корпус: 1206 
	11

	24
	чип 1206 X7R 10uF
10% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 10 мкФ
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±10%
• ТК: X7R
• Корпус: 1206
• Температурный диапазон: –55…+125 °C 
	29

	25
	чип 1206 Y5V 0.1uF
20% 50В
	• Тип: конденсатор керамический SMD
• Ёмкость: 0.1 мкФ (100 нФ)
• Напряжение: 50 В
• Допуск: ±20%
• ТК: Y5V
• Корпус: 1206 
	31

	Резисторы чип (SMD)

	26
	чип 0805 0 Ом
0.125 Вт
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 0 Ом (перемычка)
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	27
	чип 0805 1 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 1 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	28
	чип 0805 4.3 Ом
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 4.3 Ом
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	22

	29
	чип 0805 10 Ом
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 10 Ом
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	30
	чип 0805 10 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 10 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	31
	чип 0805 12 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 12 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	32
	чип 0805 22 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 22 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	33
	чип 0805 30 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 30 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	34
	чип 0805 33 Ом
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 33 Ом
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	8

	35
	чип 0805 75 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 75 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	36
	чип 0805 100 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 100 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	37
	чип 0805 150 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 150 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	38
	чип 0805 200 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 200 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	39
	чип 0805 300 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 300 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	40
	чип 0805 390 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 390 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	41
	чип 0805 620 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 620 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	42
	чип 0805 1.0 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 1.0 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	43
	чип 0805 1.0 кОм
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 1.0 кОм
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	44
	чип 0805 1.2 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 1.2 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	45
	чип 0805 1.3 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 1.3 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	46
	чип 0805 1.5 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 1.5 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	47
	чип 0805 1.8 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 1.8 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	48
	чип 0805 2.0 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 2.0 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	20

	49
	чип 0805 3.0 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 3.0 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	50
	чип 0805 3.0 кОм
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 3.0 кОм
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	51
	чип 0805 3.9 кОм
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 3.9 кОм
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	52
	чип 0805 4.7 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 4.7 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	53
	чип 0805 5.1 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 5.1 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	54
	чип 0805 5.1 кОм
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 5.1 кОм
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	55
	чип 0805 6.2 кОм
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 6.2 кОм
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	56
	чип 0805 7.5 кОм
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 7.5 кОм
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	57
	чип 0805 9.31 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 9.31 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	58
	чип 0805 10 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 10 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	59
	чип 0805 10 кОм
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 10 кОм
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	15

	60
	чип 0805 12 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 12 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	20

	61
	чип 0805 15 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 15 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	62
	чип 0805 15 кОм
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 15 кОм
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	63
	чип 0805 16 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 16 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	64
	чип 0805 18 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 18 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	65
	чип 0805 20 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 20 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	66
	чип 0805 20 кОм
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 20 кОм
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	67
	чип 0805 22 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 22 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	68
	чип 0805 24 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 24 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	44

	69
	чип 0805 30 кОм
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 30 кОм
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	70
	чип 0805 39 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 39 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	71
	чип 0805 43 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 43 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	72
	чип 0805 51 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 51 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	20

	73
	чип 0805 68 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 68 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	74
	чип 0805 75 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 75 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	75
	чип 0805 100 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 100 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	30

	76
	чип 0805 110 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 110 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	77
	чип 0805 120 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 120 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	78
	чип 0805 120 кОм
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 120 кОм
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	79
	чип 0805 300 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 300 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	80
	чип 0805 430 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 430 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	81
	чип 0805 470 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 470 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	82
	чип 0805 499 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 499 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	83
	чип 0805 1.0 МОм
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 1.0 МОм
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	84
	чип 0805 3.3 МОм
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 3.3 МОм
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: 0805 
	10

	85
	чип 1206 1.0 Ом
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 1.0 Ом
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.25 Вт
• Корпус: 1206 
	10

	86
	чип 1206 2.0 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 2.0 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.25 Вт
• Корпус: 1206 
	10

	87
	чип 1206 100 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 100 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.25 Вт
• Корпус: 1206 
	10

	88
	чип 1206 120 Ом
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 120 Ом
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.25 Вт
• Корпус: 1206 
	10

	89
	чип 1206 2.4 кОм
5%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 2.4 кОм
• Допуск: ±5%
• Мощность: 0.25 Вт
• Корпус: 1206 
	22

	90
	чип 1206 100 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 100 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.25 Вт
• Корпус: 1206 
	10

	91
	чип 1206 300 кОм
1%
	• Тип: чип-резистор (SMD)
• Сопротивление: 300 кОм
• Допуск: ±1%
• Мощность: 0.25 Вт
• Корпус: 1206 
	10

	Резисторные сборки

	92
	НР1-4-9 0.125 2.2К имп
4610X-101-222LF SIP10
	• Тип: резисторная сборка
• Сопротивление: 2.2 кОм
• Конфигурация: Bussed (9 резисторов)
• Мощность: 0.125 Вт
• Корпус: SIP-10
• Допуск: ±2% 
	3

	93
	НР1-4-9 0.125 имп. 10К
A10103J
	• Тип: резисторная сборка
• Сопротивление: 10 кОм
• Конфигурация: Bussed (9 резисторов)
• Мощность: 0.125 Вт
• Допуск: ±5% 
	3

	Соединители (разъёмы)

	94
	DS1013-10SSiB вилка
	• Тип: вилка на плату прямая (IDC)
• Количество контактов: 10
• Шаг: 2.54 мм
• Производитель: Connfly 
	2

	95
	DS1013-16SSiB вилка
	• Тип: вилка на плату прямая (IDC)
• Количество контактов: 16
• Шаг: 2.54 мм
• Производитель: Connfly 
	3

	96
	DS1013-20SSiB вилка
	• Тип: вилка на плату прямая (IDC)
• Количество контактов: 20
• Шаг: 2.54 мм
• Производитель: Connfly 
	1

	97
	IDC-06F розетка
	• Тип: розетка IDC на шлейф
• Количество контактов: 6
• Шаг: 2.54 мм
• С фиксатором кабеля 
	6

	98
	IDC-06M вилка
	• Тип: вилка на плату прямая
• Количество контактов: 6
• Шаг: 2.54 мм 
	8

	99
	IDC-10F розетка
	• Тип: розетка IDC на шлейф
• Количество контактов: 10
• Шаг: 2.54 мм
• С фиксатором кабеля 
	6

	100
	IDC-16F розетка
	• Тип: розетка IDC на шлейф
• Количество контактов: 16
• Шаг: 2.54 мм
• С фиксатором кабеля 
	2

	101
	IDC-20F розетка
	• Тип: розетка IDC на шлейф
• Количество контактов: 20
• Шаг: 2.54 мм
• С фиксатором кабеля 
	4

	102
	BLD-2X02 BLD-4
	• Тип: гнездо на кабель (корпус) 2x2 pin
• Шаг: 2.54 мм
• Количество контактов: 4
• В комплекте с контактами 
	12

	103
	BLD-2X03 BLD-6
	• Тип: гнездо на кабель (корпус) 2x3 pin
• Шаг: 2.54 мм
• Количество контактов: 6
• В комплекте с контактами 
	5

	104
	BLS-1X02
	• Тип: гнездо на кабель
• Количество контактов: 2
• Шаг: 2.54 мм
• С контактами 
	24

	105
	BLS-1X03
	• Тип: гнездо на кабель
• Количество контактов: 3
• Шаг: 2.54 мм
• С контактами 
	16

	106
	PBS2-04
	• Тип: разъём (позиция на заказ)
• Производитель: RUICHI 
	22

	107
	PLD-40 вилка
	• Тип: вилка штыревая на плату
• Количество контактов: 40 (2x20)
• Шаг: 2.54 мм
• Прямая 
	3

	108
	PLD-6 вилка
	• Тип: вилка штыревая на плату
• Количество контактов: 6 (2x3)
• Шаг: 2.54 мм
• Прямая 
	2

	109
	PLS-40 вилка
	• Тип: вилка штыревая на плату
• Количество контактов: 40 (1x40)
• Шаг: 2.54 мм
• Прямая 
	2

	110
	PLS2-40 вилка шаг 2мм
	• Тип: вилка на плату угловая
• Количество контактов: 40
• Шаг: 2.0 мм 
	45

	111
	MF 2*03F обж. шаг 4.2 роз.
	• Тип: разъём питания (розетка)
• Количество контактов: 6 (2x3)
• Шаг: 4.2 мм
• С обжимными контактами 
	3

	112
	MF 2*03M шаг 4.2 вилка
	• Тип: разъём питания (вилка)
• Количество контактов: 6 (2x3)
• Шаг: 4.2 мм 
	1

	113
	MF3.0 1*02F без контактов
	• Тип: корпус розетки
• Количество контактов: 2
• Без контактов 
	2

	114
	MF3.0-F - контакт
	• Тип: контакт "мама"
• Обжимной
• Для провода 24-20 AWG
• Ток: до 5 А 
	4

	115
	USB B - 1J-F
	• Тип: розетка USB B на плату
• Ориентация: прямая 
	1

	116
	USB B - FR USBB-1J
	• Тип: розетка USB B с экраном
• Ориентация: угловая 
	1

	Контактные изделия

	117
	Контакт CE005010
сечение 0.5 мм²
	• Тип: контакт
• Сечение провода: 0.5 мм² 
	1

	118
	КОНТАКТ TE7510 под 2 кабеля
	• Тип: кабельный наконечник двойной
• Сечение: 0.75 мм²
• Длина гильзы: 10 мм
• Упаковка: 100 шт. 
	1

	Клеммники (зажимы блочные)

	119
	Зажим блочный 15EDGK-3.5-03P
	• Тип: клеммник разъемный
• Шаг: 3.5 мм
• Количество контактов: 3 
	1

	120
	Зажим блочный 15EDGK-3.5-04P
	• Тип: клеммник разъемный
• Шаг: 3.5 мм
• Количество контактов: 4 
	1

	121
	Зажим блочный 15EDGRC-3.5-03P-14
	• Тип: клеммник на плату
• Шаг: 3.5 мм
• Количество контактов: 3
• Ориентация: угловая 
	1

	122
	Зажим блочный 15EDGRC-3.5-04P-1-4
	• Тип: клеммник на плату
• Шаг: 3.5 мм
• Количество контактов: 4
• Ориентация: угловая 
	1

	123
	Зажим блочный 2EDGR-5.0-02P-14 вил.угл.
	• Тип: клеммник на плату (вилка угловая)
• Шаг: 5.0 мм
• Количество контактов: 2 
	1

	124
	Зажим блочный 5ESDV-02P роз
TLPS-200V-02P
	• Тип: клеммник (розетка)
• Шаг: 5.0 мм
• Количество контактов: 2 
	1

	Кварцевые резонаторы

	125
	24.000 MHz НС-49/S
	• Тип: кварцевый резонатор
• Частота: 24.000 МГц
• Корпус: HC-49S 
	1

	Предохранители

	126
	ВПБ6 10 А имп. 5*20
	• Тип: предохранитель стеклянный
• Ток: 10 А
• Напряжение: 250 В
• Типоразмер: 5×20 мм 
	2

	Держатели предохранителей

	127
	ДВП4-2 21-23 ОТК
	• Тип: держатель предохранителя
• Производитель: Радиодеталь 
	4

	Переключатели (тактные кнопки)

	128
	SWT-20-5 KAN0611-0501B
	• Тип: тактовая кнопка
• Производитель: RUICHI 
	2



Требования:
1. Поставляемый Товар должен быть новым, без видимых дефектов.
2. Поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия.
3. Согласно части 2 статьи 456 ГК РФ Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности и документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.) одновременно с передачей самого Товара.
4. Требования к гарантийному сроку: в соответствии с условиями изготовителя, но не менее 12 месяцев.
5. Место поставки: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 18
2

