Приложение № 1
к Контракту № _____________
от «___» ________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку расходных материалов для сварочных работ для нужд 
Калужского филиала ФГБОУ ДПО ИРПО 

1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Наименование объекта закупки: Поставка расходных материалов для сварочных работ для нужд Калужского филиала ФГБОУ ДПО ИРПО.
1.2. Место поставки Товара: Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-ый Академический проезд, д. 5, корпус 1Д.
1.3. Объем: согласно Приложению №1 «Перечень объектов закупки».
1.4. Срок поставки Товара: в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта.
1.5. Приложения к Техническому заданию:
· Приложение № 1 – «Перечень объектов закупки»;
· Приложение № 2 – «Технические характеристики Товара»;
· Приложение № 3 – «Перечень поставляемого Товара».

2. Стандарт товаров
2.1. Поставщик обязан осуществить поставку расходных материалов для сварочных работ для нужд Калужского филиала ФГБОУ ДПО ИРПО (далее – товар), перечисленных в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания, функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении № 2 «Технические характеристики товара» к настоящему Техническому заданию.
2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям Контракта. 
Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.3. Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и ассортименте в соответствии с настоящим Техническим заданием.
2.4. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
2.5. Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара, в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара. Поставка товара Поставщиком осуществляется своими силами и за свой счет.
2.6. Товар принимается при наличии комплекта отчетных документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием. 
2.7. В день завершения исполнения всех обязательств по Контракту Поставщик в соответствии с условиями Контракта направляет Заказчику универсальный передаточный документ и предоставляет комплект отчетной документации. Комплект отчетной документации должен включать:
· обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) товара;
· документы, относящиеся к товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.) при наличии;
· оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика 
· оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства производителя Товара (при наличии);
· иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
2.8. Поставляемый товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации (памятки, руководство пользователя, руководство администратора), в том числе техническим паспортом на товар, в случае если данная документация предусмотрена производителем товара.
2.9. Не допускается поставка товара, имеющего повреждения и (или) условия хранения которого были нарушены. 
2.10. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению. 
2.11. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет в течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактической поставки товара. 
2.12. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц. 
2.13. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

3. Объем и сроки гарантий качества
3.1 На поставляемый Товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации 
в соответствии с сопроводительными документами (технический паспорт, гарантийный талон, сертификат качества, инструкции по эксплуатации и т.п.) не менее 12 месяцев. Сроки гарантии исчисляются с даты подписания универсального передаточного документа обеими Сторонами.
3.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.
3.3 Если производителем товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие гарантийный срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Технического задания, то гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара. 
3.4 Все возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках Контракта покрываются за счет Поставщика. 
3.5 В гарантийный период Поставщик обязан обеспечить техническую поддержку поставляемого товара в соответствии с требованиями, установленными производителями товара, включая диагностику неисправностей, выезд специалиста к месту обнаружения неисправности, устранение неисправности, по результатам которой составляется акт о недостатках с перечнем выявленных недостатков и (или) дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии с требованиями Контракта. 
В случае если производитель товара осуществляет сертификацию специалистов, то Поставщик обязан привлекать к работам по гарантийному обслуживанию товара специалистов, сертифицированных производителем товара.

4. Требования к безопасности товаров
4.1. Соответствие товара требованиям безопасности подлежит подтверждению 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии 
с требованиями актов, указанных в пункте 6 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами: 
· сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении); 
· свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
· сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) товара;
· гигиеническим заключением (при необходимости);
· сертификатом пожарной безопасности (при необходимости);
· сертификатом электромагнитной совместимости (при необходимости). 
4.2. Поставляемый товар при использовании, хранении и транспортировке должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды. 
4.3. Упаковка товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями на данный вид товара.
4.4. В сопроводительной документации на товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.
4.5. Транспортирование и хранение товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны такие правила.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию
5.1. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке (при наличии), обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно- разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика. 
5.2. Упаковка товара (при наличии) должна соответствовать документации на товар, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также требованиям актов, указанных в пункте 6 настоящего Технического задания.
5.3. Каждая упаковка товара (при наличии) должна содержать информационный лист с указанием реквизитов Контракта, наименования товара, количества упаковок, количества штук в упаковке, наименования страны происхождения товара, наименования фирмы-изготовителя, наименования Поставщика, наименования грузополучателя и адрес поставки товара. 
5.4. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке. 
5.5. Маркировка товара (при наличии) должна содержать: 
· наименование товара;
· фирменное наименование;
· наименование страны производителя;
· штриховой код товара (при наличии);
· товарный знак производителя (при наличии);
· наименование фирмы-изготовителя;
· дату выпуска товара;
· знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции). 
5.6. Маркировка упаковки (при наличии) должна соответствовать маркировке товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю товара. 
5.7. Маркировка товара (при наличии) должна соответствовать требованиям актов, предъявляемым к маркировке данной продукции, в том числе требованиям актов, указанных в пункте 6 настоящего Технического задания.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».
6.2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
6.3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
6.4. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
6.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
6.6. Постановление Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 «Об утверждении Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения 
и товаров народного потребления по количеству».
6.7. Постановление Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 «Об утверждении Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения 
и товаров народного потребления по качеству».
6.8. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»
6.9. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
6.10. ГОСТ Р 72007–2025 «Панели монолитные из поликарбоната. Технические условия».
6.11. ГОСТ Р 71352-2024 «Сварка термопластов. Присадочные материалы для сварки полимерных материалов. Общие требования».
6.12. ГОСТ 7871-2019 «Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия».
6.13. ГОСТ 2246-70 «Проволока стальная сварочная. Технические условия».


Подписи Сторон
формируются с использованием ЕАТ 

Приложение № 1 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Указание на разновидность товара (работ, услуг)
	Единицы измерения
	Количество

	[bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _heading=h.3rdcrjn]1.
	Пакет вакуумный
	-
	уп.
	2

	2.
	Светильник светодиодный станочный
	-
	шт.
	20

	3.
	Проволока порошковая
	-
	шт.
	30

	4.
	Пруток присадочный
	Тип 1
	уп.
	5

	5.
	Пруток присадочный
	Тип 2
	уп.
	5

	6.
	Пистолет продувочный
	-
	шт.
	1

	7.
	Колба к ротаметру
	-
	шт.
	6

	8.
	Кабель сварочный
	Тип 1
	м/п
	100

	9.
	Кабель сварочный
	Тип 2
	м/п
	100

	10.
	Сварочная штора
	-
	шт.
	6

	11.
	Монолитный поликарбонат
	-
	шт.
	1


Подписи Сторон
формируются с использованием ЕАТ 

Приложение № 2 к Техническому заданию 
[bookmark: _heading=h.3znysh7]
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

	№ п/п
	Наименование товара
	Указание на разновидность товара
	ОКПД2, КТРУ
	Эскиз/фотография товара (товар должен соответствовать эскизу/фотографии)[footnoteRef:1] [1:  поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается контракт (статья 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 

] 

	Технические характеристики и описание товара

	1. 
	Пакет вакуумный
	-
	ОКПД2: 22.22.19.190

КТРУ:-
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Единица измерения
	Требуемое значение
	Соответствие КТРУ, обоснование дополнительных характеристик

	Материал пакета
	-
	ПЭ
	-

	Длина
	мм
	500
	-

	Ширина
	мм
	350
	-

	Цвет
	-
	прозрачный
	-

	Плотность
	мкм
	65
	-

	Количество пакетов в упаковке
	шт
	200
	-




	2. 
	Светильник светодиодный станочный
	-
	ОКПД2: 27.40.25.123

КТРУ:-
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Единица измерения
	Требуемое значение
	Соответствие КТРУ, обоснование дополнительных характеристик

	Тип лампы
	-
	Светодиодная
	-

	Мощность
	Вт
	9
	-

	Напряжение
	Вольт
	24
	-

	Цоколь
	-
	LED
	-

	Световой поток
	Люмен
	900
	-

	Вид крепления
	-
	На основании
	-

	Магнитное крепление
	-
	Да
	-

	Тип подключения
	-
	Блок питания 24В
	-

	Наличие блока питания
	-
	Да
	-

	Цвет плафона
	-
	Черный/серебряный
	-

	Материал плафона
	-
	Металл/пластик
	-

	Материал стойки
	-
	Металл
	-

	Материал основания
	-
	Металл
	-

	Класс защиты
	-
	IP67
	-




	3. 
	Проволока порошковая
	-

	ОКПД2: 25.93.15.110

КТРУ: -
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Единица измерения
	Требуемое значение
	Соответствие КТРУ, обоснование дополнительных характеристик

	Назначение
	-
	Для полуавтоматической сварки при работе с низколегированными и углеродистыми сталями
	-

	Номинальный диаметр проволоки
	мм
	1.2 
	-

	Марка прутка по AWS
	-
	E71T-1C H8; E71T-9C H8
	-

	Еврокатушка 
	-
	D200
	-

	Вес
	кг
	5
	-




	4. 
	Пруток присадочный
	Тип 1
	ОКПД2: 25.93.15.110

КТРУ: -
	
[image: ]
		Наименование характеристики
	Единица измерения
	Требуемое значение
	Соответствие КТРУ, обоснование дополнительных характеристик

	Назначение
	-
	Для аргонодуговой сварки углеродистых и низкоуглеродистых сталей
	-

	Номинальный диаметр прутка
	мм
	1.6
	-

	Марка прутка по AWS
	-
	ER 70S-6
	-

	Длина прутка
	мм
	1000
	-

	Тип сварочного тока
	-
	DC
	-




	5. 
	Пруток присадочный
	Тип 2
	ОКПД2: 25.93.15.110

КТРУ: -
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Единица измерения
	Требуемое значение
	Соответствие КТРУ, обоснование дополнительных характеристик

	Назначение
	-
	Для аргонодуговой сварки углеродистых и низкоуглеродистых сталей
	-

	Номинальный диаметр прутка
	мм
	2.4 
	-

	Марка прутка по AWS
	-
	ER 70S-6
	-

	Длина прутка
	мм
	1000
	-




	6. 
	Пистолет продувочный
	-
	ОКПД2: 28.24.12.110

КТРУ:-
	
[image: ]
		Наименование характеристики
	Единица измерения
	Требуемое значение
	Соответствие КТРУ, обоснование дополнительных характеристик

	Длина носика
	мм
	200
	 

	Тип соединения
	-
	Рапид(ЕВРО)
	 

	Давление
	атм
	10
	 

	Расход воздуха
	литры в минуту
	400
	 

	Размер воздушного штуцера
	дюйм
	1/4
	 




	7. 
	Колба к ротаметру
	-
	ОКПД2: 26.51.66.190

КТРУ:-
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Единица измерения
	Требуемое значение
	Соответствие КТРУ, обоснование дополнительных характеристик

	Колба совместима с редуктором У30/АР-40-2Р
	-
	Да
	 

	Резьба колбы в нижней части
	 
	М27х1.5
	-

	Материал колбы
	-
	Пластик
	 

	Внутри наружной пластиковой колбы, размещена малая пластиковая колба для шарика-поплавка
	-
	Да
	-

	Наличие на малой колбе шкалы измерения (литр/мин)
	-
	Да
	-

	Редуцирующий газ
	-
	Углекислый газ, аргон
	-




	8. 
	Кабель сварочный
	Тип 1
	ОКПД2: 27.32.13.125

КТРУ:-
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Единица измерения
	Требуемое значение
	Соответствие КТРУ, обоснование дополнительных характеристик

	Тип кабеля 
	-
	Сварочный
	-

	Максимальное напряжение
	В
	660
	-

	Допустимая токовая нагрузка
	А
	362
	 

	Количество жил
	-
	1
	-

	Сечение жилы
	мм2
	50
	-

	Конструкция жилы
	-
	Многопроволочная
	-

	Материал жилы
	-
	Медь
	-

	Материал изоляции
	-
	Резина изоляционная
	-

	Форма жилы
	-
	Круглая
	-




	9. 
	Кабель сварочный
	Тип 2
	ОКПД2: 27.32.13.125

КТРУ:-
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Единица измерения
	Требуемое значение
	Соответствие КТРУ, обоснование дополнительных характеристик

	Тип кабеля
	-
	Сварочный
	-

	Максимальное напряжение
	В
	660
	-

	Допустимая токовая нагрузка
	А
	289
	 

	Количество жил
	-
	1
	-

	Сечение жилы
	мм2
	35
	-

	Конструкция жилы
	-
	Многопроволочная
	-

	Материал жилы
	-
	Медь
	-

	Материал изоляции
	-
	Резина изоляционная
	-

	Форма жилы
	-
	Круглая
	-




	10. 
	Сварочная штора
	-
	ОКПД2: 32.99.53.110

КТРУ: -
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Единица измерения
	Требуемое значение
	Соответствие КТРУ, обоснование дополнительных характеристик

	Цвет шторы
	-
	Темно-красный
	-

	Степень затемнения 
	DIN
	6 
	-

	Материал шторы
	-
	Огнестойкая ПВХ пленка
	-

	Длина
	мм
	3000 
	-

	Ширина
	мм
	1800 
	-

	Армированные отверстия для подвесных колец по длинной стороне
	-
	Да
	-




	11. 
	Монолитный поликарбонат
	-
	ОКПД2: 22.21.30.110

КТРУ: -
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Единица измерения
	Требуемое значение
	Соответствие КТРУ, обоснование дополнительных характеристик

	Толщина
	мм
	1
	-

	Цвет
	-
	Прозрачный
	-

	Длина
	мм
	1250
	-

	Ширина
	мм
	2050
	-

	Материал листа
	-
	Монолитный поликарбонат из УФ-стабилизированного полимера
	-






*В связи с тем, что по некоторым кодам ОКПД2 отсутствует КТРУ, либо по некоторым кодам КТРУ отсутствуют характеристики и их значения, заказчиком использованы собственные характеристики, с целью идентификации товара и его потребительских свойств, исходя из потребности по его использованию и применению.

Подписи Сторон
формируются с использованием ЕАТ 

[bookmark: _heading=h.vx1227]Приложение №3 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

	№ п/п
	Наименование Товара
	Указание на разновидность товара (работ, услуг)
	Характеристики Товара (в том числе указание на товарный знак (тип, марка, модель Товара (при наличии))
	Производитель/ Страна происхождения Товара
	Единица измерения

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	

	11.
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