Техническое задание
	№
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	TP-Link Tapo C510W IP Камера видеонаблюдения, уличная, белая

	Вид камеры  IP камера
Качество видео 2304x1296
Степень защиты IP65
Автоматическая запись По расписанию
Бренд TP-Link
Цвет Белый
Конструкция камеры Поворотная
Место установки камеры Наружная
Тип фокусировки Автоматическая
Тип матрицы CMOS 1/2.8"
Дальность ИК-подсветки, м 30
Скорость съемки в макс. разрешении, кадр/с 15
Тип связи Wi-Fi
Система видео-сигнала Отсутствует
ИК-подсветка Да
Тип карты памяти microSD
Материал корпуса камеры Пластик
Мин. температура эксплуатации, °С -30
Макс. температура эксплуатации, С° 60
Количество в упаковке, шт 1
Гарантия 1 год
	Шт.
	3

	2. 
	TP-Link Archer C6 Wi-Fi Роутер, AC1200, 2,4/5ГГц, Mesh


	Частоты Wi-Fi 2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество LAN портов  4
Макс. скорость Ethernet 1000 Мбит/сек
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с 1267
Стандарт Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac)
Интерфейсы Ethernet
Количество антенн 4
Поддержка технологий Mesh
Поддержка USB-модемов Нет
Мощность передатчика, dBm 23
Коэффициент усиления антенны, dBi 5
Бренд TP-Link
Цвет Черный
Вид модема Маршрутизатор
Вид антенны Внешняя
Направленность антенны
Ненаправленная
Количество одновременно работающих диапазонов 2
Многопотоковая передача данных MU-MIMO
Функции и протоколы DMZ, UPnP
Количество WAN портов 1
Работа от сети 3G/4G Нет
Поддержка IPv6 Да
Тип IP-адреса
Динамический IP, Статический IP
Тип WAN-соединения PPPoE
Защита информации WEP, WPA, WPA2
Число физических SIM-карт 0
Флеш-память, МБ 128
Конструктивные особенности Крепление на стену
Для геймеров Нет
Питание От сети 220
Размеры, мм 230x144x35
Вес товара, г 420
Гарантия 3 года
	Шт.
	2


Срок поставки 7 дней.
Место поставки РД г. Махачкала ул. Гагарина 120

