

Техническое задание 
	№ п/п
	Наименование материалов
	К-во
шт.
	Характеристика

	1
	Насос для отопления Pedroelo HF 5 AМ 
	1
	Предназначен для обеспечения принудительной, непрерывной циркуляции теплоносителя (воды или антифриза) по замкнутому контуру системы отопления.
Модель: HF 5AM
Производитель: Pedrollo
Страна производства: Италия
Вид питания: 220В
Производительность: 600л/мин
Мощность :1100Вт

	2
	Насос дренажный погружной 1200Вт с поплавком.
FAVOURITE WP 1200Вт

	1
	Предназначен для перекачивания и откачки чистой или загрязненной воды (с песком, илом, мелкими частицами) из подвалов, затопленных помещений, бассейнов, котлованов и водоемов.
Допустимый диаметр твердых частиц:35 мм
Производительность:283 л/мин
Конструкция: центробежный
Мощность:1200 Вт
Высота подъема:9 м
Глубина погружения:7 м
Трубное соединение: внутренняя G1 1/2 дюйм

	3
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	1
	Предназначен для очистки садового инвентаря, транспортных средств, изгородей кафеля и т. д
Мощность (кВт): 2.1	
Возможность забора воды из бочки: да	
Производительность:500 л/ч	
Мах раб. давление:145 бар	
Длина шланга:10 м


	Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.
Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45
Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта. 
Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары 
Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.
При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.
Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар. 
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года. 
Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».

