Техническое задание на приобретение огнетушителей для нужд Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

Предмет закупки: огнетушитель углекислотный
Количество: 6 шт.
Описание предмета закупки:
1. Огнетушитель углекислотный ОУ-5 ВСЕ 
Для тушения загораний различных веществ, включая электрическое оборудование под напряжением до 1 кВ. 
Для использования в  офисном помещении.
Для применения при температуре от −40°C до 50°C. 
После использования не должен оставлять следы и грязь 
Огнетушитель должен иметь компактный и легкий корпус для облегчения эксплуатации и транспортировки.
Функциональные особенности:
— Ранг: 55В СЕ.
— Класс пожара: E - горючие вещества и материалы электроустановок под напряжением, C - горючие газы, B - горючие жидкости.
— Вес огнетушителя: не более 15 кг.
— Масса заряда: не менее 5 кг.
— Огнетушащее вещество: двуокись углерода (СО) ГОСТ 8050-85.
— Время подачи состава: не менее 10 секунд.
— Площадь тушения: не менее 1,75 кв.м.
— Диаметр баллона: не более 16 см.
— Длина струи: не менее 3 м.
— Высота: от 600 до 800 мм.
— Особенности: перезаряжаемый.
— Комплектация: раструб, шланг с распылителем
Огнетушитель должен соответствовать стандарту ГОСТ Р 51057-2001. 
Гарантийный срок не менее 18 месяцев, 
Срок службы огнетушителя не менее 10 лет.
Количество: 3 шт.

2. Огнетушитель углекислотный ОУ-2 ВСЕ 
Для тушения веществ, горение которых требует доступа воздуха. 
Для применения в офисном помещении. 
Для применения при температуре от −40°C до 50°C. 
После использования не должен оставлять следы и грязь 
Огнетушитель должен иметь компактный и легкий корпус для облегчения эксплуатации и транспортировки
Функциональные особенности:
— Ранг огнетушителя: 21B.
— Класс пожара: E - горючие вещества и материалы электроустановок под напряжением, C - горючие газы, B - горючие жидкости.
— Вес: не более 6,5 кг. 
— Время подачи огнетушащего вещества: не менее 8 сек.
— Масса заряда: не менее 2,0 кг.
— Объем баллона: не менее 2,7 л.
— Площадь тушения: не менее 0,65 кв.м.
— Длина струи: не менее 2 м.
— Особенности: перезаряжаемый.
— Комплектация: раструб.
Огнетушитель должен соответствовать стандарту ГОСТ Р 51057-2001. 
Гарантийный срок не менее 18 месяцев, 
Срок службы огнетушителя не менее 10 лет.
Количество: 3 шт.
Срок поставки – со дня заключения государственного контракта в течение 15 рабочих дней.
Место поставки: г.Казань, ул.Гарифьянова,28а. Отгрузка и доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика
Порядок оплаты: Оплата в течение 7 рабочих дней на основании счета с даты подписания товарной накладной/УПД.
Источник финансирования: федеральный бюджет.
Требования к качеству
Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. 
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)
Товар должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечить его сохранность, целостность и функциональность при транспортировке, доставке и хранении. 
Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку товара до места поставки и его разгрузку, стоимость тары и упаковки, включены в цену контракта.
3. С товаром должны быть представлены:
 -сертификаты соответствия ТР ЕАЭС 043/2017,
- паспорт / руководство по эксплуатации с указанием гарантийных обязательств. 
4. Запорно-пусковое устройство огнетушителей должно быть  опломбировано.





