Приложение № 1
к государственному контракту № _________ от __________

Техническое задание

[bookmark: _Hlk229689672]Предмет Контракта (объект закупки): выполнение работ по капитальному ремонту проемов оконных и дверных здания столовой ФКУ ДПО МУЦС ГУФСИН России по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: Краснодарский край, Белореченский муниципальный район, Южненское сельское поселение, поселок Заречный, улица Клубная, дом 9А, корпус 1.
Место выполнения работ: Краснодарский край, Белореченский муниципальный район, Южненское сельское поселение, поселок Заречный, улица Клубная, дом 9А, корпус 1.
Цель и задачи работ:
1.1. Капитальный ремонт проемов оконных и дверных здания столовой ФКУ ДПО МУЦС ГУФСИН России по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: Краснодарский край, Белореченский муниципальный район, Южненское сельское поселение, поселок Заречный, улица Клубная, дом 9А, корпус 1, производится с целью устранения естественного износа, поддержания и улучшения эксплуатационных свойств.
Осуществлять организацию работ в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской - Федерации от 28.09.2001 № 276 «Об утверждении инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений учреждений уголовно - исполнительной системы».
1.2. Полный перечень ремонтных работ указан в ведомости объемов (п. 4 настоящего технического задания). 
2. Срок выполнения работ: Подрядчик выполняет работы с даты заключения Контракта и не позднее 30 рабочих дней со дня заключения контракта.
3. Требования к материалам и изделиям:
3.1. Подрядчик при выполнении работ должен использовать основные материалы строго в соответствии с ведомостью объёмов работ. Применяемые материалы согласовываются Заказчиком до начала работ. 
3.2. Используемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должны быть новыми, то есть не бывшими 
в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. 
Учтенные Участником в локальном сметном расчете материалы, изделия 
и оборудование должны соответствовать требованиям к применяемым материалам, изделиям и оборудованию.
3.3. Все характеристики (параметры) материалов и изделий должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.
3.4. Контроль за соответствием применяемых материалов и изделий является обязанностью лица, осуществляющего выполнение работ.
3.5. Обеспечение оборудованием, материалами для производства работ 
и их доставка осуществляется за счет Подрядчика и его силами.
4. Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Раздел 1. Проемы

	1
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы/Демонтаж
	м2
	4,71

	2
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	0,060306

	3
	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
	100 м2
	0,01167

	4
	Устройство монолитных железобетонных перемычек
	м3
	0,0617

	5
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм
	т
	0,0011106

	6
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F (1)150, W6
	м3
	0,062934

	7
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	4,71

	8
	Блок из алюминиевых профилей с полотнами рамочной конструкции, наружные входные//Система: АЛНЕО ALT 65//Цвет: RAL7024 Муар графитовый серый
	шт
	1

	9
	Установка устройства экстренного открывания металлических дверей
	10 шт
	0,1

	10
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых/Демонтаж
	100 м2
	0,02721

	11
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых/Демонтаж
	100 м2
	0,029725

	12
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления/Демонтаж
	100 м2
	0,03296

	13
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	0,02721

	14
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2
	м2
	2,721

	15
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,029725

	16
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2
	м2
	2,9725

	17
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,03296

	18
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2
	м2
	3,296

	19
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,0605

	20
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,0605

	21
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	1

	22
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 250 мм
	м
	6,1

	23
	Установка противомоскитных сеток
	100 шт
	0,05

	24
	Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2
	м2
	8,99

	25
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,03888

	26
	QUNELL Стартовый Профиль Белый
	м
	20,423

	27
	QUNELL Панель Откоса Белая - панель откосов шириной 200 мм// имеет замок, с одной стороны/
	м
	20,42

	28
	Декоративный наличник Qunell шириной 75 мм
	м
	20,42

	29
	Крышка угловая Qunell//деталь системы с защелками, позволяет соединять вертикальный и горизонтальный наличники без необходимости их подрезки под 45 градусов//
	шт
	10

	30
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	8,8236

	31
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,042

	32
	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50(капинос размером 20х20 мм), толщина 0,5 мм
	м
	4,2

	33
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,02586

	34
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,00825

	35
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	0,2778

	36
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 19 км
	1т груза
	0,2778
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