Техническое задание (ТЗ) по оказанию услуг по разработке образца (макета), изготовлению и поставке партии уникальных слепков лапы дальневосточного леопарда для нужд ФГБУ «Земля леопарда»

1. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ И К ПРОЦЕССУ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙН-МАКЕТА

1.1. Все требования ТЗ являются обязательными для Исполнителя.
1.2. Исполнитель обязан предоставить портфолио, подтверждающее успешный опыт реализации аналогичных проектов.
1.3 Исполнитель изготавливает эталонный образец (1 шт.) из материалов, полностью соответствующих финальной партии. Эталон передаётся Заказчику. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ И ГОТОВОМУ ИЗДЕЛИЮ

2.1. Слепок лапы дальневосточного леопарда:

Изделие представляет собой слепок лапы дальневосточного леопарда из глины. Размеры: ширина пястной (центральной) подушечки – 6,5 см, общая длина следа – 10,2 см (±0,2 см). Материал: глина керамическая высокого качества, с последующим обжигом, нанесением покрытия (праймер), шлифовкой полученного слепка и покраской. Форма изделия: круглая (диск). Цвет: натуральный терракотовый/красно-коричневый (цвет глины). Анатомия следа: 4 чётко выраженных пальцевых подушечки (передние), 1 пястная (центральная) подушечка, глубина рельефа – не менее 3–5 мм. На лицевой поверхности изделия по окружности размещаются две надписи: «Дальневосточный леопард» – верхняя часть (по дуге сверху), «Хасан» – нижняя часть (по дуге снизу). Способ нанесения: рельефная отливка (выступающие буквы). Буквы должны быть чётко читаемыми, без смазывания. Шрифт: рубленый – по согласованию с Заказчиком на этапе макета. Размер кегля: пропорционален диаметру изделия, должен гармонично вписываться в круг (не менее 6–8 мм по высоте букв). Надписи располагаются симметрично относительно вертикальной и горизонтальной осей следа. Финальный вариант фигурки должен ПОЛНОСТЬЮ соответствовать варианту фигурки, представленному в Приложении 1. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Все края и поверхности должны быть идеально заглажены, без заусенцев, трещин и сколов. Острые углы – не допускаются.
3.2. Слой лака должен быть однородным, без подтёков, пузырей и отслоений.
3.3. Надписи должны быть стойкими к лёгкому механическому воздействию (не осыпаться, не стираться).

Для макета обязательно моделирование/3D-визуализация.


По итогам утверждения макетов Изготовитель вживую передает Заказчику готовый образец изделия, изготовленный из материалов, полностью соответствующих финальным.

Требования к техническим характеристикам объекта закупки, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика: приведены в таблице 1.

Срок согласования макета: не позднее 2 (двух) дней с даты заключения контракта.

Доставка готовой продукции: в течение 10 (десяти) рабочих дней за свой счет в ассортименте и количестве Товара, указанного в Спецификации (Приложении №1 к Контракту).

Доставка Товара с разгрузкой производится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская 2а складское помещение, с 09-00 часов до 16-30 часов, обед с 13:00-14:00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по местному времени. 

Оплата: оплата поставленного товара осуществляется Заказчиком после получения товара путём безналичного перевода денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД). В случае выявления дефектов и недостатков, Заказчик вправе оплатить товар после устранения Поставщиком выявленных дефектов и недостатков (или замены товара). Оплата осуществляется на основании счета, предоставленного Поставщиком.

Источник финансирования – внебюджетные средства Заказчика.


Описание объектов закупки
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование изготавливаемой продукции
	Характеристики
	Кол-во,
шт.

	1
	Слепок лапы дальневосточного леопарда
	Размеры: общая длина следа – 10,2 см (±0,2 см). 
Материал: глина керамическая высокого качества.
Форма изделия: круглая (диск). 
Цвет: натуральный терракотовый/красно-коричневый. 
На лицевой поверхности изделия по окружности размещаются две надписи: «Дальневосточный леопард» – верхняя часть (по дуге сверху), «Хасан» – нижняя часть (по дуге снизу). 
Способ нанесения: рельефная отливка (выступающие буквы). 
Размер кегля: пропорционален диаметру изделия, не менее 6–8 мм по высоте букв. Финальный вариант фигурки должен ПОЛНОСТЬЮ соответствовать варианту фигурки, представленному в Приложении 1. Количество макетов в разработке: 2
	50
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