


Техническое задание
Наименование: Набор для вертикального электрофореза ПААГ
Место поставки: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45
	Акриламид/бисакриламид (готовый 40% раствор) - 1 литр
СAS-No.	110-26-9
Химическая формула	CH₂=CH-CONH₂ + (CH₂=CH-CONH)₂CH₂
Содержание основного вещества, %	40
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Соотношение	29:1
Акриламид, г/100 мл	38,7
Бис-акриламид, г /100 мл	1,20
Свободная акриловая кислота, %	 Не более 0,02
Плотность раствора, г/мл (при 20º С) 	1,03
Соответствие на электрофоретический тест: 	Соответствует
Условия хранения	Не более 20°С
Индекс риска (R) 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62
Индекс безопасности (S) 53-45
Индекс опасности (H), H301-H312-H340-H350-H361fd-H372
Индекс предупреждения (P) P202-P260-P264-P280-P301+P310-P302+P352+P312
Символы опасности Опасно

	ТЕМЕД (тетраметилэтилендиамин) - 100 мл
Химическая формула	C₆H₁₆N₂
Молекулярный вес, г/моль	116,21
Содержание основного вещества, %	99
Внешний вид	Бесцветная жидкость
pH	8,0-8,5
Диапазон кипения, °C	120-122
Показатель преломления, nD20, в пределах	1,417-1,419
Железо, %	0,0001
Вода, %	0,5
Сульфатная зола, %	0,005

	Персульфат аммоний (APS/ПСА) - 500 г
CAS-No.	7727-54-0
Химическая формула	(NH₄)₂S₂O₈
Молекулярная масса, г/моль	228,18
Содержание основного вещества, %	Не менее 99,0
Массовая доля кислот в пересчёте на серную кислоту (H₂SO₄), %	Не более 0,2
Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), %	Не более 0,001
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %	Не более 0,003
Массовая доля железа (Fe), %	Не более 0,001
Массовая доля хлоридов (Cl), %	Не более 0,0005
Массовая доля марганца (Mn), %	Не более 0,00005
Массовая доля железа (Fe), %	Не более 0,001
Массовая доля остатка после прокаливания, %	Не более 0,05
Индекс опасности (H), H272-H302-H315-H317-H319-H334-H335
Индекс предупреждения (P) P210-P220-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338
Символы опасности Опасно

	[bookmark: _GoBack]Сухой буфер ТВЕ (или ТG) 10х - 1 литр
Предназначен для нативного и денатурирующего электрофореза нуклеиновых кислот в агарозном и полиакриламидном гелях. В отличие от ТАЕ-буфера, обладает большей буферной ёмкостью и теплоёмкостью, что делает его пригодным для длительного электрофореза. Приготовлен на деионизованной воде (18 МОм). 1-кратный буфер содержит 89 мМ Трис, 89 мМ борную кислоту и 2 мМ ЭДТА, рН 8.3.


    Общие требования, предъявляемые ко всему поставляемому товару
Поставляемый товар должен быть новым, без повреждений, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, без следов воздействия влаги и следов вскрытия, не переделанным, а также соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика. 
Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. 
Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. 
Поставка товара осуществляется за счет поставщика.
Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.
Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».



