Описание объекта закупки
Капитальный ремонт помещений здания хранилища спецматериалов УФСИН России 
по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 3б
Выполнение работ осуществляется на основании сметного расчета.

1. После выбора Подрядчика и заключения государственного контракта, Подрядчик обязан выполнить следующее:
1.1.  провести приемку объекта Подрядчиком к производству работ;
1.2. создать необходимые условия производства ремонтно-строительных работ, максимально исключающих возможность нарушения рабочего режима учреждения;
[bookmark: _GoBack]1.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего после подписания Государственного контракта передать Заказчику для согласования заполненный и подписанный со своей стороны График производства работ;
1.4. выполнять ремонтно-строительные работы в соответствии с графиком производства работ;
1.5. перед поставкой необходимых материалов и изделий предоставить Заказчику 
для согласования сертификаты качества и соответствия, согласно техническим характеристикам и параметрам материалов и изделий;
1.6. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего после подписания Государственного контракта предоставить Заказчику список работников с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) для обеспечения им беспрепятственного прохода на Объект для выполнения работ. При наличии в списке лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, представить документы, разрешающие им пребывание и работу на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.7. во время проведения работ, во избежание порчи имущества Заказчика (мебель, документы и т.д.), предусмотреть укрывной материал.
2. Требования к правилам производства работ
СП 118.13330.2022, СП 70.13330.2012, СП 71.13330.2017, СП 60.13330.2020, СП 48.13330.2019  
3.  Требования к материалам:
Устройство покрытий: линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 2,2 мм, вес 2200 г/м2 (цвет согласовать с Заказчиком);
Устройство плинтусов: плинтус для полов из ПВХ (цвет согласовать с Заказчиком);
Устройство потолков: плитно-ячеистые по каркасу из оцинкованного профиля, панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм;
Оклейка обоями стен:  обои виниловые гладкие, устойчивые к трению, марка М-3 (цвет согласовать с Заказчиком);
Светильник: светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4700-5100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 35 Вт.
Кабель: силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660,ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660;
4. Требования к условиям выполнения работ:
К исполнению работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд.
При нанесении материального ущерба зданию вследствие действий (бездействий) Подрядчика, последний возмещает ущерб за свой счет. 
Подрядчик в период работы на объекте несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ.
При повреждении инженерных систем, в том числе пожарной сигнализации, систем компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей и т.д. в процессе производства Подрядчиком ремонтных работ, все работы по их восстановлению берет на себя подрядная организация.
После завершения работ Подрядчик обязан произвести уборку объекта и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов, временных сооружений и другого имущества. Подрядчик должен организовать уборку и вывоз мусора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
5. Срок гарантии на выполненную работу и входящие в нее инженерные системы, материалы 3 года с момента подписания документа о приемке законченного ремонтом объекта, если Подрядчик не докажет, что дефекты возникли вследствие преднамеренных действий третьих лиц или Заказчика. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта 
в эксплуатацию  исправление дефектов производится за счет Подрядчика.
Оплата будет производиться только после подписания обеими сторонами Документа 
о приемке выполненных работ.
6. Особые условия:
Работы выполняются  в эксплуатируемом  здании. Все необходимые согласования  
для отключения и подключения инженерных систем: отопления, водоснабжения, электроснабжения Подрядчик осуществляет самостоятельно, после согласования с Заказчиком. Оплата за указанные услуги по подключению (при необходимости) производится Подрядчиком, и будет им учтена при формировании цены, за которую он согласен заключить государственный контракт.
В соответствии с СП 48.13330.2019 скрытые работы предъявляются к осмотру 
и приемке до их закрытия последующими работами, и оформляются Актом 
на скрытые работы.
7. Охрану строительных материалов и инструмента с момента начала работ 
и до подписания Документа о приемке выполненных работ осуществляет Подрядчик.



Главный инженер
УФСИН России по Забайкальскому краю				      	                       С.А. Семёнов
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