ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций 
ОКПД2: 43.29.11.140 
	1.Заказчик


	Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства»

	2. Наименование объекта, место нахождения
	Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Судоремонтная, д.21, здание лечебного корпуса

	3.Объем выполняемых работ
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций элементов кровли и чердачных помещений:

1. кровля лечебного корпуса - 1350м2;



	4.Исходные данные для выполнения работ
	Заказчик предоставляет следующие исходные данные:

- Техническое задание

- Локальный сметный расчет 



	5.Цель выполнения работ
	Обеспечить качественную поверхностную огнезащитную обработку (пропитку) деревянных конструкций кровли объектов защиты (обрешетка, стропильные ноги, опорные столбы, балки) по требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. 

	6. Срок выполнения работ, оказания услуг
	30 рабочих дней с даты заключения контракта, с правом досрочного окончания работ. 



	7.Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работы и иные показатели, связанные, с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика


	Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям:

Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - ФЗ - № 123);

Федерального Закона РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;
Норм пожарной безопасности НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 31 марта 1998 г. N 30);

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе.
Общие требования. Методы испытаний» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 68-ст) (далее по тексту - ГОСТ Р 53292-2009);

Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н);

Правил по охране труда в строительстве (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015г. № 336н).

	8. Материалы (документы) предоставляемые Исполнителем по окончании работ.
	Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ с предоставлением Актов, подписанных инспектирующей организацией и представителем Заказчика. 

Заказчик предоставляет протокол результата испытаний (исследований) по оценке состояния огнезащиты, выданные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке в национальной системе аккредитации в соответствии с требованиями федерального закона от 28.12.2013г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации (заключения, акты, протоколы).

	9. Порядок контроля и приемки оказанных услуг
	Требование по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению работ:
Прием работ производится сторонами по акту выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение пяти дней с момента окончания их выполнения. 

Протокол результата испытаний (исследований) по оценке состояния огнезащиты, выданные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке в национальной системе аккредитации в соответствии с требованиями федерального закона от 28.12.2013г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации (заключения, акты, протоколы).

	10.Требования, предъявляемые к участникам и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками 

	1.Подрядчик должен иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающую следующий вид выполнения работ: Оказание услуг по огнезащите материалов, изделий и конструкций. 

2.Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (в том числе средствами индивидуальной защиты от падения с высоты) в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

3.Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований охраны труда, пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объектах Заказчика. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.


Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных поверхностей здания включает в себя:

- очистка деревянных поверхностей от пыли и грязи, 

- проведение огнезащитных работ. Средства огнезащиты наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей.

- проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» (испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ));
- предъявление огнезащитных работ и необходимой документации приёмной комиссии; 

- устранение недостатков, выявленных в процессе работы приёмной комиссии;
- сдача выполненных огнезащитных работ, оформление всех необходимых документов;
- используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» и быть согласованы с заказчиком. Срок хранения огнезащитного состава на момент проведения работ не должен превышать 12 месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия. Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим древесине не ниже 2-ой группы огнезащитной эффективности.

Работы производить в соответствии с нормативно-технической документацией на применяемое средство. Материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы. Подрядчик должен выполнять все работы из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке деревянных конструкций и нанесения на их поверхность огнезащитного покрытия. Работы производить в действующем здании без остановки рабочего процесса.
 Материал, используемый при выполнении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли здания - огнезащитная пропитка «Миг-09» или эквивалент.

Характеристики огнезащитной пропитки:

- предназначен для огнезащиты древесины;

- эффективность защитного покрытия - не менее 5 (пяти) лет.
Приложение №1.  ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ   заказчика.
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