Техническое задание
на поставку строительных материалов для нужд ФГБПОУ «Майкопское СУВУ»

Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям.
Поставляемый Товар должен быть официально предназначен для продажи на территории Российской Федерации и обеспечен гарантийными обязательствами производителя. 
В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.
Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в заводской упаковке, на упаковке должны присутствовать пломбы производителя. 
Каждая деталь должна быть защищена плёнкой/картоном; наличие маркировки с наименованием изделия, артикулом, габаритами; защита углов и торцов от повреждений при транспортировке.
Место поставки
Поставка Товара осуществляется в Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Новосевастопольское, ул.Чехова, д.15.
Доставка Товара осуществляется силами Поставщика за свой счёт собственными средствами. Дата и время поставки Товара уточняются Сторонами.
Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.
Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика.
Описание объекта закупки
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики

	1. 
	Грунт глубокого проникновения  
	Технические характеристики товара
Грунт должен соответствовать следующим параметрам:
объём упаковки:5 л;
цвет: серый;

	2. 
	Грунт -2
	Технические характеристики товара
Грунт должен соответствовать следующим параметрам:
объём упаковки:10 л;
цвет: белый;

	3. 
	Интерьерная краска
	Технические характеристики товара
Краска должна соответствовать следующим параметрам:
объём упаковки: не менее 9 л и не более 20 л;
тип краски: водно‑дисперсионная (латексная) на акриловой основе;
назначение: для внутренних работ;
область применения: по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлёванным поверхностям, гипсокартону, ДСП, ДВП;
степень блеска: глубокоматовая (без бликов, скрывает мелкие дефекты поверхности);
базовая версия:
база А (белая, для колеровки в светлые и пастельные тона);
или база С (бесцветная, для колеровки в насыщенные и тёмные цвета) — указывается требуемый вариант;
содержание сухого остатка: не менее 50%;
плотность: около 1,5 кг/л;
разбавитель: вода;
максимальное разбавление: до 5% по объёму при нанесении кистью/валиком, до 10% при распылении;
расход на один слой:7–12 м2

	4. 
	Керамогранит
	Дизайн по согласованию с заказчиком

	5. 
	Плиточный клей
	Технические характеристики товара
Клей должен соответствовать следующим параметрам:
тип: цементный клей с модифицирующими добавками и армирующими микроволокнами;
фасовка: мешки по 25 кг (допускаются иные варианты по согласованию);
цвет: серый;
область применения: внутренние и наружные работы;
основания: бетон, цементные штукатурки и стяжки, ГКЛ, ГВЛ, гидроизоляционные покрытия (CR 65, CR 166, CL 51);
размер плитки: до 90 × 90 см;
температура применения: от +5 ∘C до +30 ∘C;
температура эксплуатации: от −50 ∘C до +70 ∘C;
жизнеспособность раствора: не менее 2 ч;
открытое время (время до начала схватывания после нанесения): не менее 20 мин;
время корректировки плитки: не менее 20 мин;
стойкость к сползанию плитки: не более 0,5 мм;
заполнение швов: через 16 ч после укладки;
прочность клеевого соединения:
в воздушно‑сухой среде — не менее 1,0 МПа;
в водной среде — не менее 1,0 МПа;
после циклического замораживания и оттаивания — не менее 1,0 МПа;
при высоких температурах — не менее 1,0 МПа;
расход воды на 25 кг сухой смеси: около 5,5 л;
расход смеси:1,3 кг/м2
  при толщине слоя 1 мм;
толщина слоя:1–10 мм;
морозостойкость: не ниже F100;
водостойкость: да;
срок годности: не менее 12 месяцев с даты изготовления.

	6. 
	Диск алмазный d 125 мм
	Технические характеристики товара
Диск должен соответствовать следующим параметрам:
диаметр диска:125 мм;
посадочный диаметр:22,23 мм (стандартный для УШМ);
толщина диска: не более 2,1 мм;
высота алмазного слоя: не менее 7 мм;
тип режущей кромки: сегментная (с прорезями для охлаждения);
назначение: для сухого реза (без подачи воды);
материалы обработки: бетон, железобетон, кирпич, натуральный камень, тротуарная плитка, мрамор, гранит;
максимальная рабочая скорость: не менее 80 м/с (или указание оборотов в мин — согласно ТУ производителя);
допустимая частота вращения: не менее 12 200 об/мин;
материал основы: инструментальная сталь;
способ нанесения алмазов: горячее прессование (hot press) или эквивалентный метод, обеспечивающий надёжное крепление алмазного слоя;
отсутствие биения: отклонение не более 0,15 мм при вращении;
срок годности: не менее 3 лет с даты изготовления.

	7. 
	Шпатлёвка гипсовая
	Шпатлёвка должна соответствовать следующим параметрам:
тип: сухая гипсовая шпатлёвочная смесь с полимерными добавками;
фасовка: мешки по 20 кг (допускаются иные варианты по согласованию);
цвет: белый;
основание для нанесения: бетон, цементно‑песчаные и гипсовые штукатурки, гипсокартон, гипсоволокно;
влажность основания: не более 8%;
финишная обработка: шлифование после высыхания;
паропроницаемость: да (обеспечивает «дыхание» стен);
отсутствие усадки и трещин при соблюдении технологии нанесения;
срок годности: не менее 12 месяцев с даты изготовления.

	8. 
	Штукатурка гипсовая
	Штукатурка должна соответствовать следующим параметрам:
тип: сухая гипсовая штукатурная смесь с лёгкими наполнителями и полимерными модификаторами;
фасовка: мешки по 30 кг (допускаются иные варианты по согласованию);
цвет: белый или светло‑серый;
основания для нанесения: бетон, кирпич, газо‑ и пенобетон, гипсовые и цементные штукатурки, гипсовые плиты, ГКЛ, ГВЛ;
толщина слоя за одно нанесение:5–30 мм;
максимальная толщина слоя (без армирующей сетки): 60 мм;
время полного высыхания (при +20 ∘C и влажности 60%): 5–7 суток (в зависимости от толщины слоя);
прочность сцепления с основанием: не менее 0,3 МПа;
прочность при сжатии: не менее 2,0 МПа;
жизнеспособность раствора после затворения водой: не менее 90 мин;
расход воды на 1 кг сухой смеси:0,45–0,55 л;
влажность основания: не более 8%;
подвижность раствора: Пк3 (по ГОСТ);
паропроницаемость: да (обеспечивает «дыхание» стен);
отсутствие усадки и трещин при соблюдении технологии нанесения;

	9. 
	Гипсокартонный лист 
	Гипсокартон должен соответствовать следующим параметрам:
наименование: гипсокартонный лист влагостойкий (ГКЛВ);
толщина:12,5 мм (допуск ±0,5 мм);
размеры листа:2500 × 1200 мм (допускаются иные размеры по согласованию);
цвет лицевой стороны: светло‑серый или зелёный (с маркировкой влагостойкости);
сердцевина: гипсовый сердечник с гидрофобными добавками;
обкладка: облицовочный картон с обеих сторон, пропитанный влагостойкими составами;
кромка: продольная кромка утонённая (ПК) или полукруглая с лицевой стороны (ПЛК);
плотность: не менее 800 кг/м3 ;
предел прочности при изгибе: не менее 5,5 МПа;
водопоглощение: не более 10% (по массе за 2 ч погружения в воду);
отклонение от прямоугольности: не более 2 мм на длину кромки;
отклонение по толщине: не более ±0,5 мм;
содержание свободного формальдегида: не выше норм, установленных для класса Е1;
пожарные характеристики: группа горючести Г1 (слабогорючий), группа воспламеняемости В2 (умеренно воспламеняемый), группа дымообразующей способности Д1 (малая), группа токсичности Т1 (малоопасный);

	10. 
	Провод
	Кабель должен соответствовать следующим параметрам:
маркировка: ВВГнг 3×1,5;
количество жил: 3;
сечение каждой жилы:1,5 мм2  (допуск ±5 %);
материал жил: медь, многопроволочная или однопроволочная (класс 1 или 2 по ГОСТ 22483);
изоляция жил: ПВХ‑пластикат, цветовая маркировка:
фаза — коричневый/белый;
ноль — синий;
заземление — жёлто‑зелёный;
оболочка: ПВХ‑пластикат пониженной горючести (нг);
номинальное напряжение: 660 В или 1 000 В (переменный ток, 50 Гц);
испытательное напряжение: 3 кВ (в течение 10 мин);
сопротивление изоляции при 20 °C: не менее 12\ \text{МОм·км};
минимальный радиус изгиба: 7,5 наружных диаметров кабеля;
диапазон рабочих температур: от −50 ∘C до +50  ∘C;
максимальная температура нагрева жил:
в нормальном режиме — +70  ∘C;
при перегрузке — +90 ∘C;
при коротком замыкании — +160 ∘C (не более 5 с);
длительно допустимый ток: не менее 21 А (при прокладке в воздухе);
огнестойкость: не распространяет горение при групповой прокладке (категория А по ГОСТ 31565);

	11. 
	Профиль-маяк пластиковый
	Профиль‑маяк должен соответствовать следующим параметрам:
материал: ударопрочный ПВХ или полипропилен;
форма сечения: Т‑образная или Н‑образная (указать предпочтительный тип);
высота ребра (рабочая часть):6,0±0,2 мм;
ширина основания (прилегающая к поверхности):30,0±0,5 мм;
длина хлыста: 2 500 мм или 3 000 мм (допуск ±5 мм);
толщина стенки: не менее 1,2 мм;
цвет: белый или светло‑серый (однородный, без разводов);
жёсткость: сохранение формы при нажиме рукой, отсутствие остаточных деформаций;
устойчивость к влаге: не впитывает воду, не разбухает;
химическая стойкость: устойчивость к щелочам (содержится в штукатурных смесях);
отсутствие дефектов: трещин, сколов, вздутий, посторонних включений;
ровность кромки: отсутствие зазубрин, заусенцев, неровностей реза;
срок службы: не менее 1 года при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

	12. 
	Подвес для ГК
	Подвесы должны соответствовать следующим параметрам:
тип изделия:
прямые подвесы (стандартные);
анкерные (регулируемые/тяжёлые) подвесы — указать требуемый тип(ы);
материал: оцинкованная сталь толщиной не менее 0,6 мм;
покрытие: цинковое, равномерное, без пропусков и отслоений;
несущая способность: не менее 25 кг на 1 подвес (для прямых); не менее 40 кг (для анкерных);
длина (в рабочем положении):
для прямых подвесов: 75–150 мм (указать требуемый размер);
для анкерных подвесов: регулируемая длина до 300 мм;
ширина полосы:25–30 мм;
количество перфорационных отверстий: не менее 5 шт. на каждом плече для регулировки;
форма: П‑образная (прямые) или с регулируемым стержнем (анкерные);
наличие усилений (рёбер жёсткости): обязательно для анкерных моделей;
устойчивость к коррозии: соответствие требованиям для эксплуатации в помещениях с нормальной влажностью;
отсутствие дефектов: задиров, трещин, деформаций, следов ржавчины.

	13. 
	Профиль для гипсокартона 28/27
	Профиль должен соответствовать следующим параметрам:
тип профиля: стоечный (ПС) или направляющий (ПН) — указать требуемый тип(ы);
размеры сечения:28 × 27 мм (допуск ±0,5 мм);
длина хлыста: 3 000 мм 
материал: оцинкованная сталь;
толщина стали: не менее 0,5 мм (допуск ±0,05 мм);
класс цинкового покрытия: не ниже 140 г/м²;
форма профиля: П‑образная (для ПС) или U‑образная (для ПН);
наличие рёбер жёсткости: обязательно (не менее 2 шт. по длине);
перфорация: отверстия диаметром 8–10 мм с шагом 300–500 мм (для крепления дюбелями);
отклонение от прямолинейности: не более 1,5 мм на 1 м длины;
отсутствие дефектов: вмятин, заломов, отслоения цинкового покрытия, ржавчины;
устойчивость к коррозии: соответствие требованиям для эксплуатации в помещениях с нормальной влажностью;

	14. 
	Профиль для гипсокартона 60/27
	Профиль должен соответствовать следующим параметрам:
тип профиля: стоечный (ПС) — основной вариант; допускается поставка направляющих (ПН) при согласовании;
размеры сечения:60 × 27 мм (допуск по ширине ±0,5 мм, по высоте ±0,3 мм);
длина хлыста: 3 000 мм;
материал: рулонная оцинкованная сталь холодного проката;
толщина стали: не менее 0,6 мм (допуск ±0,05 мм);
класс цинкового покрытия: не ниже 140 г/м² (по ГОСТ 14918‑2020);
форма профиля: П‑образная (для ПС) с параллельными боковыми стенками;
рёбра жёсткости: не менее 3 продольных гофров по каждой боковой стенке;
перфорация: круглые отверстия Ø 8–10 мм с шагом 300–500 мм (для сквозного монтажа коммуникаций);
отклонение от прямолинейности: не более 1 мм на 1 м длины;
прочность на изгиб: сохранение формы при нагрузке не менее 50 кг/м;
отсутствие дефектов: вмятин, заломов, отслоения цинкового покрытия, следов коррозии;
устойчивость к коррозии: соответствие требованиям для эксплуатации в помещениях с влажностью до 70 %;

	15. 
	Саморез 25 мм
	Технические характеристики
Размеры:
диаметр стержня: 3,5 мм (±0,1 мм);
длина: 25 мм (±0,5 мм).
Материал: углеродистая сталь (марка — по ГОСТ/ТУ производителя).
Покрытие: фосфатированное (чёрное) — для защиты от коррозии.
Тип головки: потайная (полностью утапливается в материал).
Тип шлица: Phillips (PH2) — крестообразный.
Тип резьбы: редкая (оптимизирована для древесины, ДСП, фанеры).
Наконечник: острый (без сверла) — для лёгкого вхождения в дерево.
Соответствие стандартам: ГОСТ 1144‑80, ГОСТ 1145‑80 или ТУ производителя (указать).

	16. 
	Саморез ПШ 13
	Саморезы должны соответствовать следующим параметрам:
диаметр стержня:4,2±0,1 мм;
длина самореза:13±0,5 мм (без учёта головки);
тип головки: полусферическая с пресс‑шайбой (увеличенная опорная поверхность);
шлиц: Phillips № 2 (PH2);
материал: углеродистая сталь;
покрытие: цинковое (белый цинк), равномерное, без пропусков;
толщина цинкового слоя: не менее 5 мкм;
остриё: остроконечное (без сверлящего наконечника);
резьба: полная, по всей длине стержня;
пресс‑шайба: цельноштампованная, без отслоений и деформаций;
твёрдость стали: не менее 550 HV;

	17. 
	Круг абразивный
	Диаметр	150 мм	Допустимое отклонение: ±1 мм
Система крепления	Велкро («липучка»)	Должна обеспечивать надёжное крепление к опорной тарелке
Основа круга	Ворсовая подложка	Обеспечивает амортизацию, снижает риск глубоких рисок
Материал абразива	Оксид алюминия
Универсальный абразив для большинства задач
Зернистость	Несколько вариантов в партии: P40, P80, P120, P220	Для разных этапов шлифовки: от черновой до финишной
Количество в упаковке	От 5 шт. для каждой зернистости
Возможна поставка в индивидуальных упаковках или коробках

	18. 
	Пескобетон М-200
	Наименование	Пескобетон	
Марка прочности	М‑200	Прочность на сжатие — 20 МПа
Основа состава	Цементно‑песчаная	С использованием фракционированного наполнителя
Максимальная крупность наполнителя	5 мм	
Толщина слоя раствора	50–200 мм	
Расход при толщине слоя 1 мм	1,8–2,2 кг/м2
 Пропорция замеса	На 1 кг смеси — 0,18 л воды	На 50 кг смеси — 9,0 л воды
Жизнеспособность раствора	2–3 часа	
Время твердения	2–3 суток	
Полное твердение (достижение полной прочности)	28 суток	

	19. 
	Силикон
	Силиконовый герметик.
Упаковка – туба
Объём 280 мл

	20. 
	Клей обойный 
	Клей должен соответствовать следующим параметрам:
фасовка: ведро 5 кг (нетто);
основа: полимерная водно‑дисперсионная;
цвет в рабочем состоянии: молочно‑белый (после высыхания — прозрачный, без желтизны);
консистенция: тиксотропная паста (не стекает, не капает);
расход: 150–250 г/м² (10 кг на 35–50 м² в зависимости от типа обоев);
время корректировки положения полотна: 5–10 мин;
открытое время (рабочее окно): 30 мин;
время полного высыхания: 12–24 ч;
плотность: около 1 г/см³;
влагостойкость: да (подходит для влажных помещений при условии соблюдения технологии);
финишные шпатлёвки, гладкие блоки;
совместимые покрытия:
текстильные обои и текстиль на вспененной основе;
декоративные соломки;
обои с минеральным наполнителем;
стеклообои и стеклополотно;
ПВХ‑покрытия на бумажной основе;
виниловые обои (гладкие, вспененные, шелкография);
флизелиновые и бумажные обои;

	21. 
	Зажим для СВП
	Материал изготовления	Ударопрочный пластик (полиацеталь или полипропилен)	Устойчивый к воздействию влаги и перепадов температур
Цвет	Белый или серый	Однородный цвет, без вкраплений
Размеры зажима	Длина: 30–35 мм, ширина: 10–12 мм, высота: 8–10 мм	Допустимое отклонение: ±0,5 мм
Толщина рабочей части	1,8–2,0 мм	Обеспечивает надёжное удержание плитки
Усилие фиксации	Не менее 50 Н	Гарантирует удержание плитки без смещения

	22. 
	Клин для СВП
	Материал изготовления	Ударопрочный пластик (полипропилен или полиацеталь)	Устойчивый к воздействию влаги, перепадов температур и нагрузок
Цвет	Красный, оранжевый или жёлтый	Яркий цвет для лучшей видимости на рабочем месте
Длина	50–60 мм	Допустимое отклонение: ±0,5 мм
Ширина основания	15–20 мм	
Толщина основания	3–4 мм	
Угол скоса	5–7∘ Обеспечивает плавное защёлкивание и фиксацию
Усилие фиксации	Не менее 30 Н	Гарантирует надёжное удержание зажима без проскальзывания

	23. 
	Сантехнический люк
	Размеры (Ш×В)	600×700 мм	Допустимое отклонение: ±2 мм
Посадочный размер (Ш×В)	590×690 мм	Для корректного монтажа в проём
Глубина рамы	45–55 мм	Подходит для стандартных стеновых конструкций
Материал рамы и дверцы	Сталь с полимерным порошковым покрытием	Цвет: белый (RAL 9016) или серый (RAL 7040)
Тип открывания	Распашной	Возможность выбора стороны открывания (лево/право)
Способ открывания	Нажатие (нажимной механизм)	Плавное срабатывание без усилий
Тип замка	Магнитно‑нажимной (Combitouch) или механический с ключом	Надёжная фиксация, защита от самопроизвольного открывания
Угол открывания дверцы	160–180 
∘
 	Полный доступ к коммуникациям
Регулировка положения дверцы	По вертикали и горизонтали	Минимум 3 направления регулировки для точной установки
Уплотнитель по периметру	Силиконовый	Защита от пыли, влаги и улучшение звукоизоляции
Максимальная нагрузка на дверцу	До 18 кг	Позволяет облицовывать плиткой или камнем

	24. 
	Клей плиточный 2
	Тип смеси	Сухая строительная клеевая, класс С1 Т по ГОСТ Р 56387‑2018	
Состав	Серый цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки	
Цвет	Серый	
Наибольшая крупность зёрен	0,63 мм	
Количество воды затворения	5,0–6,0 л на 25 кг сухой смеси	0,20–0,24 л на 1 кг смеси
Способность к смачиванию	Не менее 20 минут	
Жизнеспособность раствора (время потребления)	2–2,5 часа	При периодическом перемешивании
Температура применения	От +5∘ C до +30 ∘C	При относительной влажности воздуха не выше 80%
Открытое время (время работы с нанесённым клеем)	Не менее 20 минут	
Время корректировки плитки	15 минут после укладки	
Стойкость к сползанию	Не более 0,5 мм	Для плитки размером до 50×50 см
Прочность клеевого соединения	* В воздушно‑сухой среде (28 суток): ≥0,8 МПа<br>* В водной среде: ≥0,8 МПа<br>* После замораживания/оттаивания: ≥0,5 МПа<br>* При высоких температурах: ≥0,5 МПа	Измеряется при 18–20  
∘
 C, влажности 60%
Максимальный размер плитки	До 50×50 см	При комбинированном способе крепления — возможно больше
Толщина слоя нанесения	3–10 мм	Зависит от размера плитки и ровности основания
Расход при слое 1 мм	1,3 кг/м 
2
 	При зубце шпателя 6 мм —

	25. 
	Труба пластиковая
	Труба пластиковая диаметр 20 мм,
Для горячей воды
Цвет белый

	26. 
	Напольный плинтус пластиковый
	Основные характеристики:
материал изготовления: ПВХ;
форма профиля: фигурный;
наличие кабель‑канала: да;
тип крепления: саморезы / комбинированный спосо].
Конструктивные требования:
наличие соединительных элементов (углы, стыки): да;
возможность подгонки по углу (регулируемые углы): да;
совместимость с напольными покрытиями: ламинат / паркет / плитка

	27. 
	Угол наружный для плинтуса
	Подходящие по дизайну к плинтусу

	28. 
	Угол внутренний для плинтуса
	Подходящие по дизайну к плинтусу

	29. 
	Заглушки для плинтуса
	Подходящие по дизайну к плинтусу

	30. 
	Крепления для плинтуса
	Крепления на стену

	31. 
	Обои
	Размер рулона 1,05 м.
Дизайн согласовать с заказчиком

	32. 
	Выключатель
	Основные характеристики:
номинальное напряжение: 220−250 В;
номинальный ток: не менее 10 А (допустимо 16 А);
количество клавиш: 1;
степень защиты (IP): IP20 — для сухих помещений
тип установки: скрытый;
материал корпуса: термостойкий пластик 
цвет: белый;
наличие подсветки/индикатора: нет;
способ крепления проводов: винтовые зажимы.
Конструктивные требования:
чёткость срабатывания (характерный щелчок при переключении): да;
устойчивость к многократным циклам включения‑выключения: не менее 40 000 циклов;
совместимость с электропроводкой: медная;

	33. 
	Розетка с заземлением
	Основные характеристики:
номинальное напряжение: 220−250 В;
номинальный ток: не менее 16 А;
количество гнёзд: 1 (одноместная);
степень защиты (IP): IP20 — для сухих помещений;
тип установки: скрытая (встраиваемая);
материал корпуса: пластик;
цвет: белый;
способ подключения проводов: винтовые зажимы;
наличие заземляющего контакта: да (обязательно).
онструктивные требования:
чёткость фиксации вилки в гнезде: да;
устойчивость к многократным циклам вставки/вытаскивания вилки: не менее 5 000 циклов;

	34. 
	Пластиковый окантовочный профиль для плитки
	Наименование	Пластиковый окантовочный профиль для плитки	
Толщина плитки	До 10 мм	
Длина профиля	2500 мм	Допустимое отклонение: ±5 мм
Ширина полки	15–25 мм	Для надёжного прикрытия края плитки
Высота (глубина посадки)	10 мм	Соответствует толщине плитки
Форма профиля	Г‑образная (L‑образная)	Для прямого монтажа на край плитки
Материал	ПВХ (поливинилхлорид)	Ударопрочный, влагостойкий
Цвет	Белый, серый, чёрный (указать требуемый вариант)	Однородный цвет по всей длине, без разводов и вкраплений
Поверхность	Глянцевая или матовая (указать вариант)	Устойчивая к царапинам и бытовой химии
Тип	Наружный/внутренний (указать тип)	В зависимости от назначения

	35. 
	Профиль уголок
	Профиль уголок оцинкованный
Толщина стали	0,5–1,2 мм	Указать требуемый вариант
Ширина полки	20×20 мм, 25×25 мм, 30×30 мм, 40×40 мм, 50×50 мм (указать нужный размер)	Допустимое отклонение: ±0,5 мм
Длина профиля	2500 мм

	36. 
	Краска по металлу
	Тип краски	Алкидная эмаль или грунт‑эмаль «3 в 1»	С антикоррозийными свойствами
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Универсальное применение
Основа	Алкидная смола	Обеспечивает хорошую адгезию и долговечность покрытия
Цвет	По согласованию 
Однородный цвет без разводов и вкраплений
Степень блеска	Полуглянцевая 	

	37. 
	Лента - серпянка
	Материал: стекловолокно с самоклеящимся слоем постоянной липкости.
Ширина ленты: 45 мм (допуск ± 1 мм).
Длина намотки в рулоне: 20 м.
Цвет: белый/прозрачный/светло‑серый (указать предпочтительный).
Адгезия к основанию: не менее 0,3 Н/мм (проверка по ОТТ производителя).
Прочность на разрыв: не менее 1 кН/м по основе и утку.
Удлинение при разрыве: не более 10 %.
Температурный диапазон применения: от +5 ∘C до +30∘C.
Температурная стойкость после монтажа: от −30 ∘C до +60  ∘C.
Влажность основания при монтаже: не более 8 %.
Срок годности: не менее 24 месяцев с даты изготовления.
Упаковка рулона: индивидуальная защитная оболочка (плёнка/бумага), предотвращающая слипание и загрязнение.

	38. 
	Унитаз
	Унитаз керамический, напольный, белый

	39. 
	Раковина с тумбой
	Раковина с тумбой керамическая

	40. 
	Линолеум
	Для офисных помещений, 
Дизайн по согласованию с заказчиком

	41. 
	Миксер строительный
	Мощность: не менее 1600 Вт.
Напряжение питания: 220–240 В, частота 50–60 Гц.
Тип патрона: М12 или М14.
Число скоростей: 1.
Диапазон частоты вращения шпинделя: от 400 до 1000 об/мин.
Максимальный крутящий момент: не менее 130 Нм.
Наличие электронной регулировки оборотов: обязательно.
Длина кабеля питания: не менее 1,7 м.
Вес: не более 4,5 кг.
Габариты (без упаковки): не более 350×280×190 мм.
Конструктивные требования:
Эргономичные рукоятки с противоскользящим покрытием для надёжного удержания инструмента.
Защита от перегрузок (автоматическое отключение при перегреве).
Возможность работы с вязкими и густыми смесями (штукатурные растворы, клеевые составы, шпаклёвки).
Устойчивость к кратковременным перегрузкам при работе с тяжёлыми смесями.
Низкий уровень вибрации и шума при работе.



