Техническое задание
на поставку материала для укладки тротуарной плитки для нужд ФГБПОУ «Майкопское СУВУ»
Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям.
В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.
Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в заводской упаковке, на упаковке должны присутствовать пломбы производителя.
Место поставки
Поставка Товара осуществляется в Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Новосевастопольское, ул.Чехова, д.15.
Доставка Товара осуществляется силами Поставщика за свой счёт собственными средствами. Дата и время поставки Товара уточняются Сторонами.
Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.
Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика.
Описание объекта закупки
	Наименование
	Характеристики

	Тротуарная плитка
	Тротуарная плитка из тяжелого бетона марки 4П.4 («Мюнхен»)
Форма	 - Прямоугольник с четырьмя скругленными углами (тип «Кирпич» / «Брусчатка»)
Лицевая поверхность - Гранитная фактура (имитация колотого камня). Поверхность должна быть равномерно шероховатой, без наплывов бетона, раковин диаметром более 5 мм и трещин.
Цвет - 	«Осенний листопад». Насыщенный терракотовый оттенок с плавным переходом от светло-коричневого к темно-красному. Допускается естественная неоднородность тона в пределах одного поддона для имитации натурального камня. Цвет должен соответствовать утвержденному эталон-образцу производителя.
Толщина изделия - Не менее 60 мм

	Песок строительный
	Песок строительный, фракция 0–5 мм
Влажность -	Естественная, поставка допускается только в полусухом или сыпучем состоянии (без смерзшихся глыб и переувлажненных комков).

	Цемент
	Цемент бездобавочный марка прочности М500
Фасовка: Бумажные многослойные мешки по 25 кг (+/- 0,5 кг).

	Кварцевый песок
	Кварцевый песок обогащенный, мытый и прокаленный
Фасовка: Полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг (+/- 0,5 кг)



