Основные характеристики
t-режим 
0...6 
Вид полки 
Решетка 
Гастронормированность 
да 
Двери 
Глухая 
Допустимая нагрузка на полку, кг 
40 
Замок 
Есть 
Клапан Шредера 
есть 
Климатический класс 
4 
Количество дверей, шт 
1 
Количество камер 
1 
Количество полок, шт. 
5 
Материал корпуса 
Окрашенная сталь 
Материал полки 
Металл 
Мощность, кВт 
0.35 
Наличие терморегулятора 
Электронный блок управления 
Наличие термостата 
Есть 
Напряжение, В 
220 
Объем, л 
не менее 500 не более 550  
Оттайка 
Автоматическая с системой испарения конденсата 
Охлаждение 
Динамическое 
Подсветка 
Есть 
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки 
3 
Размер полки, мм 
530x450 
Расположение агрегата 
верхнее 
Расстояние между уровнями, мм 
60 
Регулируемые ножки 
Есть 
Способ открывания двери 
Распашной 
Способ установки 
Напольный 
Тип полок 
Прямая 
Толщина стенки корпуса, мм 
61 
Условия эксплуатации (t,°C,/вл-сть, %) 
До +40°c / до 80% 
Хладагент 
R290 
Цвет 
Белый 
[bookmark: _GoBack]Управление 
Электромеханическое 
Размер и вес
Вес без упаковки, кг 
95 
Высота, мм 
2015 
Глубина, мм 
660 
Ширина, мм 
690 
Упаковка
Вес в упаковке, кг 
115 
Высота в упаковке, мм 
2160 
Глубина в упаковке, мм 
740 
Ширина в упаковке, мм 
790 

