Приложение № 1
к Контракту № _____________
от «___» ________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk234568691]Поставка сантехнических товаров для нужд Нижегородского филиала ФГБОУ ДПО ИРПО

1. Общая информация об объекте закупки
1.1. [bookmark: _30j0zll][bookmark: _Hlk210836674]Наименование объекта закупки: Поставка сантехнических товаров для нужд Нижегородского филиала ФГБОУ ДПО ИРПО (далее – Товар).
1.2. [bookmark: _1fob9te]Место поставки Товаров: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
ул. Варварская, д. 32.
1.3. Количество Товаров: согласно Приложению 1 «Перечень объектов закупки».
1.4. Срок поставки Товаров: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
1.5. Приложения к настоящему Техническому заданию:
· [bookmark: _3znysh7]Приложение 1 «Перечень объектов закупки»;
· [bookmark: _2et92p0]Приложение 2 «Технические характеристики Товара»;
· [bookmark: _tyjcwt]Приложение 3 «Перечень поставляемого Товара».

2. Стандарт товаров
2.1. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:
· требованиям национальных стандартов Российской Федерации, требованиям межгосударственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, установленным международными соглашениями и действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с актами, указанными в пункте 5 настоящего Технического задания;
· функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении № 2 «Технические характеристики Товара»
к настоящему Техническому заданию.
2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (писем, запросов, заявок, претензионных актов, претензий) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.3. Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и ассортименте
в соответствии с настоящим Техническим заданием.
2.4. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, Товаром, который не был
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
2.5. Товар должен быть поставлен в рабочие дни и часы Заказчика с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00 по московскому времени.
2.6. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или
с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
2.7. Для проведения проверки количества и качества Товар должен быть предоставлен освобожденным от любой транспортной упаковки, кроме предусмотренной производителем Товара. Товар принимается при наличии комплекта отчетных документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием. 
2.8. В соответствии с требованиями Контракта в день завершения поставки всего объема товара Поставщик направляет Заказчику универсальный передаточный документ и предоставляет отчетную документацию. Комплект отчетной документации должен включать:
· обязательные для данной группы Товаров сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии Товара;
· документы, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.) (при наличии);
· иные документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
с требованиями актов, указанных в разделе 5 настоящего Технического задания.
2.9. Не допускается поставка Товара, бывшего в употреблении, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены, а также выставочных образцов. Товар, поставляемый в комплекте (наборе), должен обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
2.10. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика.
2.11. Уборка и вывоз упаковки производятся не позднее 1 (одного) рабочего дня после оказания сопутствующих услуг.
2.12. Сборка Товара (в случае, если Товар является сборным) должна осуществляться Поставщиком без ущерба его функциональным, техническим и качественным характеристикам, в том числе без порчи товарного вида.
2.13. Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
2.14. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.
2.15. Поставщик обязан обеспечить комплектацию Товара в соответствии
с требованиями настоящего Технического задания и эксплуатационной документации, техническим паспортом на Товар (при наличии), инструкцией (руководством) по сборке Товара, гарантийным талоном (сервисной книжкой) с указанием заводских (серийных) номеров Товара (при наличии) и гарантийного периода на каждый из видов поставляемого Товара на бумажном носителе. Эксплуатационная документация в виде копий не допускается.

3. Объем и сроки гарантии качества
3.1. Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества, или срок гарантии качества, предоставляемый производителем Товара, составляет менее 1 (одного) года с даты подписания Заказчиком универсального передаточного документа, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на Товар, в том числе на пусконаладочные работы Товара сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания Заказчиком универсального передаточного документа.
3.2. [bookmark: _4d34og8]Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации Товара.
3.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим
в Российской Федерации национальным и межгосударственным стандартам и требованиям настоящего Технического задания в соответствии с актами, указанными в пункте
5 настоящего Технического задания.

4. Требования к используемым материалам и оборудованию
4.1. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.
4.2. Материалы, из которых изготовлен Товар, должны соответствовать требованиям актов, указанных в пункте 5 настоящего Технического задания.
4.3. К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись, содержащая сведения о наименовании и количестве Товара в упаковке, наименовании Поставщика и адрес поставки Товара.
4.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемым к упаковке и маркировке данной продукции, в соответствии с актами, указанными в пунктах 5 настоящего Технического задания.
4.5. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке.
4.6. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, отражающие информацию о наименовании Товара, включающую в себя сведения о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации.
4.7. Для обеспечения оказания сопутствующих услуг надлежащего качества Поставщик обязан обеспечить при их оказании применение приспособлений и инструментов, безопасных для жизни и здоровья человека, исключающих причинение вреда имуществу Заказчика.
5. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
5.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза “О безопасности упаковки”» (вместе с «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки»).
5.2. «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014).
5.3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5.4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
5.5. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
5.6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности».
5.7. Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

Подписи Сторон
формируются с использованием ЕАТ 

Приложение 1 к Техническому заданию

[bookmark: _Hlk237269300]ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Водоумягчитель
	Штука
	8

	2
	Канализационный насос
	Штука
	1

	3
	Жироуловитель
	Штука
	12

	4
	Кран шаровой
	Штука
	44

	5
	Труба полипропиленовая тип 1
	Штука
	20

	6
	Труба полипропиленовая тип 2
	Штука
	40

	7
	Разводной ключ
	Штука
	1

	8
	Ключ трубный рычажный
	Штука
	1

	9
	Набор сантехнических раздвижных ключей
	Штука
	1

	10
	Уголок монтажный полипропиленовый тип 1
	Штука
	30

	11
	Тройник монтажный полипропиленовый
	Штука
	20

	12
	Уголок монтажный полипропиленовый тип 2
	Штука
	50

	13
	Крепеж для полипропиленовых труб
	Штука
	100

	14
	Опора для полипропиленовых труб
	Штука
	100

	15
	Крепеж для трубы
	Штука
	100

	16
	Водорозетка
	Штука
	34

	17
	Муфта комбинированная тип 1
	Штука
	18

	18
	Смеситель
	Штука
	12

	19
	Сифон сантехнический
	Штука
	14

	20
	Гофра
	Штука
	14

	21
	Шланг заливной для стиральной машины
	Штука
	10

	22
	Гибкая подводка для смесителя
	Комплект
	8

	23
	Шланг гибкий для воды тип 1
	Штука
	26

	24
	Шланг гибкий для воды тип 2
	Штука
	30

	25
	Муфта разъемная
	Штука
	26

	26
	Муфта комбинированная тип 2
	Штука
	36

	27
	Тройник комбинированный
	Штука
	48

	28
	Хомут
	Штука
	50

	29
	Труба канализационная пластиковая тип 1
	Штука
	14

	30
	Труба канализационная пластиковая тип 2
	Штука
	8

	31
	Труба канализационная пластиковая тип 3
	Штука
	10

	32
	Труба канализационная пластиковая тип 4
	Штука
	14

	33
	Труба канализационная пластиковая тип 5
	Штука
	20

	34
	Труба канализационная пластиковая тип 6
	Штука
	14

	35
	Труба канализационная пластиковая тип 7
	Штука
	6

	36
	Труба канализационная пластиковая тип 8
	Штука
	20

	37
	Труба канализационная пластиковая тип 9
	Штука
	10

	38
	Труба канализационная пластиковая тип 10
	Штука
	10

	39
	Труба канализационная пластиковая тип 11
	Штука
	8

	40
	Труба канализационная пластиковая тип 12
	Штука
	8

	41
	Тройник канализационный тип 1
	Штука
	8

	42
	Тройник канализационный тип 2
	Штука
	8

	43
	Эксцентрик канализационный тип 1
	Штука
	14

	44
	Уголок канализационный тип 1
	Штука
	14

	45
	Гибкий патрубок канализационный
	Штука
	12

	46
	Муфта канализационная тип 1
	Штука
	12

	47
	Компенсационный патрубок канализационный
	Штука
	12

	48
	Тройник канализационный тип 3
	Штука
	14

	49
	Тройник канализационный тип 4
	Штука
	12

	50
	Отвод канализационный тип 1
	Штука
	42

	51
	Отвод канализационный тип 2
	Штука
	24

	52
	Отвод канализационный тип 3
	Штука
	16

	53
	Уголок канализационный тип 2
	Штука
	10

	54
	Эксцентрик канализационный тип 2
	Штука
	10

	55
	Гибкий отвод канализационный
	Штука
	14

	56
	Муфта канализационная тип 2
	Штука
	10

	57
	Силиконовая смазка
	Штука
	1

	58
	Паста для льна
	Штука
	1

	59
	Сантехнический лен
	Штука
	2

	60
	ФУМ лента
	Штука
	3

	61
	Ниппель латунный
	Штука
	20

	62
	Тройник сантехнический
	Штука
	20
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Приложение 2 к Техническому заданию
Технические характеристики Товара
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2
	Эскиз/фотография товара (товар должен соответствовать эскизу/фотографии)*
	Технические характеристики и описание товара

	1
	Водоумягчитель
	28.29.12.119
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Материал
	Нержавеющая сталь
	-

	Вид
	Умягчитель воды
	-

	Номинальное давление
	≥ 8
	Атмосфер

	Номинальный расход
	16,6
	Литр в минуту

	Минимальное рабочее давление
	≤ 1
	Атмосфер

	Максимальное рабочее давление
	≥ 8
	Атмосфер

	Максимальная рабочая температура очищаемой воды
	25
	Градус Цельсия

	Количество ионообменной смолы
	≥ 8,4
	Литр

	Расход соли на одну регенерацию
	≥ 1200
	Грамм

	Вес
	≥ 5
	Килограмм




	2
	Канализационный насос
	28.13.14.190
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Материал
	Пластик
	-

	Вариант исполнения
	Поверхностный
	-

	Производительность
	≥ 100
	Литр в минуту

	Высота подъема прокачиваемой жидкости
	6
	Метр

	Мощность:400 Вт
	≥ 400 и ≤ 450
	Ватт

	Класс защиты
	IPX4
	-

	Напряжение
	220
	Вольт

	Максимальная температура жидкости
	70
	Градус Цельсия

	Защита от сухого хода
	Наличие
	-

	Тип ротора
	Сухой
	-

	Хомут металлический в комплекте
	≥ 7
	Штука

	Переходник с обратным клапаном в комплекте
	≥ 1
	Штука

	Заглушка входа с уплотнительным кольцом в комплекте
	≥ 2
	Штука

	Переходник входного патрубка в комплекте
	≥ 2
	Штука




	3
	Жироуловитель
	28.29.12.119
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Очистка сточных вод от жиров и масел
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Высота до входного патрубка
	≥ 195 и ≤ 200
	Миллиметр

	Высота до выходного патрубка
	≥ 170 и ≤ 175
	Миллиметр

	Диаметр патрубков -
	50
	Миллиметр

	Производительность
	≥ 0,2
	Кубический метр в час

	Пиковый сброс
	10
	Литр

	Ширина
	≥ 300 и ≤ 310
	Миллиметр

	Высота
	≥ 250 и ≤ 260
	Миллиметр

	Длина
	≥ 300 и ≤ 310
	Миллиметр

	Вес нетто
	≤ 5
	Килограмм




	4
	Кран шаровой
	28.14.13.131
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Вид вентиля
	Прямой
	-

	Вид соединения
	Резьбовой
	-

	Материал
	Латунь
	-

	Диаметр резьбы
	1/2
	Дюйм

	Максимальная рабочая температура
	≥ 150
	Градус Цельсия

	Максимальное рабочее давление
	≥ 40
	Бар

	Тип подключения
	Гайка-штуцер
	-




	5
	Труба полипропиленовая тип 1
	22.21.29.110
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Область применения
	Водопровод, Отопление
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Форма поставки
	Отрезок
	-

	Категория
	PN25
	-

	Материал армирования
	Алюминий
	-

	Диаметр присоединения
	20
	Миллиметр

	Максимальная рабочая температура
	≥ 95
	Градус Цельсия




	6
	Труба полипропиленовая тип 2
	22.21.29.110
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Область применения
	Водопровод, Отопление
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Форма поставки
	Отрезок
	-

	Категория
	PN25
	-

	Материал армирования
	Стекловолокно
	-

	Диаметр присоединения
	20
	Миллиметр

	Максимальная рабочая температура
	≥ 90
	Градус Цельсия




	7
	Разводной ключ
	25.73.30.173
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Материал
	Хромованадиевая сталь (CrV)
	-

	Способ регулировки
	Винт
	-

	Максимальное расстояние между губками
	≥ 34
	Миллиметр

	Длина
	≥ 150 и ≤ 160
	Миллиметр

	Толщина губок
	≥ 3
	Миллиметр




	8
	Ключ трубный рычажный
	25.73.30.173
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Тип
	Шведский (Рычажный)
	-

	Материал
	Нержавеющая саль
	-

	Форма губок
	Прямые
	-

	Длина
	≥ 440 и ≤ 450
	Миллиметр

	Тип исполнения
	2
	-

	Максимальное расстояние между губками
	≥ 38
	Миллиметр




	9
	Набор сантехнических раздвижных ключей
	25.73.30.173
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Материал
	Сталь
	-

	Тип
	Переставные
	-

	Количество в наборе
	3
	Штука

	Максимальное расстояние между губками
	≥ 52
	Миллиметр

	Максимальная длина
	≥ 300 и ≤ 310
	Миллиметр

	Кнопочный фиксатор
	Наличие
	-

	Чехол
	Наличие
	




	10
	Уголок монтажный полипропиленовый тип 1
	22.21.29.130
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Материал
	Полипропилен
	-

	Диаметр присоединения
	20
	Миллиметр

	Вид соединения
	Под пайку
	-

	Угол в градусах
	90
	-




	11
	Тройник монтажный полипропиленовый
	22.21.29.130
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Материал
	Полипропилен
	-

	Диаметр присоединения
	20
	Миллиметр

	Вид соединения
	Под пайку
	-

	Угол крестовины в градусах
	90
	-




	12
	Уголок монтажный полипропиленовый тип 2
	22.21.29.130
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Материал
	Полипропилен
	-

	Диаметр присоединения
	20
	Миллиметр

	Вид соединения
	Под пайку
	-

	Угол в градусах
	45
	-




	13
	Крепеж для полипропиленовых труб
	22.21.29.130
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Фиксация водопроводных труб
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вариант исполнения
	Двойной
	-

	Диаметр фиксируемых труб
	20
	Миллиметр




	14
	Опора для полипропиленовых труб
	22.21.29.130
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Фиксация водопроводных труб
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Фиксатор
	Наличие
	-

	Вариант исполнения
	Одинарный
	-

	Диаметр фиксируемых труб
	20
	Миллиметр




	15
	Крепеж для трубы
	22.21.29.130
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Фиксация водопроводных труб
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вариант исполнения
	Одинарный
	-

	Диаметр фиксируемых труб
	20
	Миллиметр




	16
	Водорозетка

	22.21.29.130
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Для полипропиленовых труб
	-

	Материал
	Латунь, полипропилен
	-

	Вид соединения
	Резьбовой, под пайку (сварку)
	-

	Диаметр резьбы
	1/2
	Дюйм

	Вид резьбового соединения
	Наружная
	-

	Угол в градусах
	90
	-

	Возможность крепления к стене
	Наличие
	-




	17
	Муфта комбинированная тип 1
	22.21.29.130
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Для полипропиленовых труб
	-

	Тип
	Разъёмная
	-

	Материал
	Латунь, полипропилен
	-

	Вид соединения
	Резьбовой с накидной гайкой, под пайку (сварку)
	-

	Диаметр резьбы
	1/2
	Дюйм

	Вид резьбового соединения
	Наружная
	-




	18
	Смеситель
	28.14.12.110
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Для кухонной мойки
	-

	Материал
	Латунь
	-

	Цвет
	Хром
	-

	Форма излива
	Гусиная шея
	-

	Механизм запорного клапана
	Керамический картридж
	-

	Тип подводки
	Гибкая
	-

	Размер подводки
	1/2
	Дюйм

	Аэратор в комплекте
	Наличие
	-

	Гибкая подводка в комплекте
	Наличие
	-

	Крепления в комплекте
	Наличие
	-

	Гибкий излив
	Нет
	-




	19
	Сифон сантехнический
	28.14.12.110
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Вид сифона
	Трубный
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Назначение
	Для кухонной мойки
	-

	Цвет
	Белый
	-

	Вариант исполнения
	Прямоточный, смещенный
	-

	Диаметр подключения
	40
	Миллиметр

	Диаметр слива мойки
	50
	Миллиметр




	20
	Гофра
	22.21.29.130
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Материал 
	Пластик
	-

	Вид
	Трубный конец-Трубный конец
	-

	Тип гофры
	Переходной
	-

	Наружный диаметр
	32, 40, 50
	Миллиметр




	21
	Шланг заливной для стиральной машины
	22.21.21.139
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Подключение стиральных машин
	-

	Вид соединения
	Гайка–гайка
	-

	Материал гаек
	Металл
	-

	Угол гайки 1
	90
	Градус

	Угол гайки 2
	90
	Градус

	Диаметр присоединения гайки 1
	1/2
	Дюйм

	Диаметр присоединения гайки 1
	3/4
	Дюйм

	Длина
	600
	Миллиметр

	Защитный силиконовый слой
	Наличие
	-

	Армирование нейлоновыми нитями
	Наличие
	-




	22
	Гибкая подводка для смесителя

	22.21.21.139
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Подключение смесителя к водопроводу
	-

	Материал оплетки
	Нержавеющая сталь
	-

	Вид соединения
	Гайка–штуцер
	-

	Длина
	800
	Миллиметр

	Диаметр присоединения
	1/2
	Дюйм

	Вид соединения
	Гайка–штуцер
	-

	Длина
	1200
	Миллиметр

	Количество в комплекте
	≥ 2
	Штука




	23
	Шланг гибкий для воды тип 1
	22.21.21.139
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Материал оплетки
	Нержавеющая сталь
	-

	Вид соединения
	Гайка–штуцер
	-

	Длина
	800
	Миллиметр

	Диаметр присоединения
	1/2
	Дюйм




	24
	Шланг гибкий для воды тип 2
	22.21.21.139
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Материал оплетки
	Нержавеющая сталь
	-

	Вид соединения
	Гайка-гайка
	-

	Длина
	800
	Миллиметр

	Диаметр присоединения
	1/2
	Дюйм




	25
	Муфта разъемная
	22.21.29.130
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Для полипропиленовых труб
	-

	Тип
	Разъёмная
	-

	Диаметр присоединения
	20
	Миллиметр

	Материал
	Латунь, полипропилен
	-

	Вид соединения
	Резьбовой с накидной гайкой, под пайку (сварку)
	-

	Диаметр резьбы
	1/2
	Дюйм

	Вид резьбового соединения
	Внутренняя
	-




	26
	Муфта комбинированная тип 2
	22.21.29.130
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Для полипропиленовых труб
	-

	Диаметр присоединения
	20
	Миллиметр

	Материал
	Латунь, полипропилен
	-

	Вид соединения
	Резьбовой, под пайку (сварку)
	-

	Диаметр резьбы
	1/2
	Дюйм

	Вид резьбового соединения
	Наружная
	-




	27
	Тройник комбинированный
	22.21.29.130
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Для полипропиленовых труб
	-

	Диаметр присоединения
	20
	Миллиметр

	Материал
	Латунь, полипропилен
	-

	Вид соединения
	Резьбовой, под пайку (сварку)
	-

	Диаметр резьбы
	1/2
	Дюйм

	Вид резьбового соединения
	Внутренняя
	-

	Вид тройника
	Трубный конец - трубный конец -раструб
	-

	Номинальный угол отвода в градусах
	90
	-




	28
	Хомут
	25.94.12.190
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Материал
	Сталь
	-

	Min диаметр:
	47
	Миллиметр

	Max диаметр:
	52
	Миллиметр

	Шпилька
	Наличие
	-

	Дюбель
	Наличие
	-

	Тип резьбы гайки для крепления шпильки
	М8
	-




	29
	Труба канализационная пластиковая 
тип 1
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Длина
	500
	Миллиметр

	Наружный диаметр
	50
	Миллиметр




	30
	Труба канализационная пластиковая 
тип 2
	22.21.21.123

	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Длина
	250
	Миллиметр

	Наружный диаметр
	50
	Миллиметр




	31
	Труба канализационная пластиковая 
тип 3
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Длина
	1000
	Миллиметр

	Наружный диаметр
	50
	Миллиметр




	32
	Труба канализационная пластиковая 
тип 4
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Длина
	2000
	Миллиметр

	Наружный диаметр
	50
	Миллиметр




	33
	Труба канализационная пластиковая 
тип 5
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Длина
	500
	Миллиметр

	Наружный диаметр
	40
	Миллиметр




	34
	Труба канализационная пластиковая 
тип 6
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Длина
	1000
	Миллиметр

	Наружный диаметр
	40
	Миллиметр




	35
	Труба канализационная пластиковая 
тип 7
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Длина
	1500
	Миллиметр

	Наружный диаметр
	40
	Миллиметр




	36
	Труба канализационная пластиковая 
тип 8
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Длина
	1000
	Миллиметр

	Наружный диаметр
	32
	Миллиметр




	37
	Труба канализационная пластиковая 
тип 9
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Длина
	250
	Миллиметр

	Наружный диаметр
	32
	Миллиметр




	38
	Труба канализационная пластиковая 
тип 10
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Длина
	500
	Миллиметр

	Наружный диаметр
	32
	Миллиметр




	39
	Труба канализационная пластиковая 
тип 11
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Длина
	2000
	Миллиметр

	Наружный диаметр
	32
	Миллиметр




	40
	Труба канализационная пластиковая 
тип 12
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Длина
	1500
	Миллиметр

	Наружный диаметр
	32
	Миллиметр




	41
	Тройник канализационный 
тип 1
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Тип тройника
	Равнопроходной
	-

	Способ соединения
	Раструбный
	-

	Угол тройника
	87.5
	Градус

	Вид
	Трубный конец-раструб-раструб
	-

	Диаметр трубного конца
	40
	Миллиметр

	Диаметр раструба 1
	40
	Миллиметр

	Диаметр раструба 2
	40
	Миллиметр




	42
	Тройник канализационный 
тип 2
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Тип тройника
	Переходной
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Способ соединения
	Раструбный
	-

	Угол тройника, градус
	87.5
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб-раструб
	-

	Диаметр трубного конца
	50
	Миллиметр

	Диаметр раструба 1
	50
	Миллиметр

	Диаметр раструба 2
	40
	Миллиметр




	43
	Эксцентрик канализационный 
тип 1
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Тип эксцентрика
	Переходной
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Наружный диаметр
	50, 40
	Миллиметр




	44
	Уголок канализационный 
тип 1
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Тип уголка
	Равнопроходной
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Наружный диаметр
	32
	Миллиметр

	Угол отвода, градус
	90
	-




	45
	Гибкий патрубок канализационный
	22.21.21.123
	
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Тип патрубка
	Равнопроходной
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Наружный диаметр
	50
	Миллиметр

	Тип
	Гибкий гофрированный
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-




	46
	Муфта канализационная 
тип 1
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Тип муфты
	Равнопроходной
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Наружный диаметр
	50
	Миллиметр

	Длина
	84
	Миллиметр

	Вид
	Раструб-раструб
	-




	47
	Компенсационный патрубок канализационный
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Тип патрубка
	Переходной
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Наружный диаметр
	50, 40
	Миллиметр




	48
	Тройник канализационный 
тип 3
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Номинальный угол отвода в градусах
	87
	-

	Тип тройника
	Равнопроходной
	-

	Наружный диаметр
	50
	Миллиметр

	Вид отвода
	Трубный конец-раструб-раструб
	-

	Уплотнительное кольцо в раструбе
	Наличие
	-




	49
	Тройник канализационный 
тип 4
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Наружный диаметр
	50
	Миллиметр

	Вид тройника
	Трубный конец-раструб-раструб
	-

	Тип отвода
	Равнопроходной
	-

	Уплотнительное кольцо в раструбе
	Наличие
	-

	Номинальный угол отвода в градусах
	87
	-




	50
	Отвод канализационный 
тип 1
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Наружный диаметр
	50
	Миллиметр

	Угол отвода в градусах
	90
	Градус (прямого угла)

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Тип отвода
	Равнопроходной
	-

	Уплотнительное кольцо в раструбе
	Наличие
	-




	51
	Отвод канализационный 
тип 2
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Наружный диаметр
	50
	Миллиметр

	Угол отвода в градусах
	67
	Градус (прямого угла)

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Тип отвода
	Равнопроходной
	-

	Уплотнительное кольцо в раструбе
	Наличие
	-




	52
	Отвод канализационный 
тип 3
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Наружный диаметр
	40
	Миллиметр

	Угол отвода в градусах
	45
	Градус (прямого угла)

	Тип отвода
	Равнопроходной
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Уплотнительное кольцо в раструбе
	Наличие
	-




	53
	Уголок канализационный 
тип 2
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Тип отвода
	Равнопроходной
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Наружный диаметр
	40
	Миллиметр

	Угол отвода в градусах
	90
	Градус (прямого угла)

	Уплотнительное кольцо в раструбе
	Наличие
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-




	54
	Эксцентрик канализационный 
тип 2
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Тип эксцентрика
	Переходной
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Вид
	Трубный конец-раструб
	-

	Диаметр трубного конца
	50
	Миллиметр

	Диаметр присоединения раструба
	40
	Миллиметр

	Уплотнительное кольцо в раструбе
	Наличие
	-




	55
	Гибкий отвод канализационный
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Тип отвода
	Равнопроходной
	-

	Наружный диаметр присоединения
	50
	Миллиметр

	Вариант исполнения
	Гибкий гофрированный
	-

	Вид
	Раструб-раструб
	-

	Уплотнительное кольцо в раструбе
	Наличие
	-

	Длина
	250
	Миллиметр




	56
	Муфта канализационная 
тип 2
	22.21.21.123
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	-

	Материал
	Полипропилен
	-

	Тип муфты
	Равнопроходной
	-

	Наружный диаметр присоединения
	50
	Миллиметр

	Вид
	Раструб-раструб
	-

	Уплотнительное кольцо в раструбе
	Наличие
	-

	Длина
	94
	Миллиметр




	57
	Силиконовая смазка
	20.59.41.000
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Смазывание, уплотнение, герметизация, химическая и электрохимическая защита деталей из металла, пластика и резины
	-

	Тип
	Компаунд
	-

	Форма выпуска
	Тюбик
	-

	Объём
	≥ 100
	Грамм




	58
	Паста для льна
	20.30.22.180
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Герметизация совместно со льном резьбовых соединений в различных средах
	-

	Область применения
	Природный газ, холодная и горячая вода, система отопления, питьевая вода, сжатый воздух
	-

	Тип
	Уплотнительная
	-

	Форма выпуска
	В тюбике
	-

	Объем
	≥ 270
	Грамм




	59
	Сантехнический лен
	01.16.19.110
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Уплотнение резьбовых соединений
	-

	Тип
	Длинноволокнистый
	-

	Сфера применения
	Газ, Водопровод
	-

	Вес нетто
	≥ 100
	Грамм

	Форма выпуска
	Моток
	-




	60
	ФУМ лента
	22.21.41.130
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Назначение
	Уплотнение резьбовых соединений
	-

	Материал
	Пoлитeтpaфтopэтилeн
	-

	Ширина
	≥ 19 и ≤ 20
	Миллиметр

	Длина
	≥ 15
	Метр

	Маслобензостойкие
	Да
	-

	Минимальная рабочая температура
	- 60
	Градус Цельсия

	Максимальная рабочая температура
	200
	Градус Цельсия

	Толщина
	≥ 0,25 и ≤ 0,3
	Миллиметр




	61
	Ниппель латунный
	24.45.24.130
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Материал
	Латунь
	-

	Вид покрытия
	Никель
	-

	Тип резьб
	1/2M
	-

	Вид резьб
	Наружная
	-

	Размер резьб
	1/2
	Дюйм

	Номинальное давление
	≥ 40
	Бар

	Максимальная рабочая температура
	≥ 120
	Градус Цельсия




	62
	Тройник сантехнический
	
24.51.30.000
	[image: ]
		Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Вид тройника
	Раструб-раструб-раструб
	-

	Материал
	Чугун
	-

	Вид покрытия
	Цинк
	-

	Тип
	Прямой
	-

	Размер резьб
	1/2
	Дюйм

	Тип резьб
	1/2F
	-






* Поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается контракт (статья 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Приведенные цветовые оттенки являются ориентировочными и носят информационный характер.



Подписи Сторон
формируются с использованием ЕАТ 

Приложение 3 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА*
	№ п/п
	Наименование Товара
	Характеристики Товара (в том числе указание на товарный знак (тип, марка, модель Товара (при наличии))
	Производитель/Страна происхождения Товара
	Единица измерения
	Объем

	
	
	
	
	
	



*Перечень поставляемого Товара составляется Заказчиком на этапе заключения Контракта.


Подписи Сторон
формируются с использованием ЕАТ 
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