
Техническое задание

1. Предмет закупки: Поставка стоматологических материалов и оборудования

2. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России).

3. Срок поставки товара: 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта.

4. Перечень и объем поставляемого Товара:
Перечень, технические характеристики и количество поставляемого Товара указаны в Таблице 1.

5. Требование к поставляемому Товару (функциональные, технические и качественные характеристики Товара): функциональные и технические характеристики поставляемого Товара указаны в Таблице 1

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во, шт

	1
	Прибор для контроля гигиены полости рта и ранней диагностики кариеса Qscan Plus  
	Источник света: 4 LED лампы
Длина волны света: 405 нм
Размеры (ДхШ): 149×62 мм
Емкость батареи: 780 мА*ч
	1

	2
	Беспроводной кариес-детектор 
COXO C-HUNTER
	Напряжение и частота: 100 - 240 В, 50/60 Гц
Интенсивность излучения: 60-250 мВт
Длина волны: 380 - 420 нм
Кариесдетектор - 1 шт.
Световод 90° - 1 шт.
Зарядное устройство - 1 шт.
Диагностические очки - 1 шт.
Адаптер - 1 шт.
	1

	3
	Лампа полимеризационная светодиодная беспроводная в комплекте 
Woodpecker LED.B
	Максимальная интенсивность, мВт/см2: 1400-1600
Материал корпуса: медицинский пластик;
Комплектация: Лампа - 1 шт, световод - 1 шт, защитный экран - 1 шт, питающий   трансформатор - 1 шт, подставка-блок подзарядки - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт.
	5

	4
	Автономный ультразвуковой скалер с фиброоптикой DTE-D6 LED
	Кол-во насадок в комплекте: 6;
Тип скалера: автономный;
Стандарт насадок: NSK / Satelec;
Освещение: наличие;
Модель с системой подачи воды (емкость 900 мл): соответствие
	1

	5
	Угловой наконечник с двухточечным спреем и подсветкой Фотон НУ-1
	Материал корпуса: нержавеющая сталь;
Освещение: с фиброоптикой;
Охлаждение: внутреннее охлаждение;
Передаточное число: 1:1;
По назначению: для имплантологии;
Фиксация бора: кнопочный зажим
	5

	6
	Косметологический аппарат с наконечником Marathon-3 Champion New
	Количество оборотов в минуту: 35000;
Крутящий момент, Н*см: 3,2;
Мощность блока, Вт: 45;
Тип микромотора: щеточный;
Материал наконечника: пластик
	5

	7
	Беспроводной прибор для трехмерной обтурации DTE Fi-G
	4 температурных режима: наличие;
Автоматическая система отключения при 10-минутном бездействии: наличие;
Однокнопочное управление: наличие;
Доступные температуры: 150°С, 180°С, 200°С, 230°С;
Время, затрачиваемое на зарядку: 2,5 часа;
Источник питания: 100-240 В, 50/60 Гц, 0.8 А
	1

	8
	Аппарат стоматологический многофункциональный EndoEst-3D
	Индикация разряда батарей питания;
Функция энергосбережения;
Источник питания - алкалайные батарейки типа АА (4*1,5В);
Монохромный ЖК-дисплей (66 х 66 мм);
Диапазон измерений в режимах «Апекслокатор» и «Дентометр» – от 3,0 до 0 ед.;
Локализация апикального упора – от 0,1 до 0,5 ед. до апекса
Диапазон «диагностических» токов в режиме «ЭОД» – от 0 до 199 мкА
	1

	9
	Суспензия для микробразивной обработки эмали Opalustre Refille

	Назначение: для коррекции поверхностных белых, коричневых и др. микроколорированных дефектов эмали, которые находятся на глубине не более 0,2 мм.;
Комплектация: 4 шприца х 1,2 мл
	1

	10
	Мягкий кламмер для моляров SoftClamp General Kit

	Материал: рентгеноконтрастный влагонепроницаемый полимер медицинского назначения;
Комплектация: 5 универсальных кламмеров;
Автоклавируется при температуре до 134°C, (мин. цикл 3 мин): соответствие;
	1

	11
	Комплект коффердам РабберДам 129-SET-TN

	Набор из 8 TN креплений (0, 2A, 7, 8A, 9, 12A, 14, 211): наличие;
Щипцы для установки креплений (129-123): соответствие;
Дырокол (129-100): наличие;
Рамка (129-248): наличие;
Крепления: медицинская сталь марки AISI 304
	1

	12
	Листы для коффердам Medenta
	Количество шт в упаковке: 36;
Размер, мм.: 152*152
	4

	13
	Стоматологический порошкоструйный аппарат Air-flow Handy 3.0 Midwest
	Давление соединения турбины: Вода От 1 до 2,2 бар (1000-2200 гПа);
Условия эксплуатации - +10 ° C до +40 ° C 30% до 75% относительной влажности;
Условия эксплуатации - +10 ° C до +40 ° C 30% до 75% относительной влажности
	1



Качественные характеристики 
Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого Товара на территории РФ, и полностью соответствовать описанию. Товар должен иметь все необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара. 
Доставляемый Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, не имеющим дефектов, связанных с потерей товарного вида, в упаковке, способной предотвратить его порчу и/или повреждение во время погрузо-разгрузочных работ, перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего его хранения, при соблюдении правил хранения и/или использования Товара.
Товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов, трещин, вздутий, вмятин, ухудшающих его внешний вид и препятствующий нормальной работе. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.
В сопроводительной документации и маркировке Товара должны быть указаны сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии (при наличии).
Доставляемый Товар должен сопровождаться гарантийным талоном (при наличии).
В комплекте поставки должны быть все компоненты, необходимые для обеспечения сборки Товара.
Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему (при наличии), копиями сертификатов, инструкцией (руководством по эксплуатации) на русском языке, паспортом на Товар, гарантийными талонами (сервисными книжками), и т.п.
Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки):
наличие документа или сведений, подтверждающих возможность обращения медицинских изделий на территории РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ ''Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации'', в отношении каждого медицинского изделия, предлагаемого к поставке и для которых государственная регистрация является обязательной в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации:
- копия регистрационного удостоверения медицинского изделия;
И/ИЛИ
- сведения, содержащие дату государственной регистрации медицинского изделия и его регистрационный номер;
И/ИЛИ
- выписка из государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, выданная Росздравнадзором в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 № 1650 (Основание: ст 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ ''Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации''; Постановление Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684 ''Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий'').
Качество и безопасность Товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам для данного вида Товара, техническим регламентам, санитарным нормам и иным установленным требованиям к данному виду Товара, отвечающим требованиям государственных стандартов.
При поставке Товара Поставщик предоставляет комплект документации на Товар, если они предусмотрены соответствующим производителем, на русском языке в бумажном виде.
При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья работников, для окружающей среды. 
Поставщик должен гарантировать поставку Товара надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными государственным контрактом, действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), иными нормами и правилами, устанавливающими требования к данным видам товаров в Российской Федерации.

7. Требования к поставке Товара: 
Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы до места поставки Заказчика (в том числе подъем на этаж) осуществляются силами и (или) за счет средств Поставщика, Заказчик дополнительных затрат не несет. 
Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату изготовления. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. 
Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к конечному месту доставки и выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка и маркировка Товара должны содержать информацию на русском языке и соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. При поставке упаковка (тара) не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности. Товар, находящийся в поврежденной упаковке (таре), не подлежит приёмке и возвращается Поставщику. 
Все риски, связанные с доставкой Товара до места его поставки полномочному представителю Заказчика, возлагаются на Поставщика. Переход ответственности и риска случайной гибели Товара осуществляется от Поставщика к Заказчику после подписания последним документа о приемке.
На момент передачи Товара Заказчику указанный Товар должен полностью и надлежащим образом пройти таможенное оформление для свободного перемещения в пределах территории РФ, все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением Товара, должны быть полностью уплачены в соответствии с таможенным законодательством.
Поставщик обязан обеспечить уборку и вывоз мусора (тара, упаковка, и т.д.) с места сборки Товара.
8. Гарантийные требования:
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым, неиспользованным. 
Поставщик обязан предоставить гарантийный срок на поставленный Товар не менее 12 месяцев. В случае если гарантийный срок, установленный изготовителем Товара, больше гарантийного срока, установленного Контрактом, Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем Товара. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком Документа о приемке.
Доставляемый Товар должен сопровождаться гарантийным талоном.
Если в течение срока гарантии товар окажется дефектным, Поставщик обязан за свой счет заменить дефектный товар на новый в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения Заказчика. Поставщик обеспечивает доставку товара в случае необходимости его замены. Дефектный товар возвращается Поставщику после поставки нового товара.
При замене Товара на аналогичный Товар надлежащего качества, гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Товара Заказчику. 
В случае если Поставщик не принимает претензию по качеству Товара, предъявленную Заказчиком в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право привлечь независимую экспертизу, при подтверждении независимой экспертизой обоснованности претензии Заказчика, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней и возместить Заказчику все расходы, связанные с проведением независимой экспертизы.



































