7
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по текущему ремонту помещения объекта недвижимого имущества «Штаб СЦ», расположенного по адресу:
Самара, Долотный переулок, дом 19

Раздел 1. Общие требования.

1. Наименование и место выполняемых работ:
Выполнение работ по текущему ремонту помещения (далее – Работы) объекта недвижимого имущества «Штаб СЦ» ФГКУ «Волжский СЦ 
МЧС России» (далее – Объект) расположенного по адресу: Самара, Долотный переулок, дом 19.
Код ОКПД2: 43.39.19.190 
2. Место, сроки и порядок выполнения Работ:
2.1. Место выполнение Работ: Самара, Долотный переулок, дом 19.
2.2. Сроки выполнения Работ: в течение 60 (пятидесяти) календарных дней со дня заключения Государственного контракта.
Начало выполнения Работы: с даты подписания Государственного контракта.
2.3. Порядок выполнения Работ: Работы выполняются с понедельника по пятницу в период с 09:00 до 18:00 часов по местному времени, обед 
с 13:50 до 14:50 часов по местному времени. Выходные и праздничные дни 
в период с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени, по согласованию с Заказчиком. Работы, связанные с отключением электрического питания, выполняются по графику, согласованному с Заказчиком. Проведение шумных работ производится строго с 10:00 до 18:00 часов по местному времени с обеденным перерывом с 13:50 до 14:50 часов по местному времени.

Раздел 2. Описание объекта закупки.

2.1. Требования к объему и содержанию выполняемых Работ.
2.1.1. Работы включают выполнение текущего ремонта помещений объекта недвижимого имущества ««Штаб СЦ» ФГКУ «Волжский СЦ 
МЧС России», расположенного по адресу: Самара, Долотный переулок, 19
Работы должны быть выполнены в соответствии:
с Проектом сметы контракта (Приложение №1 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»);
ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования (далее – Ведомость) 
локальным сметным расчетом (сметой) № ЛС-1
2.1.2. Объем и содержание выполнения Работ определяется Ведомостью.
2.1.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии 
с настоящим описанием объекта закупки (далее – Описание).
2.1.4. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем Работ, указанных в Описании.
2.1.5. Все содержащиеся в Описании, Проекте сметы контракта
и Ведомости товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих 
и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. Требования к качеству, техническим характеристикам и методам производства работ, требования к их безопасности, требования к результату работ.
[bookmark: _Hlk150155492]2.2.1. До начала производства работ Подрядчик обязан:
- предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ, соблюдение правил охраны труда, промышленную и пожарную безопасность;
[bookmark: _Hlk150159030]- предоставить Заказчику заверенный список рабочего персонала и инженерно-технических работников своей организации с указанием фамилии, имени, отчества, должности лиц, допущенных на объект текущего ремонта Заказчика;
- привлекать к исполнению Работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства и экологической безопасности, исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечить возможность присутствия ответственного представителя Заказчика для осуществления технического контроля.
2.2.2. Перед началом производства соответствующих видов Работ:
- Подрядчик предоставляет Заказчику для согласования информацию (в т.ч. документы и действующие сертификаты соответствия) на материалы и оборудование, используемых при выполнении работ, для определения их соответствия требованиям стандартов;
- Подрядчик должен гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество установленного оборудования и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.  Гарантировать качество материалов, наличие технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество строительных товаров и иных товаров, сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации 
о соответствии. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации;
- Подрядчик согласовывает технологию производства Работ и график производства Работ с Заказчиком.
2.2.3. Самостоятельно, своими силами и средствами:
- осуществляет вывоз строительного мусора с территории Заказчика ежедневно, не допускает захламление строительной площадки;
- получает всю необходимую разрешительную документацию и согласования для проведения Работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае необходимости).
2.2.4 Подрядчик после заключения государственного контракта своими силами и средствами должен:
- обеспечивать рабочих всем необходимым для производства Работ инструментом, средствами индивидуальной защиты, материалами и иным инвентарем;
- обеспечивать надлежащее хранение материалов, инструментов  другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.
2.2.5. Представляет на освидетельствование скрытые работы. Представитель Подрядчика сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за три дня до начала проведения этой приемки.
2.2.6. Немедленно извещает Заказчика при выявлении аварийного состояния на Объекте, препятствующего выполнению Работ.
2.2.7. Обеспечивает соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений 
и требований, установленных Заказчиком. 
2.2.8. Осуществляет выполнение Работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ 
с соблюдением технологического процесса.
2.2.9. Организовывает контроль качества поступающих 
для выполнения Работ материалов и изделий, оборудования, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов. 
2.2.10. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика, а также лиц, осуществляющих надзор, все выявленные недостатки, 
в процессе выполнения Работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. 
2.2.11. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию Работ: до начала Работ, в процессе Работ и после выполнения Работ. Фотоматериалы по окончании Работ передать Заказчику.
2.2.12. При выполнении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала, соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
2.2.13. Качество и безопасность выполненных Работ, товаров, материалов (комплектующих и оборудования), и используемых при выполнении Работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»;
СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
Расположение и конструкция ограждений участка работ должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;
Приказу Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту Объекта»;
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.
В случае, если один из перечисленных в Описании документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-правового акта документа, СНиП, СП и т.п.
2.2.14. Безопасность выполнения Работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки этого Объекта Заказчиком несет Подрядчик.
2.2.16. При монтаже и эксплуатации технических средств в период выполнения Работ Подрядчиком должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации.
2.2.17. Подрядчик обязан при выполнении Работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления». Подрядчик обязан содержать строительную площадку 
и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных Работ, и обеспечивать их своевременную и регулярную уборку и вывоз.
2.2.18. Во время Работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003». Электробезопасность на участках Работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 
«О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Работы на электросетях должны производиться только после полного снятия 
с них напряжения.
2.2.19. Заказчик не предоставляет Подрядчику точки временного присоединения коммуникаций на период выполнения Работ и право пользования ресурсами Заказчика, в объеме, необходимом для выполнения Работ. 
2.2.20. В период выполнения РаботПодрядчик вправе использоватьавтономные источники энергоснабжения.
2.2.21. Работы по государственному контракту, Подрядчиком выполняются из его материалов, собственными силами, средствами и оборудованием, включая использование для выполнения работ автономных источников электроснабжения, водоснабжения.
2.2.22. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих. 
2.2.23. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
2.2.24. Подрядчик после завершения Работ и до подписания документа о приемке Подрядчик вывозит за пределы участка, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
2.2.26. Подрядчик при необходимости представляет недостающие документы и материалы, а также разъяснения по представленным документам и материалам.
2.3. Порядок сдачи Работ:
2.3.1. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами обеспечивает сдачу Заказчику результата выполненных Работ.
2.3.2. Подрядчик обязан сдать Объект по текущему ремонту Заказчику, передав всю документацию, относящуюся к выполненным Работам.
2.3.3. Приемка Заказчиком выполненных Работ на Объекте текущего ремонта осуществляется на основании следующих документов:
- акта о приемке выполненных работ сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акта о приемке выполненных работ по форме КС‑2.
2.3.4. Заказчик проверяет соответствие Работ условиям государственного контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах, проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Подрядчиком, на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям государственного контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации, при необходимости запрашивает от Подрядчика недостающие документыи материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам. При выявлении несоответствий или недостатков Работ, препятствующих их приемке в целом или отдельного вида, незамедлительно оформляет акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения Подрядчиком. При устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков (дефектов) результата работ, осуществляет иные действия для всесторонней проверки соответствия Работ условиям государственного контракта и требованиям законодательства Российской Федерации. 

Раздел 3. Гарантийные обязательства.

3.1. Гарантийные обязательства на результаты Работ, выполненных по текущему ремонту Объекта, должны составлять не менее 24 месяцев 
с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.
3.2. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных Работ действующим строительным нормам и правилам.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
3.3. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков, 
в случае если в течение гарантийного срока, обнаружится, что Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями, или с иными недостатками, которые делают
результат Работ не пригодным для использования.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности работ.

4.1. Качество Работ, а также используемых материалов должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
- Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд».
- Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».

Раздел5. Наименование и количество выполняемых Работ[footnoteRef:1]: [1: ] 


5.1. Описание выполняемых Работ в соответствии с ОКПД2 43.39.19.190 представлено в таблице № 1.

Таблица№1
	
№п/п
	Наименованиетовара,работы, услуги
	
Кодпозиции
	
Единицаизмерения
	
Цена за единицу
	Количество (объём работы, услуги)
	Стоимость
позиции

	1
	Текущий  ремонт помещения 
«Штаба СЦ»
	43.39.19.190
	Усл.ед.
	283 730,76
	1
	283 730,76



Приложение
к описанию объекта закупки

Техническое задание

	1
	Наименование работ 
	Выполнение работ по текущему ремонту помещения штаба СЦ в ФГКУ «Волжский СЦ МЧС России»

	2
	Расположение объекта
	г. Самара, Долотный переулок, дом 19

	3
	Характеристики объекта (качественные, функциональные, технические)
	Помещение штаба СЦ по адресу:
г. Самара, Долотный переулок, ремонтируемая площадь – 11,4 м².
Стены – кирпичные;
Перекрытия – железобетонные.


	4
	Сроки выполнения работ
	60календарных дней с даты заключения контракта 

	5
	Виды работ
	Демонтаж пластиковых потолочных панелей с каркасом и устройство натяжных потолков из ПВХ-плёнки гарпунным способом (с установкой багета и декоративных вставок).

Демонтаж гипсокартонной облицовки стен и возведение новых стен из ГКЛ по одинарному металлическому каркасу (направляющие и стоечные профили) с последующей оклейкой стеклообоями под покраску и финишной окраской водно-дисперсионной акриловой краской в два слоя.

Демонтаж старых покрытий полов (линолеум, дощатые полы, лаги), устройство новых лаг из антисептированной лиственницы, основания из фанеры (в один слой) и укладка гетерогенного ПВХ-линолеума на клей со сваркой швов, а также монтаж пластиковых плинтусов с комплектующими и установка алюминиевых накладных порожков.

Демонтаж дверных заполнений и облицовки откосов (включая пластиковые подоконники), облицовка оконных и дверных откосов сэндвич-панелями из ПВХ на клею, установка подоконных досок из ПВХ с герметизацией стыков монтажной пеной и нетвердеющей мастикой.

Демонтаж чугунных радиаторов и труб канализации, установка биметаллических секционных радиаторов с комплектами подключения и прокладка новых труб водоснабжения из сшитого полиэтилена (PEX) с установкой шаровых кранов и переходных муфт.

Демонтаж устаревших светильников, розеток и выключателей, прокладка силовых кабелей ВВГнг(A)-LS в гофрированных ПВХ-трубах и монтаж новых потолочных светильников, скрытых розеток с заземлением и одноклавишных выключателей.

	6
	Используемые материалы и оборудование
	Сухие шпаклевочные смеси на гипсовой основе
Для заделки стыков, швов и сплошного выравнивания поверхностей из гипсокартона. Применяются смеси двух типов: высокопрочные (для стыков) и универсальные.
Расход — ~2–5 кг/м² (в зависимости от слоя).
ГОСТ 31387-2008 «Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем».

 Грунтовка укрепляющая (глубокого проникновения)
Для обработки стен, откосов и оснований перед шпатлеванием, оклейкой или окраской. Повышает адгезию и снижает впитываемость.
Расход — 0,1–0,2 л/м².
ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные» (как аналог по составу) / ТУ 2316-001-….

 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
Для финишной окраски стен, оклеенных стеклообоями. Два слоя (первый и второй). Матовая, паропроницаемая, устойчивая к влажной уборке.
Расход — 150–200 г/м² на слой.
ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные».

Стеклообои под покраску (фактура «рогожка»)
Рулонный материал из стекловолокна для армирования и выравнивания стен, обеспечивает паропроницаемость и скрывает мелкие дефекты. Плотность 130 г/м².
Расход — 1,05 м²/м² с учётом перехлёста.
ГОСТ Р 52805-2007 «Обои стеклянные. Технические условия».

Сухой клей для стеклообоев
На основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела. Предназначен для приклеивания стеклообоев к бетонным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям.
Расход — 0,014 кг/м².
ТУ 5745-001-… (аналог ГОСТ 32015-2012 «Клеи для обоев»).

Линолеум ПВХ гетерогенный (гомогенный)
Без подосновы, класс износостойкости 34/42, пожарная опасность КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина 3,5 мм. Укладывается на клей со сваркой стыков.
Расход — 102 м² на 100 м² покрытия (с учётом отходов).
ГОСТ 18108-80 «Линолеум поливинилхлоридный» / EN 651.

Плинтус для полов из ПВХ
Размеры 19×48 мм, крепится на саморезы с комплектующими (заглушки, соединители, уголки).
Длина — по периметру.
ТУ 2247-001-….

Профили стальные оцинкованные (направляющие и стоечные)
Для устройства металлического каркаса стен под ГКЛ. Размеры направляющих 75×40 мм, стоечных 75×50 мм, толщина стали 0,6 мм.
ГОСТ Р 52246-2016 «Профили стальные листовые гнутые для строительства».

 Листы гипсокартонные (ГКЛ)
Толщина 12,5 мм, стандартные размеры. Монтируются на каркас в один слой.
ГОСТ 32614-2014 «Плиты гипсокартонные. Технические условия».

 Полотно натяжного потолка из ПВХ (гарпун)
Цвет белый, лаковый, с бортиком для гарпунного крепления. Монтируется в багет (фиксирующий профиль).
Расход — с учётом площади помещения и отходов.
ТУ 2247-001-… / ГОСТ 25951-83 «Плёнка поливинилхлоридная».

 Профиль фиксирующий (багет) стеновой для натяжного потолка
Невидимый тип, крепится по периметру помещения.
ТУ 5285-001-….

 Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена (PEX)
Для систем водоснабжения и отопления. Наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм. Соединяются сваркой встык и муфтами.
ГОСТ 32415-2013 «Трубы из сшитого полиэтилена».

 Радиаторы биметаллические секционные
С нижним подключением, 8 секций, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, тепловая мощность до 1,576 кВт. Устанавливаются на стальные кронштейны.
ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные».

 Кабели силовые с медными жилами ВВГнг(A)-LS
Для скрытой и открытой проводки. Сечения 3×1,5 и 3×2,5 (с заземлением и нулём). Не распространяют горение, с низким дымо- и газовыделением.
ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с изоляцией из ПВХ».

Трубы гофрированные ПВХ для электропроводки
Самозатухающие, лёгкие, с протяжкой, диаметр 20 мм. Применяются для защиты кабелей в стенах и перекрытиях.
ГОСТ 32413-2013 «Трубы поливинилхлоридные гофрированные».

 Светильники потолочно-настенные с лампой накаливания
Тип цоколя E27, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 (пылевлагозащищённые). Крепятся винтами или болтами.
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2019 «Светильники. Общие требования».

 Выключатели и розетки скрытого монтажа
Выключатель одноклавишный, 10 А, IP20; розетка двухместная с заземляющим контактом, 16 А, IP20. Устанавливаются в подрозетники.
ГОСТ Р 51324.1-2012 «Выключатели и розетки бытовые».

 Пена монтажная (герметик пенополиуретановый)
Универсальный, объём 750 мл и 1000 мл. Используется для герметизации стыков, заполнения пустот при установке подоконников и откосов.
ГОСТ Р 56756-2015 «Пены монтажные полиуретановые».

 Мастика герметизирующая нетвердеющая на основе синтетического каучука
Для заполнения и герметизации швов оконных и дверных коробок. Остаётся эластичной.
ГОСТ 24064-80 «Герметики строительные».

Клеи
Используются несколько типов:

· Клей ПВА – для приклеивания панелей ПВХ на откосы.
· Клей на основе сополимерной дисперсии – для линолеума (расход 0,22–0,27 кг/м²).
· Клей 88-СА – для крепления изоляции и мелких деталей.
  ГОСТ 18992-80 «Клей ПВА», ГОСТ 24953-2014 «Клеи поливинилацетатные».

Крепёж (дюбели, шурупы, винты, болты)
Применяются разных типов: пластмассовые дюбели с шурупами (6×35, 14×70), распорные дюбели, саморезы по металлу и дереву, дюбель-гвозди для монтажного пистолета.
ГОСТ 1147-80 «Шурупы», ГОСТ 24809-81 «Дюбели».

Фанера берёзовая, марка ФК
Для устройства сплошного основания под линолеум (в один слой). Толщина 12–15 мм, сорт II/IV, шлифованная.
ГОСТ 3916.1-2018 «Фанера общего назначения».

Лаги из лиственницы (антисептированные)
Для устройства деревянного основания пола. Сечение 40–60×100–150 мм, обработаны антисептиком.
ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины».

Рубероид РКК-350
Для гидроизоляционной прокладки между лагами и плитами перекрытия.
ГОСТ 10923-93 «Рубероид».

 Подоконные доски из ПВХ
Устанавливаются в каменных стенах. Комплектуются заглушками и клиньями.
ТУ 5362-001-….

 Сэндвич-панели для откосов
Сердцевина из пенополистирола, облицовка ПВХ с двух сторон, толщина 10 мм, цвет белый. Крепятся на клей.
ТУ 5761-001-….


	7
	Условия выполнения работ
	1. Все необходимые материалы, изделия, оборудование для выполнения работ приобретаются и доставляются к месту выполнения работ Подрядчиком. Стоимость материалов, изделий, оборудования и их доставка входят в цену контракта.
2. До дня подписания документа о приемке Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему механизмы, инструменты, инвентарь, материалы и иное имущество, а также строительный мусор с места производства работ.
3. Подрядчик обязан осуществлять поэтапный контроль качества выполняемых работ с обязательным оформлением актов освидетельствования скрытых работ. Освидетельствование производится до закрытия скрытых работ последующими операциями. К скрытым работам относятся, в том числе: подготовка оснований, устройство стяжки, монтаж инженерных коммуникаций, укладка керамической плитки (включая контроль сплошности нанесения клеевого состава). В случае отсутствия оформленных актов скрытых работ Заказчик вправе требовать вскрытия выполненных участков за счёт Подрядчика для проверки качества.


	8
	Требования к качеству выполнения работ (включая сертификаты, лицензии и т. д.)
	Подрядчик гарантирует Заказчику своевременное и качественное выполнение работ, качество используемых материалов, изделий, соответствие государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим качество, которые предоставляет Заказчику при сдаче выполненных работ. Подрядчик гарантирует предоставление сертификата соответствия и сертификата пожарной безопасности на изделия ПВХ (при их наличии).

	9
	Нормативно-правовые документы, устанавливающие требования к выполнению работ
	Работы должны выполняться с соблюдением Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004, Постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001», Постановления Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»,  «СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*». Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание.Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. гл. 7.1. «Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий»,требований техники безопасности, правил пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов.

	10
	Гарантийные обязательства
	1. Гарантийный срок на выполненные работы, используемые материалы, изделия 18 месяцев, на изделия из ПВХ профилей (при их наличии)- 3 года, на оборудование (при его наличии)- 12 месяцев с даты подписания документа приемки выполненных работ Сторонами без разногласий, но не менее срока, установленного заводом изготовителем.
2. В случае обнаружения в гарантийный срок недостатков (дефектов) в выполненной работе, используемых материалах, изделиях ПВХ (при их наличии), оборудовании (при его наличии), Подрядчик в соответствии с уведомлением Заказчика, обязан направить в течение 3-х календарных дней своего уполномоченного представителя по доверенности для составления акта. В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика в установленный срок, Заказчик определяет недостатки (дефекты) подлежащие устранению и способы их устранения, которые оформляются актом с указанием сроков их устранения.
3. Акт Заказчика об устранении недостатков (дефектов), с указанием сроков устранения, направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или вручается нарочно в течение 3-х рабочих дней. Решение Заказчика должно быть исполнено Подрядчиком в установленный Заказчиком срок.
4. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.



									



Заместитель начальника центра по тылу – 
начальник тыла
майор                                                                                                     Е.А. Кулибаба
