1) [bookmark: _GoBack]Видеоокуляр ToupCam U3ISPM20000KPA USB3.0, арт. 32310
	Сенсор
	CMOS с фильтром Байера

	Марка сенсора
	Aptina AR2020(С)

	Формат сенсора
	1/1.8" (7.17 × 5.38 мм)

	Размер пикселя
	1.4х1.4 мкм

	Разрешение сенсора
	20Mр (5120×3840)

	Режим съемки
	Фото / Видео

	Формат файлов видео
	WMV, MP4, AVI

	Формат файлов фото
	JPG, PNG, TIFF 

	Разрешение

	Разрешение фото
	5120×3840

	Разрешение видео (17.8 к/с)
	5120×3840

	Разрешение видео (60 к/с)
	2560×1920

	Изображение 

	ИК-фильтр
	Есть

	Спектральный диапазон
	380-650 нм

	Тип развертки
	Прогрессивная 

	Тип затвора
	ERS (электронный вращающийся затвор)

	Разрядность RAW
	8/12 бит

	Технология Ultra Fine Color Engine
	Есть

	Развертка
	прогрессивная 

	Чувствительность (квантовый выход)
	8.4 кэ/лк·с

	Программные возможности

	Операционная система
	Win / Mac OS / Linux / Android

	Программное обеспечение
	ToupView

	Режимы экспозиции
	Авто / Пользовательские режимы

	Диапазон выдержек
	0.1- 15000 мс   

	Баланс белого
	Авто / Ручной

	Бинаризация
	1х1, 2х2, 4х4 

	Интерфейсы

	Интерфейс подключения
	USB 3.0 (до 5 Гбит/с)

	Установка камеры
	C-mount / 23.2 мм

	Оптический адаптер
	0.5х в комплекте

	Эксплуатационные параметры

	Материал корпуса
	Алюминиевый сплав

	Потребляемый ток
	900 мА

	Питание
	DC 5В через порт USB3.0

	Рабочий диапазон температур 
	От -10 до +50°С

	Рабочий диапазон отн. влажности
	20…90%

	Размеры и вес

	Размеры камеры без адаптера
	68х68х46 мм  

	Вес устройства без адаптера
	290 г  

	Размер в упаковке
	150х150х100 мм

	Вес с упаковкой
	640 г



2) Микроскоп Микромед МС-4-ZOOM LED, 25476 тринокуляр
	Тип
	стереоскопический

	Оптическая схема
	Грену

	Изображение
	прямое

	Увеличение

	В базовой комплектации
	7.5х–50х

	Коэффициент зуммирования
	6.7х

	С дополнительной оптикой
	1.9х–200х

	Оптические насадки, дополнительно
	0.5х, 1.5х, 2х

	Рабочее расстояние

	В базовой комплектации
	113 мм

	С дополнительной оптикой
	33–177 мм

	Размер поля зрения

	В базовой комплектации
	4,6–31 мм

	С дополнительной оптикой
	1,4–62 мм

	Окуляры

	В базовой комплектации
	WF 10х/23 с удаленным зрачком

	Дополнительно
	WF 5х/23, WF 15х/15, WF 20х/13.5, WF 10х/23 со шкалой

	Посадочный диаметр
	30,0 мм

	Визуальная насадка

	Тип
	тринокулярная

	Увеличение насадки
	1х

	Поворот насадки
	360°

	Угол наклона окулярных тубусов
	45⁰

	Межзрачковое расстояние
	52–75 мм

	Диоптрийная настройка
	±5 дптр, на обоих тубусах

	Установка камеры
	в канал визуализации Ø23,2 мм

	Диаметр кронштейна оптической головки
	83 мм

	Механизм фокусировки

	Тип
	зубчато-реечный, демпфированный

	Рукоятки фокусировки
	с обеих сторон

	Диапазон хода механизма фокусировки
	60 мм

	Диапазон перемещения оптической головки
	252 мм

	Штатив

	Высота штанги
	345 мм

	Диаметр штанги
	26 мм

	Материал
	хромированная сталь

	Осветитель проходящего света

	Источник света
	светодиод 1 Вт с диффузором

	Предметная вставка
	полупрозрачная Ø95 мм

	Регулировка яркости
	плавная 0–100%

	Осветитель отраженного света

	Тип
	кольцевой

	Источник света
	30 светодиодов

	Общая мощность осветителя
	3 Вт

	Регулировка яркости
	плавная 0–100%

	Предметная вставка
	черная/белая Ø95 мм

	Условия эксплуатации

	Рабочий диапазон температур
	+5°C…+40°C

	Рабочий диапазон относительной влажности
	20–90%

	Питание
	сеть 100-240 В, 50-60 Гц, от адаптера

	Габариты и вес

	Размеры микроскопа (макс.)
	655х340х275 мм

	Вес микроскопа
	5,3 кг

	Размеры в упаковке
	470х470х330 мм

	Вес в упаковке
	7 кг




3) Шейкер DLAB SK-O180-S орбитальный

	Тип движения
	орбитальный

	Скорость вращения, об/мин
	40 – 200

	Орбита (амплитуда), мм
	20

	Дисплей
	LED – светодиодный (время, скорость)

	Режим работы
	по таймеру или непрерывный

	Таймер
	наличие

	Диапазон таймера, мин
	1 – 1199 (19 часов 59 минут)

	Максимальная нагрузка, кг
	2

	Тип двигателя
	бесщёточный постоянного тока

	Класс защиты
	IP21

	Размер платформы ( Ш × Д ), мм
	268 × 268

	Габаритные размеры ( Ш × Д × В ), мм
	294 × 348 × 123

	Масса (нетто), кг
	3,1

	Мощность, Вт
	20

	Питание от сети переменного тока (напряжение / частота)
	200-240 В;
50/60 Гц

	Условия эксплуатации:
- допустимая температура окружающего воздуха, °С
- относительная влажность, %
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