Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр	Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452	Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 № 24РВ-20	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-04-27

Витражное остекление 1-го и 2-го проёмов и монтаж воздуховодов в помещении № 26 корпуса 2/2.

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 кв. 2026 г.

Сметная стоимость	599.042 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	79.116 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	2.701 тыс.руб.	
строительных работ	599.042 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	156.66 чел.час	
монтажных работ	- тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	5.01 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				
NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Монтаж витражей из ПВХ в корпусе 2/2	
1	ГЭСНр 69-01-006-01	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2	0.36		0.36						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			53.0334					27 660.10	
	1-100-37	Средний разряд работ 3,7	чел.-ч	128.1	1.15	53.0334			521.56	1	27 660.10	
	2	ЭМ									637.59	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.9936					536.24	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.4	1.15	0.9936			641.70	1	637.59	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	2.4	1.15	0.9936			539.69	1	536.24	
	4	М									24 042.46	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.011	1	0.00396			83 923.41	1	332.34	
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0.018	1	0.00648	231 787.35	1.54	356 952.52	1	2 313.05	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.095	1	0.0342	55 898.18	1.29	72 108.65	1	2 466.12	
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.02	1	0.0072	60 258.20	0.94	56 642.71	1	407.83	
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1.89	1	0.6804	6 442.06	0.86	5 540.17	1	3 769.53	
	11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	0.1	1	0.036	16 496.03	0.78	12 866.9	1	463.21	
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0.5	1	0.18	10 082.68	1.27	12 805	1	2 304.90	
	11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	2.6	1	0.936	10 082.68	1.27	12 805	1	11 985.48	
		Итого прямые затраты									52 876.39	
		ФОТ									28 196.34	
	Пр/812-103.0-1	НР 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					25 940.63	
	Пр/774-103.0	СП 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					12 406.39	
		Всего по позиции					253 398.37		91 223.41	
2	ГЭСН 10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных-откидных с площадью проема более 2 м2 шестистворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.106192		0.106192						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			20.3903268					10 018.99	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	145.19	1.3225	20.3903268			491.36	1	10 018.99	
	2	ЭМ									327.13	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.601445					318.51	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.66	1.4375	0.1007497	37.32	1.55	57.85	1	5.83	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.66	1.4375	0.1007497			479.27	1	48.29	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.28	1.4375	0.5006953			641.70	1	321.30	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	3.28	1.4375	0.5006953			539.69	1	270.22	
	4	М									3 879.19	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	15.41	1	1.6364187			7.32	1	11.98	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	306	1	32.494752	24.39	1.53	37.32	1	1 212.70	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15.75	1	1.672524	158.82	1.53	242.99	1	406.41	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	53.25	1	5.654724	241.35	1.03	248.59	1	1 405.71	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	40.1	1	4.2582992	92.73	1.29	119.62	1	509.38	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8	1	0.849536	369.80	1.06	391.99	1	333.01	
	09.4.03.05-0008	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2	0	1	0						
	09.3.01.04-0034	Профиль H-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 80х100 мм, толщина алюминия 2,1 мм	м	0	1	0						
		Итого прямые затраты									14 543.82	
	09.4.03.05-0008	Блок оконный из комбинированного профиля  толщиной 32 мм , с двухкамерным стеклопакетом, шестистворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2	100	1	10.6192	11 098.14	1.12	12 429.92	1	131 995.81	
	09.3.01.04-0034	Соединитель рамы 65мм/60мм Rehau (с армированием).прим.	м	36.914268	1	3.92	659.18	1.65	1 087.65	1	4 263.59	
		ФОТ									10 337.50	
	Пр/812-010.0-1	НР 010.0 Деревянные конструкции	%	108	0.9	97.2					10 048.05	
	Пр/774-010.0	СП 010.0 Деревянные конструкции	%	55	0.85	46.75					4 832.78	
		Всего по позиции					1 560 231.01		165 684.05	
3	ГЭСН 10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2	0.126654		0.126654						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22.5672635					11 088.65	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	134.73	1.3225	22.5672635			491.36	1	11 088.65	
	2	ЭМ									390.16	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.7173366					379.88	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.66	1.4375	0.120163	37.32	1.55	57.85	1	6.95	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.66	1.4375	0.120163			479.27	1	57.59	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.28	1.4375	0.5971736			641.70	1	383.21	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	3.28	1.4375	0.5971736			539.69	1	322.29	
	4	М									4 205.70	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.22	1	1.4210579			7.32	1	10.40	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	280	1	35.46312	24.39	1.53	37.32	1	1 323.48	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15	1	1.89981	158.82	1.53	242.99	1	461.63	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	49.5	1	6.269373	241.35	1.03	248.59	1	1 558.50	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	30	1	3.79962	92.73	1.29	119.62	1	454.51	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8	1	1.013232	369.80	1.06	391.99	1	397.18	
	09.4.03.05-0001	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2	0	1	0						
	09.4.03.05-0006	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2	0	1	0						
	09.3.01.04-0034	Профиль H-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 80х100 мм, толщина алюминия 2,1 мм	м	0	1	0						
		Итого прямые затраты									16 064.39	
	09.4.03.05-0001	Блок оконный из  комбинированного профиля толщиной 32 мм, с заполнением сэндвич-панелью, двухстворчатый, неоткрываемый	м2	37.140556	1	4.704	7 303.56	1.12	8 179.99	1	38 478.67	
	09.4.03.05-0006	Блок оконный из  комбинированного профиля толщиной 32 мм , с двухкамерным стеклопакетом, четырёхстворчатый, неоткрываемый	м2	62.860707	1	7.96156	7 001.62	1.12	7 841.81	1	62 433.04	
	09.3.01.04-0034	Соединитель рамы 65мм/60мм Rehau (с армированием). прим.	м	30.950463	1	3.92	659.18	1.65	1 087.65	1	4 263.59	
		ФОТ									11 468.53	
	Пр/812-010.0-1	НР 010.0 Деревянные конструкции	%	108	0.9	97.2					11 147.41	
	Пр/774-010.0	СП 010.0 Деревянные конструкции	%	55	0.85	46.75					5 361.53	
		Всего по позиции					1 087 598.01		137 748.64	
4	ГЭСН 07-05-039-09	Устройство герметизации оконных коробок акриловым герметиком снаружи. ПРИМ.	100 м	0.32		0.32						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7.78688					3 967.26	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	18.4	1.3225	7.78688			509.48	1	3 967.26	
	2	ЭМ									1 156.48	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2.6174					1 412.59	
	91.06.09-022	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	9.6	1.4375	4.416	17.30	1.19	20.59	1	90.93	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.18	1.4375	0.0828			641.70	1	53.13	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.18	1.4375	0.0828			539.69	1	44.69	
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5.51	1.4375	2.5346			399.44	1	1 012.42	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	5.51	1.4375	2.5346			539.69	1	1 367.90	
	4	М									11.10	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.7386	1	1.516352			7.32	1	11.10	
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов.	т	0	1	0	56 057.93	1.72	96 419.64	1	0.00	
	14.5.01.01-0001	Герметик акрилатный однокомпонентный пароизоляционный для монтажа оконных блоков	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									6 547.43	
	14.5.01.01-0001	Герметик акрилатный однокомпонентный пароизоляционный для монтажа оконных блоков	кг	72.761194	1	23.2835821	103.08	1.03	106.17	1	2 472.02	
		ФОТ									5 379.85	
	Пр/812-007.1-1	НР 007.1 Бетонные и ж/б сборные конст. жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0.9	104.4					5 616.56	
	Пр/774-007.1	СП 007.1 Бетонные и ж/б сборные конст. жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0.85	68					3 658.30	
		Всего по позиции					57 169.72		18 294.31	
5	ГЭСН 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.0126		0.0126						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.6196922					776.27	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	97.2	1.3225	1.6196922			479.27	1	776.27	
	2	ЭМ									4.58	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0048904					3.31	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	1.4375	0.0036225			1 039.75	1	3.77	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.2	1.4375	0.0036225			724.95	1	2.63	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	1.4375	0.0012679			641.70	1	0.81	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.07	1.4375	0.0012679			539.69	1	0.68	
	4	М									26.05	
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4	1	0.0504	72.97	1.29	94.13	1	4.74	
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0.012	1	0.0001512	149 930.17	0.94	140 934.36	1	21.31	
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0	1	0	91 285.00	0.80	73 028	1	0.00	
	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	0	1	0						
		Итого прямые затраты									810.21	
	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 300 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	333.333333	1	4.2	419.80	0.99	415.6	1	1 745.52	
		ФОТ									779.58	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					764.77	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					377.70	
		Всего по позиции					293 508.29		3 698.20	
6	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных  откосов сэндвич-панелями  на клее	100 м2	0.1108		0.1108						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24.5706534					12 518.26	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	167.68	1.3225	24.5706534			509.48	1	12 518.26	
	2	ЭМ									5.18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0222986					11.14	
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.017	1.4375	0.0027077			463.04	1	1.25	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.017	1.4375	0.0027077			539.69	1	1.46	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.093	1.4375	0.0148126	37.32	1.55	57.85	1	0.86	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.093	1.4375	0.0148126			479.27	1	7.10	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.4375	0.0047783			641.70	1	3.07	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.03	1.4375	0.0047783			539.69	1	2.58	
	4	М									93.23	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.182	1	0.0201656			7.32	1	0.15	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2	1	0.02216	56.11	1.54	86.41	1	1.91	
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	0	1	0			97.34	1	0.00	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8.9	1	0.98612			92.45	1	91.17	
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105	1	11.634						
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									12 627.81	
	11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	105	1	11.634	335.17	1.36	455.83	1	5 303.13	
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	25	1	2.77	486.97	1.52	740.19	1	2 050.33	
		ФОТ									12 529.40	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					11 276.46	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	41.65					5 218.50	
		Всего по позиции					329 207.81		36 476.23	
7	ГЭСН 10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0.2776		0.2776						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.4597442					1 178.88	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	6.7	1.3225	2.4597442			479.27	1	1 178.88	
	4	М									0.00	
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0	1	0	234.33	1.64	384.3	1	0.00	
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100	1	27.76						
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									1 178.88	
	11.3.03.13-0045	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	10	1	2.776	188.79	1.06	200.12	1	555.53	
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	4.682997	1	1.3	486.97	1.52	740.19	1	962.25	
		ФОТ									1 178.88	
	Пр/812-010.0-1	НР 010.0 Деревянные конструкции	%	108	0.9	97.2					1 145.87	
	Пр/774-010.0	СП 010.0 Деревянные конструкции	%	55	0.85	46.75					551.13	
		Всего по позиции					15 827.30		4 393.66	
		Вентиляция.										
8	ГЭСН 20-01-002-07	Монтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром  500 мм (без стоимости воздуховодов)	100 м2	0.215		0.215						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24.2346404					11 907.93	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	112.719258	1	24.2346404			491.36	1	11 907.93	
	2	ЭМ									98.15	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.05375					38.97	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.25	1	0.05375			1 626.29	1	87.41	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.25	1	0.05375			724.95	1	38.97	
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0	1	0	2.36	1.48	3.49	1	0.00	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.23	1	0.04945	11.45	1.48	16.95	1	0.84	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0	1	0			641.70	1	0.00	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0	1	0			539.69	1	0.00	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1.33	1	0.28595			34.61	1	9.90	
	4	М									1 132.84	
	01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	1.58	1	0.3397	675.01	1.53	1 032.77	1	350.83	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	0	1	0	2.27	1.53	3.47	1	0.00	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.39	1	0.08385	155.63	0.78	121.39	1	10.18	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	11	1	2.365	174.93	1.08	188.92	1	446.80	
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	1	1.6297	138.50	1.44	199.44	1	325.03	
	08.1.02.17                                                      	Сетки в рамках	м2                                                                              	0	1	0						
	19.1.01.03                                                      	Воздуховоды металлические	м2                                                                              	100	1	21.5						
	19.1.01.11                                                      	Заглушки питометражных лючков	шт                                                                              	0	1	0						
	19.1.01.11	Крепления	кг	0	1	0						
	19.3.01.01                                                      	Дроссель-клапаны в патрубке	шт                                                                              	0	1	0						
	19.3.02.07                                                      	Шиберы	шт                                                                              	0	1	0						
		Итого прямые затраты									13 177.89	
	19.1.01.03	Воздуховоды металлические	м2	100	1	21.5			0	1	0.00	
		ФОТ									11 946.90	
	Пр/812-016.0-1	НР 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	121	0.9	108.9					13 010.18	
	Пр/774-016.0	СП 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	72	0.85	61.2					7 311.50	
		Всего по позиции					155 811.94		33 499.57	
			
		ВСЕГО по смете
в том числе					491 018.07	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					372 350.30	
		   оплата труда (ОТ)					79 116.34	
		   эксплуатация машин и механизмов					2 619.27	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					2 700.64	
		   материальные ресурсы					287 914.05	
		   перевозка					0.00	
		Всего ФОТ					81 816.98	
		Всего накладные расходы					78 949.92	
		Всего сметная прибыль					39 717.85	
                                                   Налог на добавленную стоимость 22%				108 023.98	
		
ИТОГО	
599 042.05	

Составил ______________________ Самсонова З.А.

Проверил _____________________ Малыгин И.В.