Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.		
	УТВЕРЖДАЮ:		

			
	"_____" ______________ 20___ г.	
		
Ремонт помещений в МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова	
(наименование стройки)	
Ремонт помещений в МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова	
(наименование объекта)	
Ведомость объемов работ №02-01-05	
Ремонт помещений в МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова (кабинеты 23, 25)	

№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
3 этаж кабинет 23	
Стены	
1	прим. Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0,85	
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,85	
3	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,7225	
4	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	17	
5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,85	
6	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0255	
7	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	17	
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,0524	
9	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0,84364	
Потолки	
10	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,12	
11	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,481	
12	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	49,543	
13	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами	100 шт	0,12	
14	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
15	Светильник ДВО 6500К опал 36Вт 3240лм 595*595*25мм белый IP54 Ledvance равномерная засветка	ШТ	12	
16	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,6	
17	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
18	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	60	
19	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,6	
20	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
21	Кабель ВВГнг (А) -LSТ 3 * 1.5 (NPE) 0.66 кВ	М	61,2	
3 этаж кабинет 25	
Полы	
22	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,509	
23	Строительный мусор	т	0,23923	
24	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2792	
25	Строительный мусор	т	0,030712	
26	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,509	
27	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,509	
28	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	51,918	
29	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2792	
30	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	28,1992	
31	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,015	
32	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 1,8 м	шт	1	
Стены	
33	прим. Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0,8825	
34	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,8825	
35	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,750125	
36	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	17,65	
37	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,8825	
38	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,026475	
39	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	17,65	
Прочие работы	
40	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0,2699	
41	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	0,2699	
	
Составил:					
	
Проверил: