Приложение №1 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на поставку наклеек регистрационных номеров маломерных судов.
 Характеристика и количество товара:
	№№
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Характеристика

	1
	Идентификационный (бортовой) номер AA0999RUS10 

Образец № 1
	шт.
	2
	Высота символов 150 мм

Ширина символа 100 мм

Толщина шрифта 15-20 мм

Общая длина номера 1400 мм

Расстояние между номером и флагом 50 мм

Флаг 200*300 мм

Материал изготовления: мягкая самоклеящаяся пленка из ПВХ с глянцевой поверхностью.

Область применения: пригодна для изготовления надписей для среднесрочного наружного применения, устойчивая к воздействию воды.

Клей: полиакриловая дисперсия долговременного действия.

Подложка: силиконизированная, с одной стороны, бумага, обеспечивающая лёгкое снятие. Не менее 130 г/м2.

Толщина без подложки и клея – не менее 0,075 мм.
Материал нанесения номеров: номера нанесены на монтажную плёнку.

Цвет идентификационного номера: чёрный.



	2
	Идентификационный (бортовой) номер AA0997RUS10 

Образец № 1
	шт.
	2
	Высота символов 150 мм

Ширина символа 100 мм

Толщина шрифта 15-20 мм

Общая длина номера 1400 мм

Расстояние между номером и флагом 50 мм

Флаг 200*300 мм

Материал изготовления: мягкая самоклеящаяся пленка из ПВХ с глянцевой поверхностью.

Область применения: пригодна для изготовления надписей для среднесрочного наружного применения, устойчивая к воздействию воды.

Клей: полиакриловая дисперсия долговременного действия.

Подложка: силиконизированная, с одной стороны, бумага, обеспечивающая лёгкое снятие. Не менее 130 г/м2.

Толщина без подложки и клея – не менее 0,075 мм.

Материал нанесения номеров: номера нанесены на монтажную плёнку.

Цвет идентификационного номера: чёрный.


	3
	Идентификационный (бортовой) номер AA0998RUS10
Образец № 1
	шт.
	2
	Высота символов 150 мм

Ширина символа 100 мм

Толщина шрифта 15-20 мм

Общая длина номера 1400 мм

Расстояние между номером и флагом 50 мм

Флаг 200*300 мм

Материал изготовления: мягкая самоклеящаяся пленка из ПВХ с глянцевой поверхностью.

Область применения: пригодна для изготовления надписей для среднесрочного наружного применения, устойчивая к воздействию воды.

Клей: полиакриловая дисперсия долговременного действия.

Подложка: силиконизированная, с одной стороны, бумага, обеспечивающая лёгкое снятие. Не менее 130 г/м2.

Толщина без подложки и клея – не менее 0,075 мм.

Материал нанесения номеров: номера нанесены на монтажную плёнку.

Цвет идентификационного номера: чёрный.


Образец №1

Идентификационные (бортовые) номера
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Зам. начальника ОРВП по флоту:                                                                       В.Н. Железняков 

Тел: 8 (8142) 796 153
         +7 921 222 71 61

