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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

	Наименование, объемы работ:

ОКПД 45.20.11.100
	Техническое обслуживание и ремонт

	
	№ п/п
	Марка автомобиля
	Государственный номер
	Год выпуска

	
	1
	ГАЗ-31105
	К 100 МЕ 33
	2004

	
	2
	ГАЗ-3307
	Х 758 АВ 33
	1992

	
	3
	КАМАЗ-65115-62
	М 191 МО 33
	2010

	
	4
	КАМАЗ 4308 С4
	Х 912 НО 33
	2016

	
	5
	АЦ-3,0-40
	К 100 МЕ 33
	2010

	
	6
	ЗИЛ-431412
	М 031 ТМ 33
	1989

	
	7
	ГАЗ-САЗ-39014-10
	К 918 РУ 33
	2014

	
	8
	Нива Шевролет
	М 275 РО 33
	2016

	
	9
	ЗИЛ-433360
	С 941 НМ 33
	2002

	
	10
	МАЗ – 4381 СО
	Е 663 ТЕ 33
	2020

	Требования к техническим характеристикам,
качеству работ:
	Работы по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту служебных автомобилей, включают в себя  все возможные виды работ, в том числе: контрольно-диагностические, жестяницкие, сварочные, слесарно-механические, электромонтажные, арматурные, малярные, шиномонтажные работы.
Работы должны производиться исполнителем с использованием собственных расходных материалов, комплектующих, запасных частей, узлов, агрегатов и оборудования, горюче-смазочных материалов. 
В соответствии с нормами, правилами, процедурами ТО и ТР, установленными заводом-изготовителем с учетом условий их эксплуатации. Нормы времени на текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспорта должны соответствовать нормам, указанным в «Сборнике норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей и автобусов РД 03112178-1023-99» утвержденном Министерством транспорта Российской Федерации
В ходе выполнения работ исполнитель обязан предупреждать заказчика о выявленных скрытых дефектах и производить дополнительные работы только с согласия Заказчика. Все работы должны производиться техническими специалистами на производственных площадях исполнителя.
Качество работ и материалов, используемых при проведении работ, должно соответствовать стандартам, установленным действующим законодательством Российской Федерации к таким работам и материалам. Работы должны производиться  квалифицированными специалистами, на исправном оборудовании, в соответствии с техническими требованиями, с соблюдением технологии производства работ завода-изготовителя, требованиями руководства по эксплуатации для соответствующих марок автомобилей, требованиями, установленными  действующим законодательством Российской Федерации к таким работам, включая требования к безопасности.
Все устанавливаемые комплектующие, запасные части, узлы, агрегаты, оборудование и используемые расходные материалы должны быть серийными, новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Используемые оригинальные запасные части и расходные материалы должны иметь сертификаты качества и соответствовать требованиям завода-изготовителя. 
Объем предоставления гарантий должен составлять: на работы – не менее 30 дней, на новые узлы, агрегаты, оборудование, материалы – в течение гарантийных сроков, установленных заводами изготовителями, на жестяные работы по ремонту кузова и его элементов – не менее 6-ти месяцев, на окрасочные работы – не менее 12-ти месяцев. Все выявленные дефекты в течение гарантийного срока эксплуатации устраняются за счет Исполнителя.

	
	


Станция технического обслуживания должна быть в пределах Владимирской области, но не далее 100 километров от заказчика.



Главный инженер
майор внутренней службы                                                                            А.М. Фадеев
