ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Набор инструментов для автомобиля
	Материал изготовления головок и комбинированных ключей-хромованадиевая сталь
Материал изготовления бит -  сталь S2
Материал изготовления  бит-вставок-  сталь S2
Материал изготовления отвёрток-  сталь S2
Трещотки (храповой механизм) с реверсом, быстрым сбросом - не менее 2шт.
Количество зубьев в храповом механизме каждой трещотки-не менее 72 шт.
шаг зуба- не более 5 градусов.
Вид упаковки - кейс
Материал изготовления кейса- противоударный пластик жесткий.
Тип замка кейса - металл
Количество предметов в наборе - не менее 108 шт. и не более 112 шт.
Состав набора:
Присоединительный квадрат ¼  
Присоединительный квадрат ½ 
Ключ трещоточный ¼  
Ключ трещоточный ½ 
Головки торцевые 1/2: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32.
Головки торцевые ½ -Е 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24.
Головки торцевые ¼ -4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Головки торцевые ¼ - Е Е4, Е5, Е6, Е7, Е8 мм.
Головка свечная под ключ не менее 21 мм.
Головка свечная под ключ не менее 16 мм.
Удлинители ½- не менее 125 мм 
Удлинители ½- не менее 250 мм 
Удлинители ¼ - не менее 100 мм
Удлинители ¼ - не менее 50 мм
Кардан на ½,  ¼ 
Ремкоплект шестигранников не менее 2.5 мм, не менее 2 мм, не менее 1.5 мм.
Вороток-отвертка - не более 150 мм
Вороток 1/2, 1/4.
Головка торцевая удлиненная ½- 13, 14, 15, 17, 22
Головка торцевая удлиненная ¼- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Биты, диаметр не менее 8 мм, длина не менее 30 мм Н7, Н8, Н10, Н12, Н14, PH4, PH3, SL8, SL10, SL12, PZ4, PZ3, Т60, T55, T50, T45, T40.
Биты с торцевыми головками - PH1, PH2, SL4, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, Т27, T30.
Переходник с четырехгранника на шестигранник Н 5/16.
Влагопоглотитель.
Кейс
	Кол-во:






 










17 шт.



