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Техническое задание

на поставку ГСМ для нужд Тульской таможни
1. Наименование объекта закупки: поставка нефтепродуктов (ГСМ) для нужд Тульской таможни.

2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.
3. Поставщик – лицо, осуществляющее поставку нефтепродуктов (ГСМ) для нужд Тульской таможни. 

4. Получатель Товара – Тульская таможня, расположенная по адресу: 300041,                            г. Тула, ул. Путейская, д.13.

5. Держатель топливной карты – должностное лицо Тульской таможни, предъявившее топливную карту и осуществляющее выборку Товара в Месте поставки товара.

6. Товар – нефтепродукты (ГСМ), указанные в пункте 10 настоящего Технического задания закупки, поставляемые с использованием системы топливных карт.
7. Место поставки товара – это организации, осуществляющие отпуск топлива (далее – АЗС), определяемые Поставщиком. Получатель Товара/Держатель топливной карты должен иметь возможность выборки Товара на АЗС, расположенных на следующих территориях:

Не менее 3-х АЗС в г. Москве.

Не менее 3-х АЗС в городах: Туле, Калуге, Рязани, Нижнем Новгороде, Смоленске.

Трасса М2 «Крым»  Москва – Белгород до  - не менее 2-х АЗС в областях: Тульской, Московской.

Трасса М3 «Украина»  Москва – Брянск до границы  - не менее 2-х АЗС в областях: Московской, Калужской. 

Трасса М4 «Дон»  Москва – Новороссийск - не менее 2-х АЗС в областях: Тульской, Московской.
Поставщик должен подготовить перечень АЗС с указанием места их расположения и предоставить его Заказчику при заключении Контракта.

8. Срок поставки Товара – поставка Товара осуществляется с даты заключения контракта и до 30.11.2025 г., через розничную сеть АЗС.
Срок действия топливных карт наступает с даты заключения контракта и действует ежедневно, круглосуточно и бесперебойно до 24:00 часов 30.11.2026.

9. Количество товара – фактически поставленный товар, стоимость которого не превышает максимальное значение цены контракта.

10. Описание объекта закупки:
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции (КТРУ, ОКПД2)
	Характеристики товара, работы, услуги
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	
	

	Бензин автомобильный АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация)


	КТРУ:19.20.21.100-0000005
	Октановое число по исследовательскому методу:
	≥ 95 и < 98


	
	Количественная
	Фактически поставленное
	л, дм3

	
	
	Экологический класс
	не ниже К5
	
	Качественная
	
	

	Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация)
	КТРУ:19.20.21.100-0000006
	Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу
	≥ 92 и < 95
	
	Количественная
	Фактически поставленное
	л, дм3

	
	
	Экологический класс

	Не ниже К5
	
	Качественная
	
	

	Топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К5 (розничная реализация, поставляется в зависимости от сезонности)
	КТРУ- 19.20.21.300-00000009
	Сорт/класс топлива
	Не ниже 1сорта 
	
	Качественная
	Фактически поставленное
	л, дм3

	
	
	Экологический класс
	Не ниже К5
	
	Качественная
	
	

	Топливо дизельное межсезонное экологического класса не ниже К5 (розничная реализация, поставляется в зависимости от сезонности)
	КТРУ- 19.20.21.300-00000009
	Сорт/класс топлива
	Не ниже Е
	
	Качественная
	Фактически поставленное
	л, дм3

	
	
	Экологический класс
	Не ниже К5
	
	Качественная
	
	

	Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 (розничная реализация, поставляется в зависимости от сезонности)
	КТРУ- 19.20.21.300-00000009
	Сорт/класс топлива
	Не ниже А
	
	Качественная
	Фактически поставленное
	л, дм3

	
	
	Экологический класс
	Не ниже К5
	
	Качественная
	
	


*Топливо дизельное поставляется в зависимости от сезона (времени года).
Индекс потребительских цен на период поставки (ИПЦ) определяется по формуле: 

ИПЦ = ((ИПЦ1+ИПЦ2)/2)/100+1, где

ИПЦ1 = (ИПЦбаз-100)/12*n1

ИПЦ2 = (ИПЦбаз-100)/12*n2

n1 – количество месяцев от месяца расчета до месяца начала поставки товара (1 мес);

n2 - количество месяцев от месяца расчета до месяца окончания поставки товара (4 мес);
ИПЦбаз (данные economy.gov.ru) = 104 % 

Коэффициент стоимости отвлечения денежных средств (КОДС) определяется по формуле: 

КОДС = (Кцб/100)/12*N+1, где:

Кцб – ставка рефинансирования (ключевая) ставка на момент расчета (14,25 %);
N – количество месяцев поставки товара (5 мес).

Расчеты по контракту за нефтепродукты на территории Российской Федерации производятся по следующей формуле:

Ц к. = ∑мц.АИ-92 + ∑мц.АИ-95 +∑мц.ДТз+ ∑мц.ДТм+ ∑мц.ДТл

где:

Ц к. – максимальное значение цены контракта

∑мц.92 – цена бензина автомобильного АИ-92

∑мц.95 – цена бензина автомобильного АИ-95

∑мц.ДТз–цена дизельного топлива зимнего

∑мц.ДТм–цена дизельного топлива межсезонного

∑мц.ДТл–цена дизельного топлива летнего

количество предложения поставки Топлива:

∑мц.АИ-92 = Ц1Х Vзт + Ц2Х Vзт+ Ц3Х Vзт+  …. ЦnХ Vзт

количество предложения поставки Топлива:

∑мц.АИ-95 = Ц1Х Vзт + Ц2Х Vзт+ Ц3Х Vзт+  …. ЦnХ Vзт

количество предложений поставки Топлива

∑мц.ДТз = Ц1Х Vзт + Ц2Х Vзт+ Ц3Х Vзт+  …. ЦnХ  Vзт

количество предложений поставки Топлива

∑мц.ДТм = Ц1Х Vзт + Ц2Х Vзт+ Ц3Х Vзт+  …. ЦnХ  Vзт

количество предложений поставки Топлива

∑мц.ДТл = Ц1Х Vзт + Ц2Х Vзт+ Ц3Х Vзт+  …. ЦnХ  Vзт

где:

Ц1, Ц2, Ц3, Цn – цена за 1 л*, установленная на АЗС в момент получения топлива

Vзт – объем фактически заправленного топлива (точная величина не определяется на момент заключения контракта)

* В случае если цена единицы Топлива, установленная на АЗС в момент его получения Заказчиком, ниже цены единицы Топлива**, установленной Контрактом, отпуск Поставщиком Топлива производится по цене, установленной на АЗС в момент получения Топлива Заказчиком.

В случае если цена единицы Топлива, установленная на АЗС в момент его получения Заказчиком, выше цены единицы Топлива, установленной Контрактом,  отпуск Поставщиком Топлива осуществляется по цене, установленной Контрактом.

** цена единицы Топлива равна значению цены единицы топлива, полученной в результате проведенных торгов по данной закупке.

11. Требования к безопасности: моторное топливо по качеству и техническим характеристикам поставляется в соответствии с требованиями, установленными в Техническом регламенте Таможенного союза 013/2011, утвержденном Решением Комиссии Таможенного Союза 18.10.2011 года №826 «О принятии технического регламента Таможенного Союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», действующих ГОСТах.

Количество поставляемого товара, выполняемых  работ или оказываемых услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента: количество фактически поставленных нефтепродуктов (ГСМ) Аи-92, Аи-95, ДТ зимнее, ДТ летнее, в зависимости от цены контракта, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 (ред. от 31.10.2022 г.) «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указывается формула цены и максимальное значение цены контракта».

ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия» (АИ-92, АИ-95);

ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» (EN 590:2009).
12. Требования к качеству поставляемого Товара, объем гарантии качества Товара:

12.1. Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям следующих нормативно-технических и правовых документов:

- ГОСТ 32513-2023 ««Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» (АИ-92, АИ-95); 

- ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» (ДТ);

- ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой);
- ТР ТС 013/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
Поставляемый Товар должен обеспечивать стабильную работу двигателя. Октановое число должно быть не меньше, чем указано в марке бензина. Топливо должно максимально полностью сгорать в цилиндрах двигателя автомобиля, исключая появление лакосмольных отложений на поршнях и стенках цилиндров.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям токсичности и опасности действующих веществ, согласно экологическим требованиям соответствующими европейскому стандарту.

Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья должностных лиц Заказчика и окружающей среды.

Поставщик должен гарантировать соответствие поставляемого Товара требованиям государственных стандартов, технических регламентов, иных нормативных документов, установленных к таким Товарам в соответствии с законодательством РФ, а также требований, установленных Заказчиком.

Топливо, отпускаемое на АЗС, должно быть произведено официальными производителями, сертифицированными (сертификаты предъявляются Поставщиком по требованию Получателя на этапе исполнения Контракта) и соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ.

За качество ГСМ, отпускаемых на АЗС,  несет ответственность Поставщик.

В случае, если причиной поломки автомашины явилось использование некачественного топлива, полученного на АЗС Поставщика (определяется независимой экспертизой),  Поставщик обязан компенсировать все затраты по ремонту и доставке автомашины с места поломки.

Качество Товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью Поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.
12.2. Поставляемый Товар должен обеспечивать стабильную работу двигателя. Октановое число должно быть не меньше, чем указано в марке бензина. Топливо должно максимально полностью сгорать в цилиндрах двигателя автомобиля, исключая появление лакосмольных отложений на поршнях и стенках цилиндров.

12.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям токсичности и опасности действующих веществ, согласно экологическим требованиям соответствующими европейскому стандарту ЕВРО-5.

12.4. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья должностных лиц Получателя Товара и окружающей среды.

12.5. Поставщик должен гарантировать соответствие поставляемого Товара требованиям государственных стандартов, технических регламентов, иных нормативных документов, установленных к таким Товарам в соответствии с законодательством РФ, а также требований, установленных Заказчиком.

12.6. Топливо, отпускаемое на АЗС, должно быть произведено официальными производителями, сертифицированными (сертификаты предъявляются Поставщиком по требованию Получателя Товара на этапе исполнения Контракта) и соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ.

12.7. За качество ГСМ, отпускаемых на АЗС, несет ответственность Поставщик.

12.8. В случае, если причиной поломки автомашины явилось использование некачественного топлива, полученного на АЗС Поставщика (определяется независимой экспертизой),  Поставщик обязан компенсировать все затраты по ремонту и доставке автомашины с места поломки.

12.9. Качество Товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью Поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

12.10. Моторное топливо по качеству и техническим характеристикам поставляется в соответствии с требованиями, установленными в Техническом регламенте Таможенного союза 013/2011, утвержденном Решением Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного Союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», действующих ГОСТах.

13. Порядок и условия поставки Товара и топливных карт:

13.1. Поставка осуществляется путем отпуска (выборки) Товара ежедневно/круглосуточно через АЗС, оснащенные специальным оборудованием, предназначенным для операций и использованием топливных карт.

13.2. Поставщик обеспечивает Получателю Товара отпуск топлива через сеть автозаправочных станций с использованием топливных (магнитных, электронных) карт. Поставка осуществляется путем передачи Товара представителям Получателя товара в местах нахождения товара - на АЗС, расположенных на территории городов Тулы, Рязани, Калуги, Нижнем Новгороде, Москвы и Тульской, Рязанской, Калужской, Нижегородской и Московской областей.  Поставка Товара осуществляется по установленным лимитам (лимит устанавливается на месяц), по мере возникновения потребности.

13.3. Поставщиком ведется автоматизированный учет потребления Товара в системе безналичного расчета автотранспортом Получателя Товара. Заказчику либо Получателю товара передается текущая информация о количестве потребления ежедневно в электронном виде, раз в месяц на бумажном носителе вместе с платежными документами.

13.4. Отпуск Товара в необходимом количестве и ассортименте производится через АЗС по топливным картам, переданным Поставщиком Получателю Товара по Акту приема-передачи топливных карт.

13.5. Заказчик либо Получатель Товара имеют право заказать Поставщику выпуск и доставку дополнительного количества топливных карт. Количество топливных карт может быть изменено Заказчиком либо Получателем Товара в меньшую или большую сторону. Стоимость топливных карт включена в цену единицы Товара.

13.6. Место поставки топливных карт – адрес нахождения Получателя товара, указанный в пункте 4 настоящего Технического задания.
13.7. Топливные карты должны быть лимитированы и защищены PIN – кодом и предоставляться Поставщиком Получателю товара в необходимом количестве.

13.8. В случае утраты Держателем топливной карты топливной карты, Поставщик обязуется заменить ее новой.
13.9. Количество топливных карт –  15 штук.  
14. Порядок использования топливных карт:

14.1. Выборка Держателем топливной карты через топливораздаточные колонки АЗС должна подтверждаться чеком, автоматически распечатываемым на оборудовании, установленном на АЗС, с указанием в нем информации о дате, времени заправки, марке автомобильного топлива, количестве литров, цене за один литр, общей сумме, номере топливной карты, номере АЗС, остатке лимита карты. (либо при наличии постоянного доступа к данной информации в личном кабинете).  Чек выдается после каждой операции с топливной картой при выборке Товара на АЗС Держателю топливной карты, второй экземпляр чека остается на АЗС.
14.2. В случае успешной выборки Товара Держателю топливной карты предоставляется чек о совершенной операции. В случае неуспешной выборки Товара – чек с отказом в отпуске Товара.

14.3. Остаток лимита по карте не переходит на следующие сутки/месяц.

14.4. В случае, если операция по списанию Товара по топливной карте проведена, а Держатель топливной карты по каким-либо причинам не получил Товар, в обязательном порядке должна быть проведена отмена операции по топливной карте.
15. Обязанности Поставщика при поставке Товара:

Поставщик должен обеспечить Заказчику и Получателю Товара:

15.1. информационно-техническое обслуживание, включающее в себя организацию процесса учета сбора и обработки информации о количестве, ассортименте и стоимости топлива, полученного Держателем топливной карты по топливным картам, изготовление и кодирование топливных карт, их выдачу, замену, авторизацию и учет;

15.2. предоставление Заказчику либо Получателю Товара возможности осуществлять контроль за наполнением и использованием топливных карт (через Интернет «Личный кабинет»);

15.3. выборку Товара через топливораздаточные колонки АЗС, передав топливные карты Получателю товара.

15.4. установку литрового лимита (с возможностью изменения) по каждой топливной карте по заявке Заказчика либо Получателя Товара, отправленной по электронной почте с последующим направлением на бумажном носителе, в течение 24 часов;
15.5. в случае утраты и хищения топливной карты, а также в иных необходимых случаях, возможность быстрой блокировки топливной карты по заявке Заказчика либо Получателя Товара (направив Поставщику на адрес электронной почты, через личный кабинет Поставщика или с помощью кодового слова соответствующее заявление, с уведомлением Поставщика о случившемся по телефону (с последующей передачей оригинала письменного заявления) в течение 24 часов;

15.6. техническую возможность (при наличии) дистанционного управления состоянием карты: изменение типа топлива, установка и снятие литрового лимита, контроль отпуска топлива в режиме «онлайн» (через Интернет, «личный кабинет»);

15.7. Заказчик либо Получатель Товара в личном кабинете (при наличии программных возможностей у Поставщика) должны иметь возможность:
- контролировать расход Товара;

- просматривать текущий баланс;

- управлять топливными картами: установить ограничения на карту по объему, по сумме, по периоду, по виду топлива (в пределах условий Контракта);

- подавать заявку о блокировке топливной карты;

- отправлять заявку на дополнительные топливные карты;

- изменять контактную информацию (почтовый адрес, факс, контактное лицо);

- отправлять заявку на изменение реквизитов; 

- задавать вопрос по форме обратной связи;

- менять пароль к личному кабинету;

- просматривать, распечатывать и пересылать на свой E-mail: текущие остатки на счете (баланс), перечень транзакций и платежей, первичную бухгалтерскую документацию;

15.8. выпуск и доставку Получателю Товара дополнительных топливных карт с литровым лимитом отпуска в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующей заявки;

15.9. предоставление услуг персонального менеджера по урегулированию вопросов, связанных с получением Товара;

15.10. постоянное наличие топлива на АЗС;

15.11. бесперебойное обслуживание Держателя топливной карты, круглосуточно, в любой момент обращения в течение всего срока поставки Товара, указанного в пункте 8 Технического задания;

15.12. возможность своевременного получения информации обо всех изменениях в сети АЗС.

16. Порядок блокировки топливных карт:

16.1. Топливные карты должны быть заблокированы:

- при превышении установленного лимита;

- по желанию Заказчика либо Получателя Товара;

- по причине трижды неверно введенного PIN-кода;

- при истечении срока поставки Товара, указанного в пункте 8 Технического задания
- при утрате/утере/хищении/размагничивании/технической неисправности топливной карты.

16.2. Поставщик блокирует/разблокирует карты в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения соответствующего устного, с последующей передачей копии письменного заявления по электронной почте, обращения Заказчика либо Получателя Товара.

16.3. Заказчик и Получатель Товара обязаны предпринимать все возможные меры для предотвращения повреждения, утраты и незаконного использования топливной карты. В случае если Заказчик либо Получатель Товара лишится возможности пользоваться топливной картой, он обязуется незамедлительно заявить о случившемся Поставщику по телефону и электронной почте.

16.4. После введения неверного PIN-кода три раза топливная карта автоматически блокируется, после чего Держатель топливной карты обязан не допускать последующего ввода PIN-кода.

16.5. Для замены поврежденной топливной карты Получатель Товара получает у Поставщика новую топливную карту согласно п. 15.8 настоящего Технического задания.
17. Поставщик, при подаче заявки, должен предоставить список АЗС  с указанием места их расположения согласно Технического задания.

18. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

19. Контактное лицо: Царенкова Наталья Анатольевна, ГГТИ отдела тылового обеспечения, (4872) 36 88 87, CarenkovaNA@ctu.customs.gov.ru 
В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 144н от 30.09.2024 предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ). 

12. Неотъемлемой частью Технического задания  является Акт сдачи-приемки оказанных услуг (рекомендуемая форма) (отдельным файлом)– Приложение №2
