ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Поставка товаров для организации доступной среды в ФГБУ «РГБ».
	№ п/п
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1. 
	Общие сведения

	0. 
	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека" (ФГБУ «РГБ»).

	0. 
	Предмет Контракта (объект закупки)
	Поставка товаров для организации доступной среды в ФГБУ «РГБ» (далее – Товар) 

	0. 
	Срок поставки Товара
	В течение 15 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. 

	0. 
	Условия поставки Товара
	Товар должен быть поставлен по адресу Заказчика в дни с понедельника по пятницу, с 10.00 до 16.00 часов (за исключением выходных и праздничных нерабочих дней).
В срок поставки, установленный Контрактом, не позднее чем за 1 (один) рабочий день до непосредственной доставки Товара, Поставщик обязан сообщить Заказчику по телефону +7 499 557-04-70 доб. 43-76 и посредством электронной почты на адрес DMTO@rsl.ru, о дате и времени поставки Товара.
Поставщик для организации проезда транспорта с Товаром и прохода своих сотрудников на объект Заказчика должен указать номер транспорта, ФИО водителя осуществляющего доставку товара, ФИО представителей Поставщика, обеспечивающих погрузочно-разгрузочные работы, а также их контактные номера телефонов и эл. почты.
Погрузка, доставка, и разгрузка и занос Товара на склад  осуществляются силами и за счёт Поставщика.

	0. 
	Место поставки Товара
	Москова, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 7

	0. 
	Цель поставки Товара
	Поставка товаров для организации доступной среды в ФГБУ «РГБ».

	1. 
	Требования к поставляемому Товару

	1. 
	Общие требования к Товару
	Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
Поставляемый Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям Контракта, Технического задания, стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации. 
Поставляемый Товар не должен являться предметом иных договорных (контрактных) обязательств. Исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара не должно нарушать имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

	1. 
	Требования к количеству Товара
	Поставка Товара должна быть произведена в общем количестве согласно Приложению №1 к настоящему Техническому заданию.

	1. 
	Требования к потребительским свойствам и качественным характеристикам Товара
	Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию и целям, указанным в пункте 1.6. настоящего Технического задания.

	1. 
	Требования к комплектации и принадлежностям Товара
	Товар передаётся Заказчику в соответствии с условиями Контракта в определённой производителем Товара комплектации с сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность Товара, в том числе документом, подтверждающим страну происхождения Товара.

	1. 
	Требования к упаковке и маркировке
	Упаковка и маркировка Товаров должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортных Товаров – международным стандартам упаковки.
Маркировка Товаров должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товаров с указанием заводского номера изделия.
Упаковка должна обеспечивать сохранность Товаров при его транспортировке к месту доставки и хранения Товаров и погрузо-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
Каждая единица Товара должна поставляться в запечатанной, неповрежденной заводской упаковке, без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке, погрузо-разгрузочных работах, предохранять от воздействий влаги и света и обеспечивать сохранность его качеств в течение всего срока хранения.
Поставщик несет ответственность за все потери или (и) повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой Товара.
Упаковка поставляемого Товара, указанного в Приложении № 1, должна соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 и иным техническим регламентам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	1. 
	Требования к качеству и безопасности товара
	Соответствие Товаров требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно соответствовать следующим документам:
Поставляемый Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения». 
Товар должен соответствовать нормативным документам Российской Федерации включая, но не ограничиваясь:
 - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54937-2018/ISO/IEC Guide 71:2014 "Руководящие указания для разработчиков стандартов, рассматривающих вопросы создания доступной среды";
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 24550-2024 "Эргономическое проектирование. Световые индикаторы в потребительских товарах" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 июня 2024 г. N 824-ст);
- ГОСТ Р 52875-2025 "Тактильные наземные указатели для инвалидов по зрению. Технические требования" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 декабря 2025 г. N 1587-ст);
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59602-2021 "Тактильно-визуальные средства информирования и навигации для инвалидов по зрению. Технические требования" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июля 2021 г. N 663-ст);
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2021 г. N 1503-ст);
- ГОСТ Р 51671 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности;
- ГОСТ Р 56832 Шрифт Брайля. Требования и размеры;
- СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- ГОСТ Р 52131-2019 "Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования";
- иным нормативным документам Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен пройти предпродажную подготовку: проверку технических параметров товара, комплектности, маркировки, наличия эксплуатационной документации, упаковки. 
Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений самого товара и упаковки и (или) условия хранения и перевозки которого были нарушены. 
Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий Контракта и настоящего Технического задания.

	1. 
	Дополнительные требования

	2. 
	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг).
	При поставке Товара Заказчику передаются сертификаты, паспорта и гарантийные талоны на поставленный Товар.

	2. 
	Гарантийный срок.
	В соответствии с гарантией завода изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

	2. 
	Приложения.
	Приложение № 1 к Техническому заданию – требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара.




Приложение №1 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ, КАЧЕСТВЕННЫМ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА
	№ п/п
	Наименование Товара.
Код позиции ОКПД2
	Наименование страны происхождения Товара
	Кол-во
	Ед. изм.
	Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам Товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки, включенного в КТРУ
	Конкретное значение, предлагаемое участником закупки

	
	
	
	
	
	Показатель
	требуемое значение
	ед. изм.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	26.40.11.000 — Радиоприемники широковещательные, кроме автомобильных, работающие без внешнего источника питания

Радиосистема двухсторонней связи "Диалог" или эквивалент



	
	1
	Компл.
	Наименование
	Радиосистема двусторонней связи
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Беспроводная
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Радиус действия на открытой местности
	100
	м
	
	

	
	
	
	
	
	Оснащение
	Тактильная табличка, стальной козырек, аккумулятор, зарядная станция
	
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты передатчика с учетом таблички
	150х200
	Мм
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты приёмника с учетом таблички
	170х100
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Высокопрочный АВS пластик
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	жёлтый
	
	
	

	
	
	
	
	
	Комплектация
	Приемник, передатчик, тактильная табличка, стальной козырек, аккумулятор, зарядная станция, USB провод для зарядки, инструкция
	
	
	

	2

	25.99.11.191 — Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов

Поручень откидной на стойке


	
	1
	Шт
	Назначение
	Поручень откидной на стойке для создания комфортных условий для инвалидов в санитарных комнатах
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Материал
	нержавеющая сталь AISI304
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип
	откидной опорный напольный
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поверхность
	электроплазменная полировка
	
	
	

	
	
	
	
	
	Длина
	≥750 ≤800
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Высота откидной опоры
	≥750 ≤800
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Высота общая
	≥750 ≤900
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Максимальная нагрузка
	≥150
	кг
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр 
	38
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Крепежные отверстия основной опоры
	4 
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Крепежные отверстия дополнительной ножки
	3
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	хром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Оснащение
	подвижный шарнир, фиксатор верхнем положении, доп.ножка, бумагодержатель
	
	
	

	3
	25.99.11.191 — Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов
Универсальный держатель для костылей с тактильной пиктограммой

	
	1
	Шт.
	Назначение
	Фиксация костылей, трости и других предметов
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь AISI 304
	
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты
	200х160х140
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Оснащение
	Информационная пиктограмма
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	жёлтый
	
	
	

	
	
	
	
	
	Особенности
	Травмобезопасная конструкция
	
	
	

	4
	26.40.11.000 — Радиоприемники широковещательные, кроме автомобильных, работающие без внешнего источника питания

Приемник сигналов ТИФЛОВЫЗОВ ПС-999 или эквивалент


	
	1
	Шт.
	Назначение
	Русскоязычное оповещение персонала о необходимости помощи в зоне активации кнопок вызова
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Габариты
	108x197x23
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Материал корпуса
	пластик
	
	
	

	
	
	
	
	
	Питание
	От сети 220
	В
	
	

	
	
	
	
	
	Частота приема сигнала
	433
	Мгц
	
	

	
	
	
	
	
	Дальность приема сигнала в прямой видимости
	200
	м
	
	

	
	
	
	
	
	Кол-во подключаемых кнопок к одному приемнику
	999
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Голосовое оповещение
	6 звуковых сообщений на русском языке
	
	
	

	
	
	
	
	
	Регулировка громкости оповещений
	7 положений
	
	
	

	
	
	
	
	
	Визуальное оповещение
	цифровая индикация на дисплее
	
	
	

	
	
	
	
	
	Особенности
	Автонапоминание активированного сигнала, часы, регистрация последних 20 вызовов
	
	
	

	
	
	
	
	
	Комплектация 
	Приемник, адаптер, паспорт, USB шнур
	
	
	

	
5

	27.90.20.120 — Приборы световой и звуковой сигнализации электрические

Антивандальная кнопка вызова персонала с вибрацией и дополнительным шнурком СТ3


	
	1
	Шт
	Назначение
	Передача радиосигнала на частоте 433 МГц для активации беспроводного приемника сигналов ПС-999-А
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Активация
	Механическая
	
	
	

	
	
	
	
	
	Частота
	433
	МГц
	
	

	
	
	
	
	
	Подтверждение активации
	тактильное, визуальное
	
	
	

	
	
	
	
	
	Элемент питания
	батарейка AAА, 3 шт
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сопряжение с системами вызова помощи
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Возможность использования усилителя
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Зона активации
	≥12
	м
	
	

	
	
	
	
	
	Радиус действия с учетом преград
	≤30
	м
	
	

	
	
	
	
	
	Радиус действия на открытой местности
	≤60
	м
	
	

	
	
	
	
	
	Класс защиты
	не ниже IP44
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	СТ 3, порошковая покраска
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет корпуса
	желтый
	
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты
	185x95x28
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Особенности
	тактильная информация о назначении изделия шрифтом Брайля
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дополнительный шнурок
	да
	
	
	

	6
	25.99.11.191 — Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов

Поручень прямой настенный тип 9 (80х1000х120 мм)


	
	1
	Шт.
	Назначение
	создание комфортных условий для инвалидов в санитарных комнатах
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Материал
	нержавеющая сталь AISI304
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Опорный настенный поручень
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поверхность
	электроплазменная полировка
	
	
	

	
	
	
	
	
	Длина
	1000
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр
	38
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Крепление
	По 3 отверстия в каждой из двух опор-фланцев
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	хром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Максимальная нагрузка
	≥150
	
	
	

	7
	25.99.11.191 — Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов

Поручень прямой настенный тип 11
(80х2000х120 мм)


	
	1
	Шт.
	Назначение
	Создание комфортных условий для инвалидов в санитарных комнатах
	
	В соответствии с потребностью Заказчика 
	

	
	
	
	
	
	Материал
	нержавеющая сталь AISI304
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Опорный настенный поручень
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поверхность
	электроплазменная полировка
	
	
	

	
	
	
	
	
	Длина
	2000
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр
	38
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Максимальная нагрузка
	≥150
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	хром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Крепление
	По 3 отверстия в каждой из 2 опор-фланцев
	шт
	
	

	8
	25.99.24.130 — Зеркала из недрагоценных металлов

Зеркало поворотное противоосколочное травмобезопасное 600х400 мм 


	
	1
	Шт.
	Назначение
	Зеркало поворотное противоосколочное травмобезопасное для общественных мест
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Материал
	нержавеющая сталь AISI304
	
	
	

	
	
	
	
	
	Крепление
	По 2 отверстия в каждой из 2 опор-фланцев
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	хром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Размер
	600х400
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Ручка для регулировки угла наклона
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина защитной противоосколочной пленки
	100
	мкм
	
	

	9
	25.99.11.191 — Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов

Поручень опорный для раковины, фигурный, настенно-напольный
(744x805x629мм)


	
	1
	шт
	Назначение
	Создание опоры вокруг раковины в санитарных комнатах
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Материал
	нержавеющая сталь AISI304
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Опорный настенно-напольный поручень
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поверхность
	электроплазменная полировка
	
	
	

	
	
	
	
	
	Крепление
	По 3 отверстия в каждой из 4 опор-фланцев
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Ширина
	≥750 ≤850
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Высота 
	≥750 ≤900
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Глубина
	≥600 ≤650
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр
	38
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	хром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Максимальная нагрузка
	≥150
	
	
	

	10
	22.29.23.130 —Предметы туалета пластмассовые прочие

Дозатор сенсорный для жидкого мыла и антисептика белый,
500 мл


	
	1
	шт
	Назначение
	Дозированная подача жидкого мыла
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Материал корпуса
	ABS пластик
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет корпуса
	Белый 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Крышка
	Затемненный полупрозрачный
пластик
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сенсорный датчик подачи мыла
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Зона срабатывания сенсорного датчика
	≥50 ≤100
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Монтаж
	При помощи дюбель-гвоздей
	
	
	

	
	
	
	
	
	Объем
	500
	мл
	
	

	11

	23.42.10.150 — Унитазы керамические

Унитаз-компакт керамический с косым выпуском, с увеличенной высотой, белый



	
	1
	Шт.
	Материал унитаза
	керамика
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал крышки
	полипропилен
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет 
	белый
	
	
	

	
	
	
	
	
	Высота чаши 
	≥ 450
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Чаша
	воронкообразная
	
	
	

	
	
	
	
	
	Объем чаши
	≥ 6
	л
	
	

	
	
	
	
	
	Объем бачка
	≥ 6
	л
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты
	820x370x600
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Система активации смыва
	ручная
	
	
	

	
	
	
	
	
	Особенность
	Увеличенная высота
	
	
	

	
	
	
	
	
	Комплектация
	Чаша унитаза
Сливной бачок
Сливной/наливной механизм с кнопкой
Крышка бачка
Сидение с крышкой
Арматура для крепления
Инструкции по сборке
	
	
	

	12
	23.42.10.130 — Раковины керамические

Раковина для МГН санитарная керамика с отверстием под смеситель, белая


	
	1
	Шт.
	Материал
	керамика
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	белый
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поверхность
	Глянцевая гладкая
	
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты
	≤ 250x635x556
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Крепление
	Анкерными болтами не менее чем в 2 точках
	
	
	

	
	
	
	
	
	Особенности
	Вогнутый край, большая неглубокая чаша,  углубления для хранения мыльных принадлежностей
	
	
	

	
	
	
	
	
	Функциональность
	Отверстие для слива воды, для защиты от перелива воды, для установки смесителя
	
	
	

	13
	26.40.43.120 — Установки электрических усилителей звука

Индукционная система «UltraSonic» с дисплеем или эквивалент


	
	1
	Шт.
	Назначение
	Портативная индукционная система для улучшения восприятия голосовой информации
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Материал
	пластик
	
	
	

	
	
	
	
	
	Чувствительность микрофона
	≥3 ≤ 60
	дБ
	
	

	
	
	
	
	
	Внешний блок питания
	AC 220 DC 15, 1 А
	
	
	

	
	
	
	
	
	Максимальная выходная мощность
	7 
	Вт
	
	

	
	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	12
	В
	
	

	
	
	
	
	
	Встроенный Ni-MH аккумулятор
	12
	В
	
	

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP 54
	
	
	

	
	
	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	0-40
	°С
	
	

	
	
	
	
	
	Площадь покрытия
	1,2
	м2 /1кГц
	
	

	
	
	
	
	
	Вес изделия
	≤1,5
	кг
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты
	≤ 205x280x35
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Особенности
	Поставляется настроенной и полностью готовой к работе
	
	
	

	
	
	
	
	
	Комплектация
	Индукционная система, блок питания, подставка, пиктограммы (2 шт), упаковка, паспорт
	
	
	

	14
	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Пиктограмма тактильная СП-01 Доступность для инвалидов всех категорий, монохром 200х200

	
	1
	Шт.
	Назначение
	Обозначение доступного входа для всех категорий инвалидов
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Зеленый монохром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты
	200х200
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	3 
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Технология
	Цельный материал
	
	
	

	15
	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Пиктограмма тактильная СП-07 Доступность лифта для инвалидов
150х150

	
	3
	Шт.
	Назначение
	Обозначение доступности лифта для инвалидов.
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Желтый монохром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты
	150х150
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	3
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Технология
	Цельный материал
	
	
	

	16
	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Пиктограмма тактильная СП-08 Пути эвакуации, монохром 150х150 

	
	3
	Шт.
	Назначение
	Обозначение путей эвакуации.
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Желтый монохром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты
	150х150
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	3
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Технология
	Цельный материал
	
	
	

	
17
	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Пиктограмма тактильная СП-11 Направление движения, поворот, монохром 150х150

	
	3
	Шт.
	Назначение
	Обозначение направления движения, поворота.
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Желтый монохром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты
	150х150
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	3
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Технология
	Цельный материал
	
	
	

	18
	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Пиктограмма тактильная СП-12 Указатель информации, мест расположения мнемосхем, монохром
150х150


	
	1
	Шт.
	Назначение
	Обозначение информации, места расположения мнемосхем.
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Зеленый монохром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты
	150х150
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	3
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Технология
	Цельный материал
	
	
	

	19
	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Пиктограмма тактильная СП-18 Туалет для инвалидов, монохром 150х150


	
	1
	Шт.
	Назначение
	Обозначение туалета для инвалидов.
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Зеленый монохром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты
	150х150
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	3
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Технология
	Цельный материал
	
	
	

	20
	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Г-24 Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля. Женский общественный туалет, монохром 200х160


	
	1
	Шт.
	Назначение
	Указатель с обозначением женского общественного туалета с дублированием информации по системе Брайля
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Желтый монохром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Высота
	200
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Ширина
	160
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	3
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Технология
	Цельный материал
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	21

	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Г-23 Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля. Мужской общественный туалет, монохром 200х160

	
	1
	Шт.
	Назначение
	Указатель с обозначением мужского общественного туалета с дублированием информации по системе Брайля
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Желтый монохром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Высота
	200
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Ширина
	160
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	3
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Технология
	Цельный материал
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	22
	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Г-19 Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля. Кнопка вызова персонала для оказания необходимой помощи, монохром 150х110

	
	1
	Шт.
	Назначение
	Указатель с обозначением кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи с дублированием информации по системе Брайля
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Желтый монохром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Высота
	150
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Ширина
	110
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	3
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Технология
	Цельный материал
	
	
	

	23
	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Тактильная пиктограмма (эконом.) 
Индивидуальная информация: этажи
300х300


	
	3
	Шт.
	Назначение
	Указатель с информацией об объекте. Согласование с Заказчиком
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Высота
	300
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Ширина
	300
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	3
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Информация на пиктограмме
	По согласованию с заказчиком
	
	
	

	24
	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Пиктограмма тактильная G-03 Доступность для инвалидов по слуху, монохром
150х150


	
	4
	Шт.
	Назначение
	Указатель обозначающий доступность для инвалидов по слуху
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	монохром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты
	150х150
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	3
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Технология
	Цельный материал
	
	
	

	25
	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

G-01 Пиктограмма тактильная Доступность для инвалидов всех категорий, монохром 150х150



	
	4
	Шт.
	Назначение
	Тактильный указатель обозначающий доступность для инвалидов всех категорий
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	монохром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	полистирол
	
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты
	150х150
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	4
	мм
	
	

	26
	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Комплексная тактильная табличка 150х300


	
	5
	Шт.
	Назначение
	Тактильный указатель с информацией об объекте.
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	монохром
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Высота
	150
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Ширина
	300
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	3
	мм
	
	

	27
	[bookmark: _GoBack]24.42.24.120 — Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

Тактильная полноцветная табличка на композитной основе
300х400


	
	1
	Шт.
	Назначение
	Тактильный указатель с информацией об объекте.
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Тактильный указатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Изготовляется в 2-х цветном исполнении, фон – монохромный (по согласованию с Заказчиком), цвет брайлевских символов – черный
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Композитный алюминий
	
	
	

	
	
	
	
	
	Защитное покрытие
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Высота
	300
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Ширина
	400
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	4
	мм
	
	

	28
	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Мнемосхема тактильная стандартная
Индивидуальная информация: читальный зал, гардероб 321х411



	
	4
	Шт.
	Назначение
	Тифлотехническое средство для пространственного ориентирования людей с ограничениями по зрению, выполненная с применением тифлографической схемы и текстовой информации, дублируемой по системе Брайля
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Высота
	321
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Ширина
	411
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	3
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Защитное покрытие
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Высота рельефно-точечного шрифта
	≥ 0,5
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	По согласованию с Заказчиком
	
	
	

	
	
	
	
	
	Индивидуальная информация 
	По согласованию с Заказчиком
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	22.29.29.190 — Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Мнемосхема тактильная стандартная
Индивидуальная информация: Зал текущей периодики, столовая 470х610



	
	2
	Шт.
	Назначение
	Тифлотехническое средство для пространственного ориентирования людей с ограничениями по зрению, выполненная с применением тифлографической схемы и текстовой информации, дублируемой по системе Брайля
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Высота
	470
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Ширина
	610
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	3
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Защитное покрытие
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Высота рельефно-точечного шрифта
	≥ 0,5
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	По согласованию с Заказчиком
	
	
	

	
	
	
	
	
	Индивидуальная информация 
	По согласованию с Заказчиком
	
	
	


 Изображения представлены для наглядности и носят информационный характер.
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