Приложение №1
Техническое задание
	№ п/п
	Код по ОКПД2
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	22.23.14.130
	Жалюзи вертикальные 
	Жалюзи с вертикально расположенными ламелями. Управление жалюзи осуществляется вручную, посредством шнура с отвесом и операционной цепи.

В комплект входят алюминиевый карниз, бегунки, необходимые крепления, полосы (ламели), нижняя цепочка для соединения ламелей, утяжелители.

Карниз: Материал – алюминий, цельный.

Цвет белый, окрашенный заводским и температурным способом, крепится в проем окна  при помощи необходимого количества металлических кронштейнов, точное количество кронштейнов определяется непосредственно по месту установки каждого изделия.

Бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический.

Механизм управления карниза вертикальных жалюзи предусматривает вращение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также ламели раздвигаются от центра в стороны, и поворот ламелей в обе стороны (открыто/ закрыто).  Крепление и нижний утяжелитель ламели фиксированы в пришитом кармане. Конкретное направление смещения ламелей определяется непосредственно по месту установки каждого изделия.
Утяжелители ламелей пластиковые с металлическим наполнением, соединяющиеся между собой декоративными цепочками.

Ткань и цвет: Ирис, белый.
Характеристика ткани:

Состав: полиэстер 100%.

Ширина ламелей: 89мм.

Толщина: 0,49 мм.

Плотность: 190г/м²

Размеры жалюзи (ширина*высота, мм) по окну: 1200*1815
	штука
	1

	2
	22.23.14.130
	Жалюзи вертикальные пластиковые
	Состоят из карниза и пластиковых  ламелей, расположенных вертикально. 

Карниз: алюминий, цельный, окрашенный заводским и температурным способом, крепится в проем окна  при помощи необходимого количества металлических кронштейнов, точное количество кронштейнов определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. 

Бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. 

Механизм управления карниза вертикальных жалюзи предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также в одну сторону (вправо/ влево/ от центра), и поворот ламелей в обе стороны (открыто/ закрыто). Конкретное направление смещения ламелей определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. 

Цвет жалюзей: белый

Размеры жалюзи (ширина*высота, мм) по окну: 2660*1815
	штука
	1


Условия исполнения контракта:

1. Срок поставки: 5 (Пять) рабочих дней со дня заключения контракта.






2. Место поставки:   163000  г. Архангельск, пр-т Троицкий д. 115.









3. Порядок оплаты: оплата осуществляется по факту поставки товара на основании счета/счета-фактуры, подтвержденного накладными, или на основании универсального передаточного документа (УПД).









4. Цена контракта включает в себя: расходы на  упаковку, перевозку до места поставки, разгрузку, установку на окна
.








Технический директор ___________________________________ Маркова И.Н.
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