ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку цифровой радиосистемы Октава OWS-U1200H, в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети», мероприятия «Код сибирской молодежи. Фестиваль студенческого творчества «Весна на Байкале»
	№ п/п
	Наименование товара
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров)
	Ед-ца изм.
	Кол-во

	1. 
	Радиосистема Октава OWS-U1200H
	Передатчик.

Тип передатчика: ручной.

Тип системы: динамический.

Диапазон радиочастот: 512-564 МГц.

Области применения: вокал, конференция, сцена.

Характеристика направленности: кардиоида.

Максимальный уровень звукового давления при КНИ 0,5 %, дБ:

120.

Частотный диапазон: 50-18000 Гц.

Динамический диапазон: более 100 дБ.

Рабочий диапазон температур: -10 +45 °C.

Рабочий диапазон частот, Гц: 50 — 18000.

Рабочий диапазон: 80 м. Непрерывное время работы: 8 часов.

Тип дисплея: LCD. Функция приглушения звука.

Материал корпуса: металл. Цвет: серый. Вес: 300 г.

Размеры: 260 х 45 мм. Питание: 2 элемента АА.

Приемник.

Режим приема: QPSK цифровой.

Число настраиваемых каналов: 200.

Тип дисплея: LCD.

Индикация: частота, канал, уровень заряда передатчика, выходная

мощность аудиосигнала, уровень радио- и аудиосигнала.

ИК-синхронизация: да. Шумоподавление: да.

Выходное сопротивление: 600 Ом.

Количество и тип антенн: 2 шт., съемные с BNC разъемом.

Разъемы: XLR - 1 шт., Jack TRS, 6.35 мм – 1 шт.

Материал корпуса: металл.

Цвет: черный. Вес: 900 г. Размеры: 42 х 210 х 129 мм.

Рабочий диапазон температур: -10 +45 °C.

Питание: внешний блок питания (прямой полярности), 12 В/1A.

Комплектация:

Радиосистема: микрофон/ресивер. Держатель.

Стандартный блок питания. Руководство по эксплуатации.

Листовка-вкладыш. Батарейки типа АА 2 шт.
Страна происхождения: 
	шт.
	4

	Товар новый, не использованный, не восстановленный, без следов механических повреждений.

Поставщик осуществляет перевозку, доставку, разгрузку внутри помещения, по адресу заказчика.
Гарантия поставщика на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев, с момента передачи товара Заказчику и даты подписания Акта приемки (ф. 0510452).


	


