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Техническое задание
Объект закупки: выполнение работ по заправке и восстановлению картриджей принтеров Казанского физико-технического института им.Е.К.Завойского – обособленного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук»  
1. Ремонтные работы.
Включают в себя работы, связанные с диагностикой неисправности, заменой изношенных, либо вышедших из строя запчастей, с полной или частичной разборкой оборудования. 
2. Заправка картриджей.
Включает в себя: очистку корпуса, полировку (промывку) барабанов, лезвий, роликов; заполнение тонером соответствующего типа в необходимом весе; нанесение смазки на места трения пластиковых деталей и контактов; снятие остаточного электростатического заряда), тестирование, нанесение защитной голограммы, упаковку в стандартный светонепроницаемый пакет. Заправка картриджей выполняется путем разборки (без сверления). Корпус картриджа не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

	п/п
	Предмет закупки
	Количество
	Примечания

	
	Наименование
	ОКПД 2*
	
	

	1
	Заправка картриджа НР Laser Jet 85А 
	95.11.10.130
	1
	

	2
	Заправка картриджа НР Laser Jet 53А 
	95.11.10.130
	1
	

	3
	Заправка картриджа НР Laser Jet 78А 
	95.11.10.130
	1
	

	4
	Заправка картриджа Sakura 51В5Н00 
	95.11.10.130
	1
	

	5
	Заправка картриджа Sakura SP230H 
	95.11.10.130
	1
	

	6
	Заправка картриджа Lexmark 
	95.11.10.130
	2
	

	7
	Диагностика и заправка картриджа Lexmark 
	95.11.10.130
	1
	При необходимости ремонт или замена чипа

	
	Итого
	
	8
	



3. Восстановление картриджей.
Включает в себя: очистку корпуса, заполнение тонером соответствующего типа в необходимом весе, замену барабана, ракеля, ролика заряда, при необходимости магнитного вала, дозирующего лезвия, лезвий подбора; нанесение смазки на места трения пластиковых деталей и контактов; снятие остаточного электростатического заряда), тестирование, нанесение защитной голограммы, упаковку в стандартный светонепроницаемый пакет.
Требования к результатам и качеству работ:
1. Заправленные картриджи должны обеспечивать качественную работу до полного израсходования тонера (краски) в соответствии с техническими характеристиками производителя.
2. Используемые узлы, запасные части и расходные материалы должны иметь сертификаты качества и соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим в РФ (гарантирующие качество и безопасность товаров).
3. Все устанавливаемые детали и используемые расходные материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов.
Условия выполнения работ:
1. Заправка картриджей осуществляется по месту нахождения Подрядчика. 
2. Доставка картриджей к месту нахождения Подрядчика и обратно должна осуществляться силами и средствами Подрядчика.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту принтеров и многофункциональных устройств, заправке и восстановлению картриджей к оргтехнике должны отвечать требованиям:
– ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности»;
– ГОСТ Р 50938-2013 «Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание электрических машин и приборов. Общие технические условия»
– ГОСТ 13.2.001-2001 «Репрография. Копирография. Аппараты копировальные электрофотографические. Общие технические требования»;
– ГОСТ 28470-90 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта технических средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта»;
– ГОСТ 26553-85 «Межгосударственный стандарт. Обслуживание средств вычислительной техники централизованное комплексное. Термины и определения».
