ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 
1. Наименование объекта закупки: знаки дорожные для нужд МУП «Водоканал»
2. Описание закупки: 
	№
пп
	Наименование 
товара
	Характеристики товара
	Ед.
изм

	Кол.

	ОКПД 2
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Знак дорожный 3.24 временный «Ограничение максимальной скорости 20 км/ч»




Дорожный знак 6.18.1 «Направление объезда»






Дорожный знак 6.18.2 «Направление объезда»





Дорожный знак 6.18.3 «Направление объезда»





Дорожный знак 1.25 «Дорожные работы»
	Дорожные знаки должны изготавливаться соответственно ГОСТу Р 52290-2004: основа знаков – оцинкованная сталь, тип светоотражающей пленки  «А», все применяемые материалы для изготовления дорожных знаков должны подтверждаться паспортами и сертификатами качества. Вся продукция должна соответствовать наименованиям и указанным техническим характеристикам. Дорожные знаки, в которых указан желтый фон должны изготавливаться с внутренним желтым фоном. 


Знак 3.24 ограничивает скорость движения транспортных средств на определенном участке дороги. Имеет характерное изображение круга с желтым фоном и черным числом 20, расположенном в центре знака.


Знак 6.18.1 указывает водителю направление движения для объезда препятствия (ремонтные работы, ДТП, упавшее дерево и т.д.), желтый прямоугольник с черной каймой. Внутри изображена черная стрелка, которая указывает направление объезда препятствия.


Знак 6.18.2 указывает водителю направление движения для объезда препятствия (ремонтные работы, ДТП, упавшее дерево и т.д.), желтый прямоугольник с черной каймой. Внутри изображена черная стрелка, которая указывает направление объезда препятствия.

Знак 6.18.3 указывает водителю направление движения для объезда препятствия (ремонтные работы, ДТП, упавшее дерево и т.д.), желтый прямоугольник с черной каймой. Внутри изображена черная стрелка, которая указывает направление объезда препятствия.

Знак 1.25 предупреждает водителя о приближении к участку дороги, где проводятся ремонтные, строительные или иные работы. Знак имеет форму равностороннего треугольника с красной каймой, установленного вершиной вверх. Внутри треугольника на жёлтом фоне схематично изображён человек с лопатой. 
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	Код ОКПД2 27.40.24.119 - Указатели светящиеся, предназначенные для использования с лампами прочих типов Эта группировка также включает: - знаки дорожные, подсвечиваемые лампами прочих типов (введен Изменением 11/2016 ОКПД 2, утв. Приказом Росстандарта от 24.06.2016 N 679-ст)




2.Требования к качеству и безопасности товара:
         Продукция должна сопровождаться паспортом качества, соответствующим действующим стандартам. Дорожные знаки должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004. Элементы крепления дорожных знаков должны обеспечивать их крепление к различным видам конструкций, без изменения узла крепления. При этом элементы крепления дорожных знаков, не должны искажать информацию, расположенную на его лицевой поверхности. Каждый дорожный знак должен иметь нанесенную маркировку, соответствующую требованиям ГОСТ Р 52290-2004.
         Дорожные знаки должны быть выполнены из оцинкованного металла толщиной не менее 0,8 м, с двумя отбортовками. Применяемый тип пленки- А (610). Типоразмер –II.
         Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям документации. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленной продукции дефектов поставщик обязан заменить такую продукцию в течении 30 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату продукции, замене производятся за счет средств поставщика. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.
        Безопасность поставляемого товара должна соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации для товаров такого рода.
        Доставка, погрузка и разгрузка товара в целях передачи товара Заказчику должна осуществляться Поставщиком.
        Транспортировка товара должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации.
         Приемка товара по ассортименту, количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» и с Инструкцией П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству». В случае обнаружения расхождений по количеству и/или качеству поставленного Товара Заказчик оформляет Акт по унифицированной форме ТОРГ-2 (утвержденной постановлением Госкомстата России №132 от 25.12.1998 г.) по импортным товарам- ТОРГ-3.
3. Тара и упаковка.
        Товар должен быть упакован и маркирован способом, исключающим порчу и потерю товара во время транспортировки и позволяющим его идентифицировать (определить наименование, вес, количество, сорт и т.п.)

4. Место поставки товара.
        Поставка товара осуществляется в указанное помещение Заказчика по адресу: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2.   
Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

5. Срок поставки.
 Поставка Товара производится в течении 10-и рабочих дней со дня подписания Договора.

 
Начальник ГСВиВ                                                             Н.В. Баранов



