Технические требования

	1
	Объект закупки
	Поставка аккумуляторных батарей для автотранспортных средств (ОТС – филиал РТУ РЭБОТИ (г. Санкт-Петербург)).

	2
	ОКПД2/(КТРУ)
	27.20.21.000 - Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей.
27.20.21.000-00000011 - Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей.

	3
	Единица измерения
	Штука

	4
	Характеристики поставляемого товара
	В соответствии с приложением 1 к техническим требованиям.

	5
	Количество поставляемого товара
	В соответствии с приложением 1 к техническим требованиям.

	6
	Сопутствующие 
работы/у слуги
	-

	7
	Требования к товару
	В соответствии с приложение 2 к техническим требованиям.

	8
	Порядок поставки товара
	Время поставки: пн. – пт., с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00
(по местному времени).

	9
	Место поставки товара
	[bookmark: _GoBack]191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д 14
литера А.

	10
	Сроки поставки товара
	20 рабочих дней с даты заключения контракта. 


	11
	Порядок приемки поставленных товара и сроки оплаты
	Поставщик в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки товара предоставляет Заказчику подписанные Поставщиком счёт, счёт-фактуру (если Поставщик является плательщиком НДС), товарную накладную (или УПД) в 2-х экземплярах с указанием номера контракта, наименования, единицы измерения, количества и стоимости поставленного товара. 
Приемка товара Заказчиком осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты получения Заказчиком от Поставщика документов подтверждающих выполнение обязательств по контракту.
В случае выявления несоответствия оказания услуг условиям контракта, Заказчик в этот же срок направляет Поставщику или вручает уполномоченному представителю Поставщика мотивированный отказ от подписания документа о приемке с перечнем выявленных недостатков. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в пределах срока поставки товара.
Срок оплаты: 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

	12
	Дополнительные расходы, включенные в пену контракта
	 - 

	13
	Требования к нормативным документам
	В соответствии с приложением 2 к техническим требованиям.

	14
	Применение национального режима
	Запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами не применяется на основании п.п. «и», п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875.

	15
	Дополнительные технические требования к объекту закупки
	 - 




Приложения: на 2 л. 


Приложение 1
 к Техническим требованиям 

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2/КТРУ
	Технические и эксплуатационные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	Наименование характеристики, ед. изм.
	Значение характеристики 
	Порядок определения характеристик
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей


	27.20.21.000
/27.20.21.000 - 00000011
	Минимальная емкость аккумулятора, Ампер-час
(3,6 кКл)
	≥ 70
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	шт.
	3

	1. 
	
	
	Максимальная емкость аккумулятора, Ампер-час 
(3,6 кКл)
	≤ 80
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	2. 
	
	
	Пусковой ток аккумулятора, Ампер
	≥ 700 ≤ 800
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	3. 
	
	
	Тип аккумулятора
	Батареи открытого типа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	4. 
	
	
	Напряжение, Вольт
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5. 
	
	
	Полярность аккумулятора
	Обратная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6. 
	
	
	Длина, мм*
	278
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	7. 
	
	
	Ширина, мм*
	175
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	8. 
	
	
	Высота, мм*
	190
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	








Приложение 2
 к Техническим требованиям 
	Требование
	Обоснование

	Требования к качеству товара

	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства и не ранее 2025 года выпуска.
Замена дефектного товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней.
	Для подтверждения подлинности и качества товара при проверке товара во время приемки.
Обеспечивает бесперебойную работу автомобиля.

	Требования к гарантийным обязательствам

	1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и сертификатами, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Гарантийный срок на поставляемый товар соответствует гарантийным условиям производителя товара и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.
3. Товар поставляется в готовом к работе состоянии.
Поставщик гарантирует поставку товара, пригодного для использования и соответствующего характеристикам и требованиям к качеству товара, установленным настоящими Требованиями к товару, эксплуатационной и технической документацией производителя товара и, при наличии, техническими регламентами, санитарными правилами и нормами, стандартами, а также устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке товара и (или) обнаруженных в течение гарантийного срока. 
В течение действия гарантийного срока Поставщик поручается за исправную работу товара в соответствии с характеристиками, заявленными в технической, эксплуатационной документации производителя товара.
4. При обнаружении недостатков и (или) неисправностей товара Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках товара. 
5. В случае выхода товара из строя и (или) обнаружения скрытых заводских недостатков в течение гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести:
- замену неисправного товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках.
После замены товара в гарантийный срок товар должен работать в полном соответствии с характеристиками, заявленными в технической, эксплуатационной документации производителя товара и настоящих Требований к товару.
В отношении замененного товара гарантийный срок продлевается соразмерно времени, на протяжении которого товар находился в нерабочем состоянии.
	Обеспечение защиты эксплуатационных показателей товара.



