Приложение № 1



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку шурупов (глухарь, сантехнический) и плоских усиленных Шайб М14 
Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные требования:

1. Объект закупки: 
Прочая закупка Товаров, работ, услуг: «Шурупы (глухарь, сантехнический) и плоские усиленные шайбы М14»
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД2: 
25.94.11.120 - Шурупы из черных металлов.
25.94.12.110 - Шайбы из черных металлов
Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.
Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с даты заключения по 30.05.2026 г.
2. Краткие характеристики поставляемых Товаров:
Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении).   Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товаров.

3. Количество и описание поставляемых Товаров:

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование товара 
	Код
ОКПД 2
	Характеристики товара
	

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Единица измерения
	Количество 

	1.
	Шуруп сантехнический «Глухарь» 12×350 мм DIN 571)
	25.94.11.120 - Шурупы из черных металлов.

	Тип изделия
	шуруп (глухарь, сантехнический)
	
	       Упак
	[bookmark: _GoBack]20

	
	
	
	Стандарт
	DIN 571 (аналог ГОСТ 11473-75)
	
	
	

	
	
	
	Диаметр
	12
	мм
	
	

	
	
	
	Длина
		



	350



	мм
	
	

	
	
	
	Материал
	углеродистая сталь
	

	
	

	
	
	
	Покрытие
	оцинкованное (защита от коррозии)
	
	
	

	
	
	
	Головка
	шестигранная
	
	
	

	
	
	
	Размер под ключ
	19
	мм
	
	

	
	
	
	Тип резьбы
	неполная, крупный шаг
	
	
	

	
	
	
	Наконечник
	острый
	
	
	

	
	
	
	Назначение
	Используется для высоконагруженных соединений:
крепление деревянных конструкций (брус, лаги, доски) 
монтаж сантехнического оборудования (котлы, радиаторы, кронштейны) 
крепление к бетону/кирпичу (с пластиковым дюбелем) 
	
	
	

	
	
	
	Особенности конструкции
	Шестигранная головка → позволяет передавать высокий крутящий момент 
Крупная резьба → надежное врезание в дерево 
Неполная резьба → плотное стягивание деталей 
Возможность многократного монтажа с дюбелем
	
	
	

	
	Шайба плоская усиленная М14 DIN 9021
	25.94.12.110 - Шайбы из черных металлов

	Тип изделия
	шайба плоская увеличенная (усиленная, кузовная)
	
	
	

	2
	
	
	Стандарт
	DIN 9021 (аналог ISO 7093, форма G)
	
	Шт.
	200

	
	
	
	Номинальный размер
	М14
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр (d)
	~15
	мм
	
	

	
	
	
	Наружный диаметр (D)
	~44
	мм
	
	

	
	
	
	Толщина (s)
	~3
	мм
	
	

	
	
	
	Материал
	нержавеющая сталь (A2/A4)
	
	
	

	
	
	
	Покрытие
	оцинкованное (Zn), возможно без покрытия или нержавеющее исполнение
	
	
	

	
	
	
	Назначение
	Шайба применяется для:
увеличения опорной поверхности под головкой болта/гайки 
распределения нагрузки на мягкие материалы (дерево, пластик) 
предотвращения продавливания и деформации 
повышения надежности соединения
	
	
	



4. Требования к таре и упаковке товара:
          4.1. Требования к упаковке Товара: Товар поставляется в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, и с сохранением всех защитных знаков производителя. Товар должен иметь ярлыки (маркировку). Маркировка должна содержать следующую информацию:
            - наименование товара;
            - товарный знак изготовителя (при наличии);
             - указания по применению;
         4.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке.
5. Срок поставки Товара
         Поставка Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта. Конкретная дата и время доставки Товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате поставки. 
         6. Место поставки Товара:
6.1 Поставка Товара включает в себя поставку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, выгрузка из транспортного средства и размещение (складирование) в месте (помещении), указанном Заказчиком по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская 291б.
6.2 Поставка, отгрузка Товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика в рабочие дни с учетом рабочего времени Заказчика.
6.3 Режим рабочего времени Заказчика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу – с 8:00 до 16:00 часов по Иркутскому времени, перерыв с 12:00 до 12:48.     
6.4 Приемку Товара, услуги осуществляет представитель заказчика – заведующий хозяйством ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» г. Иркутска, тел. 8(3952)35-06-15, доб.184., доб.186. Он осуществляет осмотр Товара, а также проверку Товара, оказанной услуги по количеству и качеству в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6.5 Оформление, обмен и подписание документов о приемке осуществляется в электронном виде. Осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через Операторов Системы ЭДО: Контур. Диадок.
7. Требования к гарантийному сроку Товара, объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.
7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.
7.3. Поставщик отвечает за недостатки Товара в течение гарантийного срока на Товар, который соответствует сроку гарантии, установленной заводом-изготовителем. 
7.4. Поставщик обязан по первому требованию Заказчика и в указанные последним сроки, заменить некачественный, дефектный, некомплектный Товар или произвести его ремонт.
7.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.
Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через Операторов Системы ЭДО: Контур. Диадок, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, действующих на дату отправки документа.                                  


Начальник отдела хозяйственного                                                                                     
обеспечения и строительства                                                                                                                                                                Д.С. Домбровский


