	п/п №
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Единица измерения характеристики
	Кол-во

	1
	Цемент костный рентгеноконтрастный 
	ОКПД 2: 32.50.50.190
	1. Описание: Вещество, разработанное для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости. Также может использоваться в качестве наполнителя для лечения пациентов с патологиями костей (например, для стабилизации и укрепления структуры тела позвонка при вертебропластике и кифопластике). Как правило, изготавливается из метилметакрилата, полиметилметакрилата, сложных эфиров метакриловой кислоты или сополимеров, содержащих полиметилметакрилат и полистирол. Изделие не содержит антибактериальное средство. После применения изделием нельзя пользоваться повторно. 2. Состав костного цемента:  2.1. Жидкий компонент:  Метилметакрилат (ММА) 19,84 мл, Гидрохинон (пара-дигидроксибензол, бензол- 1,4-диол) 20 ч/млн,  N,N-диметил-п-толуидин 0,16 мл,  Объем ампулы с жидким компонентом 20,0  мл. 2.2.  Порошковый компонент: Полиметилметакрилат 36,16  г,  Сульфат бария (рентгеноконтрастное вещество) 3,5 г,  Пероксид бензоила 0,34  г,  Масса порошкового компонента 40,0  г. 3. Фазы введения   костного цемента в полость кости (при температуре +23°С): Время замешивания 30 сек, Время ожидания (время необходимое для стабилизации вязкости цемента) 90 сек, Рабочая фаза (фаза введения цемента в полость костного канала) 450  сек. 4. Максимальная температура полимеризации  (экзотермической реакции) 85 °С. 5. Вязкость костного цемента средняя. 6. Упаковка цемента индивидуальная, стерильная.  7. Срок хранения изделия с даты стерилизации 36 месяцев.
	шт
	5

	2
	Цемент костный рентгеноконтрастный с гентамицином 
	ОКПД 2: 32.50.50.190
	1. Описание: Вещество, разработанное для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости или для заполнения пустот у пациентов с патологиями костей, а также для лечения инфекции эндопротеза сустава или остеомиелита; может также использоваться в профилактических целях при первичной тотальной артропластике сустава или ревизии неинфицированного тотального эндопротеза. Как правило, изготавливается из метилметакрилата, полиметилметакрилата, сложных эфиров метакриловой кислоты или сополимеров, содержащих полиметилметакрилат и полистирол; изделие содержит антибактериальное средство. После применения изделием нельзя пользоваться повторно. 2.Состав костного цемента: 2.1. Метилметакрилат (ММА) 19,84 мл, Гидрохинон (пара-дигидроксибензол, бензол- 1,4-диол) 20 ч/млн,  N,N-диметил-п-толуидин 0,16 мл,  Объем ампулы с жидким компонентом 20,0  мл. 2.2. Порошковый компонент: Полиметилметакрилат 35,80 г,  Сульфат бария (рентгеноконтрастное вещество ) 3,5 г, Пероксид бензоила 0,20 г, Гентамицин 0,5 г,  Масса порошкового компонента 40,0  г. 3. Фазы введения   костного цемента в полость кости (при температуре +23°С): Время замешивания 30 сек,  Время ожидания (время необходимое для стабилизации вязкости цемента) 90 сек, Рабочая фаза (фаза введения цемента в полость костного канала) 450  сек. 4. Максимальная температура полимеризации  (экзотермической реакции) 85 °С. 5. Вязкость костного цемента средняя. 6. Упаковка цемента индивидуальная, стерильная.  7. Срок хранения изделия с даты стерилизации 36 месяцев.
	шт
	5

	3
	Степлер кожный одноразовый с набором скоб в исполнении 

	ОКПД 2: 32.50.13.139
	Назначение: Для механического закрытия краев кожной раны после хирургических вмешательств и травматических повреждений кожи. Тип изделия: Одноразовый, стерильный. Количество скоб: 35 шт. Материал скобы- нержавеющая сталь 316L. Форма скобы: Прямоугольная. Диаметр скобы 0,6 мм. Длина скобы 7,0 мм. Высота скобы 4,5 мм
	шт
	30

	4
	Устройство для пульсирующей промывки 
	ОКПД 2: 32.50.50.001
	Функциональные характеристики: Интегрированные трубки для аспирации/дренирования и ирригации. Принцип действия: одновременное воздействие аспирации/дренирования и ирригации
Технические характеристики: 
Масса рукоятки без насадок: грамм: 730. Длина рукоятки, миллиметр: 220. Ширина рукоятки , миллиметр: 160. Высота рукоятки, миллиметр: 45. Насадка для обработки канала бедренной кости: Наличие. Длина насадки для обработки канала бедренной кости, миллиметр: 208. Насадка-щетка для обработки канала бедренной кости: Наличие. Длина насадки-щетки для обработки канала бедренной кости, миллиметр: 260. Насадка-воронка для обработки колена: Наличие. Длина насадки-воронки для обработки колена, миллиметр: 127. Стопорное кольцо, фиксирующее насадку на рукоятке: Наличие. Трубка подачи жидкости оснащена зажимом для перекрытия просвета трубки и фитингом Люэра. Вид регулировки мощности потока : Клавишный переключатель. Тип орошения: Струйное. Источник питания расположен внутри рукоятки: Наличие. Источник питания, вольт: 10,5.
Качественные характеристики: 
Является стерильным и предназначено для одноразового использования. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки 12 месяцев
Эксплуатационные характеристики: 
Регулировка мощности потока с помощью переключателя. Переключатель мощности потока размещён в зоне хвата, что позволяет изменять режим работы, не меняя положения руки на рукоятке. Предохранитель на курковом переключателе мощности потока.

	шт
	15

	5
	Белье хирургическое одноразовое стерильное Комплект для артроскопии коленного сустава 
	ОКПД 2: 32.50.50.190
	
	шт
	15

	
	
	
	Комплект хирургического одноразового стерильного белья для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательствах на конечностях, в составе:
	1. Покрытие на инструментальный стол — 1 шт;
2. Полотенце — 2 шт;
3. Чехол на столик Мейо — 1 шт;
4. Простыня  — 1 шт;
5. Простыня для артроскопии коленного сустава — 1 шт;
6. Ортопедическая бахила — 1 шт;
7. Клейкая полоска — 1 шт.
	х
	

	
	
	
	1.1. Размер
	150±2 х 190±2
	см
	

	
	
	
	1.2 Материал
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 50 микрон
	х
	

	
	
	
	2.1 Размер
	30±1 х 40±1
	см
	

	
	
	
	2.2 Материал
	целлюлоза с добавлением нитей полиэстера для придания прочности
	х
	

	
	
	
	3.1. Размер
	80±2 х 145±2
	см
	

	
	
	
	3.2 Материал
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой – полиэтилен толщиной 55 микрон
	х
	

	
	
	
	4.1. Размер
	150±5 х 180±5
	см
	

	
	
	
	4.2 Материал
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон
	х
	

	
	
	
	5.1. Размер  простыни
	225±5 х 320±5
	см
	

	
	
	
	5.2 Материал
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон
	х
	

	
	
	
	5.3 Два отверстия с манжетой из эластичного однородного резиноподобного влагостойкого материала , не содержащего латекс
	соответствие
	х
	

	
	
	
	5.4 Диаметр первого/ второго отверстия
	7±1 / 6±1
	см
	

	
	
	
	5.5 Встроенные приемные мешки для сбора жидкости (полиэтилен) с выходным отверстием
	наличие
	х
	

	
	
	
	5.6 Встроенные фиксаторы трубок
	наличие
	х
	

	
	
	
	6.1. Размер
	33±2 х 55±2
	см
	

	
	
	
	6.2 Материал
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон
	х
	

	
	
	
	7.1. Размер
	10±1 х 50±2
	см
	

	
	
	
	Упаковано в индивидуальную стерильную упаковку
	соответствие
	х
	

	
	
	
	Упаковка вскрывается без помощи ножниц и прочих вспомогательных инструментов с сохранением стерильности содержимого
	соответствие
	х
	

	6
	Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов Комплект общехирургический, из нетканых материалов, одноразовый стерильный (для артроскопии плечевого сустава)
	ОКПД 2: 32.50.50.190
	
	шт
	7

	
	
	
	Комплект для артроскопии плечевого сустава  при положении пациента полулежа, в составе:
	1. Покрытие на инструментальный стол — 1 шт;
2. Полотенца — 2 шт;
3. Чехол на столик Мейо — 1 шт;
4. Простыня — 1 шт;
5. Ортопедическая бахила — 1 шт;
6. Липкая лента — 1 шт;
	х
	

	
	
	
	1.1. Размер
	150±2 х 190±2
	см
	

	
	
	
	1.2 Материал
	1 слой – 100% полиэтиленовая пленка толщиной 50 микрон, 2 слой встроен в центральную части покрытия, из 100% полипропиленовых волокон спанбонда, плотностью 30 г/м²
	х
	

	
	
	
	2.1 Размер
	30±1 х 40±1
	см
	

	
	
	
	2.2 Материал
	целлюлоза с добавлением нитей полиэстера для придания прочности
	х
	

	
	
	
	3.1. Размер
	80±2 х 145±2
	см
	

	
	
	
	3.2 Материал
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой – полиэтилен толщиной 55 микрон
	х
	

	
	
	
	4.1. Размер  простыни
	225±5 х 380±5
	см
	

	
	
	
	4.2 Материал
	1-слой – 100% полипропиленовые волокна,  2 слой – 100% полиэтиленовая пленка
	х
	

	
	
	
	4.3 Отверстие в центре простыни
	соответствие
	х
	

	
	
	
	4.4 Размер отверстия
	11±1 х 12±1
	см
	

	
	
	
	4.5 Встроенная резиноподобная манжета из термопластичной эластичной пленки

	наличие
	х
	

	
	
	
	4.6 Встроенный мешок  для сбора жидкости, с выпускным клапаном
	наличие
	х
	

	
	
	
	4.7 Материал мешка
	100% полиэтилен низкой плотности, снабжённый (для придания объемной формы) арматурной составляющей, из стальной проволоки и адгезива, покрытого  силиконизированной бумагой
	х
	

	
	
	
	4.8 Застежки типа «Велкро» - крючки и петли

	наличие
	х
	

	
	
	
	5.1. Размер
	24±2 х 80±2
	см
	

	
	
	
	5.2 Материал
	внешняя сторона из полиуретановой пленки; внутренняя сторона – вискоза 70%, полиэстер 30%
	х
	

	
	
	
	6.1. Размер
	10±1 х 50±2
	см
	

	
	
	
	Упаковано в индивидуальную стерильную упаковку
	соответствие
	х
	

	
	
	
	Упаковка вскрывается без помощи ножниц и прочих вспомогательных инструментов с сохранением стерильности содержимого
	соответствие
	х
	

	7
	Одежда для медицинского персонала одноразовая Халаты операционные со стандартной защитой SMMS 150см,  одноразовый, стерильный, в одинарной упаковке

	14.12.30.190-00000005
	
	шт
	160

	
	
	
	Халат стерильный операционный одноразовый водоотталкивающий
	соответствие
	х
	

	
	
	
	Отшивка горловины
	наличие
	х
	

	
	
	
	Регулируемая застежка ворота на «липучке»
	наличие
	х
	

	
	
	
	Длина халата
	≥145 и ≤155
	см
	

	
	
	
	Специальный дизайн для обеспечения максимальной свободы движения: рукава удлиненные, с глубокой проймой, специальная отстрочка проймы для максимальной бактериальной защиты
	соответствие
	х
	

	
	
	
	Система завязок и дополнительного запахивания сзади обеспечивает стерильность спины персонала
	соответствие
	х
	

	
	
	
	Материал халата, завязок и рукавов
	«СММС» : 4-х слойный 100 % полипропилен (внешние слои изготовлены из водоотталкивающего полипропиленового материала «Спанбонд», внутренние – из полипропиленовых волокон «Мельтблаун», впитывающих и адсорбирующих влагу)
	х
	

	
	
	
	Халат комфортный, легкий и приятный в ношении
	соответствие
	х
	

	
	
	
	На рукавах мягкие трикотажные манжеты  из 100% полиэстера
	наличие
	х
	

	
	
	
	Одинарная упаковка в форме лотка вскрывается без дополнительного использования режущих инструментов (В верхней части лотка - клин, лишенный горячей склейки, позволяющий вскрывать упаковку с халатом по всей ее длине путем разделения верхней и нижней частей лотка. Данный способ вскрытия упаковки обеспечивает максимальное сохранение стерильности содержимого упаковки и удобство асептического надевания халата без дополнительной помощи стерильного персонала)
	соответствие
	х
	

	
	
	
	Направление вскрытия упаковки указано символами
	соответствие
	х
	



