[bookmark: _Hlk236303547]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки: изготовление и установка солнцезащитных систем
2. Краткие характеристики оказываемых услуг: изготовление и установка солнцезащитных систем. 
3. Место поставки товаров: Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.3 
4. Количество товаров: согласно спецификации и техническим характеристикам, указанным в приложении 1 к техническому заданию; 
5. Срок поставки товаров: с даты заключения Договора  в течение 5 календарных дней.
6. [bookmark: bookmark7][bookmark: _Hlk236302935]Стандарт товаров и услуг: Поставщик обязан осуществить изготовление и установку комплекта антибактериальных штор с карнизом (далее – Товар), в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
Изготовление комплектов штор из материала Поставщика.
Поставка и установка осуществляется силами Поставщика.
Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:
· действующим государственным и международным стандартам и другим нормативным правовым актам, указанным в настоящем Техническом задании, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов;
· функциональным, техническим и качественным характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании и определенным производителем Товаров.
Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, выделить телефонную линию службы поддержки, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Договора. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
Поставщик обязан обеспечить максимальное время ожидания Заказчиком ответа специалиста Поставщика посредством телефонной связи не более 5 (пяти) минут. При поступлении по электронной почте, факсу от Заказчика запроса о ходе исполнения Договора, срок подготовки ответа Поставщиком не должен превышать 1 (одного) часа.
После подписания контракта Поставщик в течение 1 дня должен произвести необходимые (контрольные) замеры оконных проемов, предоставить образцы, согласовать с Заказчиком цветовое решение, фактуру материала, механизм управления, тип крепления и комплектацию Товара. Образцы и поставляемы Товар должен полностью соответствовать настоящему Техническому Заданию.
Товар должен быть поставлен Заказчику в течение 1 дня после получения заявки от Заказчика и в соответствии с договором в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с Приложением 1 «Перечень поставляемого Товара» к настоящему Техническому заданию. 
В случае наличия контрольно-пропускного режима в организациях Заказчика Поставщик поставляет Товар Заказчику в порядке, согласованном с Заказчиком.
Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений полученные при условиях хранения и транспортировки.
Товар должен быть укомплектован в соответствии с Техническим заданием. 
Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, не соответствующему характеристикам, цветовому решению, а также поставляемого с нарушением условий, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
Приемка Товара осуществляется СТРОГО в соответствии с требованиями Технического задания.
Поставщик обязан обеспечить соблюдение специалистами правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика. 
Порча имущества Заказчика и третьих лиц не допускается. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней восстанавливает испорченное или утраченное имущество Заказчика за свой счет и в полном объеме. Ущерб, нанесенный при оказании сопутствующих услуг третьим лицам, возмещается Поставщиком в полном объеме.
 Поставщик за свой счет:
· обеспечивает доставку Товара на объект;
· производит разгрузку, перемещение и монтаж Товара;
[bookmark: _Hlk236303226]В соответствии с условиями Контракта, Поставщик обязан передать Заказчику следующий комплект отчетных документов на русском языке:
· УПД, в 2 (двух) экземплярах);
· Счет-фактуру (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не являющихся плательщиками НДС);
 - Акт приемки-передачи Товара (в 2 (двух) экземплярах);
 - Копия сертификата соответствия ГОСТ Р, подтверждающего качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации на изготовленную продукцию;
 - Копия сертификата соответствия пожарной безопасности на изготовленную продукцию;
 - Оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и производителя Товара (гарантийный талон производителя):
Гарантийный талон от поставщика на изготовление изделия для объекта поставки.
 - Маркировка с названием изготовителя изделий SP-Design.
 - Инструкция по эксплуатации изделий.
7. [bookmark: bookmark10]Объем и сроки гарантий качества:
Срок гарантии качества на Товар и выполненные услуги не менее 12 месяцев с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки-передачи Товара.
Гарантия качества подтверждается Поставщиком путем выдачи Поставщиком гарантийного талона (сертификата) поставленного Товара.
Гарантийное обслуживание обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям производителей поставляемого Товара и требованиям настоящего Технического задания.
Поставщик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ по монтажу Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил и национальными стандартами, и условиями Технического задания.
В период гарантийного срока Товара все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций производителю Товара выполняет Поставщик.
[bookmark: bookmark11]Поставщик приступает к устранению недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации Товара, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления заявки от Заказчика в порядке, установленном настоящим Техническим заданием. Расходы на доставку Товара к месту проведения ремонта и обратно производятся за счет Поставщика. 
8. Требования к безопасности Товара: 
Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в настоящем Техническом задании.
[bookmark: bookmark13]Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в соответствии с техническим заданием и свободным от прав третьих лиц
Требования к транспортировке и монтажу Товара:
Упаковка товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, без механических повреждений и следов воздействия влаги.
Поставщик обязан предоставить для работ по монтажу Товара квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ, имеющий соответствующие допуски и ознакомленный с технической документацией. 
При выполнении работ по монтажу Товара Поставщик обязан неукоснительно выполнять необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.
9. [bookmark: bookmark14]Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
9.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».
9.2.  Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».
9.3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Приложения к Техническому заданию:
· Приложение 1 – «Перечень поставляемого Товара».
· 


[bookmark: bookmark18]Приложение 1 к Техническому заданию 
	№
	Наименование 
продукции и техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Солнцезащитная система (Рулонная штора тип SP-Design Paratore Solar), изготовлена из специализированного модифицированного полотна категории Люкс
Полотно устойчиво к обработке лёгкими хлорсодержащими средствами, можно мыть; защита от пламени, встроенная в молекулярную структуру волокна; модифицированное полиэфирное полотно; грязеотталкивающая поверхность
Длина 780 мм, высота 500 мм
Комплектация изделия состоит из вала, металлической цепочки и редукторного механизма, который облегчает поднятие.
Вид материала механизма ручного управления: Металл.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Тип монтажа: оконная рама при помощи специальных тросов, для фиксирования шторы на раме, магнит.
Диаметр внутреннего вала: 25 мм.
Качество полотна (характеристики): фактурное; грязеотталкивающее; водоотталкивающее; светоотражающее.
Цвет полотна: Smoky Ice 
Наличие узора на ткани: нет
Светозащитная категория ткани: Блэкаут 100 %.
Состав ткани: 100% Р (полиэстер) 
Тип крепления: Настенный
Тип управления: Ручное
Маркировка изделия: Логотип изготовителя, совпадающий с Сертификатом Соответствия на готовую продукцию
	шт
	6

	2
	Солнцезащитная система (Рулонная штора тип SP-Design Paratore Solar), изготовлена из специализированного модифицированного полотна категории Люкс
Полотно устойчиво к обработке лёгкими хлорсодержащими средствами, можно мыть; защита от пламени, встроенная в молекулярную структуру волокна; модифицированное полиэфирное полотно; грязеотталкивающая поверхность
Длина 800 мм, высота 1750 мм
Комплектация изделия состоит из вала, металлической цепочки и редукторного механизма, который облегчает поднятие.
Вид материала механизма ручного управления: Металл.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Тип монтажа: оконная рама при помощи специальных тросов, для фиксирования шторы на раме, магнит.
Диаметр внутреннего вала: 25 мм.
Качество полотна (характеристики): фактурное; грязеотталкивающее; водоотталкивающее; светоотражающее.
Цвет полотна: Smoky Ice 
Наличие узора на ткани: нет
Светозащитная категория ткани: Блэкаут 100 %.
Состав ткани: 100% Р (полиэстер)
Тип крепления: Настенный
Тип управления: Ручное
Маркировка изделия: Логотип изготовителя, совпадающий с Сертификатом Соответствия на готовую продукцию
	шт
	6

	3
	Солнцезащитная система (Рулонная штора тип SP-Design Paratore Solar), изготовлена из специализированного модифицированного полотна категории Люкс
Полотно устойчиво к обработке лёгкими хлорсодержащими средствами, можно мыть; защита от пламени, встроенная в молекулярную структуру волокна; модифицированное полиэфирное полотно; грязеотталкивающая поверхность
Длина 670 мм, высота 1200 мм
Комплектация изделия состоит из вала, металлической цепочки и редукторного механизма, который облегчает поднятие.
Вид материала механизма ручного управления: Металл.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Тип монтажа: оконная рама при помощи специальных тросов, для фиксирования шторы на раме, магнит.
Диаметр внутреннего вала: 25 мм.
Качество полотна (характеристики): фактурное; грязеотталкивающее; водоотталкивающее; светоотражающее.
Цвет полотна: Smoky Ice 
Наличие узора на ткани: нет
Светозащитная категория ткани: Блэкаут 100 %.
Состав ткани: 100% Р (полиэстер)
Тип крепления: Настенный
Тип управления: Ручное
Маркировка изделия: Логотип изготовителя, совпадающий с Сертификатом Соответствия на готовую продукцию
	шт
	6



Внимание! 
Поставка товара осуществляется СТРОГО по спецификации.
Подписание договора ТОЛЬКО после согласования ткани с Заказчиком.
