СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставка шланга армированного
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	1
	КТРУ: - 

ОКПД2: 22.21.21.139
	Шланг ПВХ армированный стальной спиралью

	Внутренний диаметр: 12 мм
Внешний диаметр: 18 мм
Толщина стенки: 3 мм
Рабочее избыточное давление - 9 бар
Максимальное давление на разрыв – 27 бар
Радиус изгиба: 30 мм
Температурный диапазон: от -15 до 65
Назначение – использование в форвакуумных системах откачки, где необходим протяженный гибкий трубопровод
	
	метр
	10



