24. Техническое задание на приобретение системы видеонабдюдения Федеральным казенным учреждением колония-поселения  №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской  области 
1. Место поставки.
      393354, Тамбовская область, Кирсановский муниципальный округ, п. Садовый, ул. Зеленая, 11
2. Сроки выполнения поставкИ.
    Поставка товара осуществляется единой партией в течение 10 календарных дней со дня подписания Государственного контракта. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Характеристики предлагаемого товара должны соответствовать или превосходить требования настоящего технического задания. 
	№ п/п
	Наименование товара
	Нормативный документ (ГОСТ, Технические условия, характеристики, др.)
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Шуруповерт
	Напряжение аккумулятора18 В
Тип аккумулятораLi-Ion
Max крутящий момент35 Нм
Max диаметр сверления (металл)10 мм
Max диаметр сверления (дерево)25 мм
Вес1.26 кг
Размер зажимаемой оснастки (max)10 мм
Емкость аккумулятора2 А.ч
Размер зажимаемой оснастки (min)0.8 мм
Вид инструментаШуруповерт
Тип питанияАккумуляторный
Тип патронабыстрозажимной
Количество скоростей2
Тип двигателящеточный
Подсветкада
Количество аккумуляторов в комплекте2
Ленточные (магазинные)нет
СерияПРОМО
Реверсда
Режим ударанет

	шт.
	1

	2.
	Паяльник
	Тип Паяльный набор
Мощность 60 Вт
Мин. Мощность 60 Вт
Регулировка мощности плавная
Питание электросеть
Напряжение питания 220 В
Тип нагревателя керамический
Мин. температура нагрева 200°C
Максимальная температура нагрева 450°C
Термостабилизация да
Время разогрева 15 c
Материал жала сталь с никелевым покрытием
Диаметр жала 2 мм
Материал рукоятки Жаропрочный прорезиненный пластик
Комплектация 5 сменных жал; губка для очистки жал; подставка

	шт.
	1

	3.
	Перфаратор
	Количество скоростей работы 1
Потребляемая мощность 1400 Вт
Макс. число оборотов холостого хода 1300 об/мин
Макс. частота ударов 3200 уд/мин
Сила удара 5 Дж
Макс. диаметр сверления (дерево)  68 мм
Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм
Макс. диаметр сверления (бетон) 26 мм
Макс. диаметр сверления (бетон - бур)  26 мм
Макс. диаметр сверления (коронкой)  50 мм
Расположение двигателя горизонтальное
Бесщеточный двигатель нет

	шт.
	1


В случае если техническое задание содержит указания марки, модели или наименования товаров, в целях обеспечения совместимости или улучшения качественных характеристик товара, то такое указание считается установленным под условием - "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров,  и/или необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов с товарами, используемыми заказчиком. 
В комплект поставки должна быть включена товарно-сопроводительная документация на русском языке.

Информация о продукции, в том числе маркировка на упаковке и на изделии (где требуется) должна, быть на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.    

Участник размещения заказа должен предлагать на аукционе продукцию, на которую распространяются все гарантии производителя, а в случае заключения контракта, обеспечивать поставку продукции, на которую распространяются все гарантии производителя.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Соответствие продукции требованиям документации об аукционе, технического задания и условиям государственного контракта подтверждается следующими документами:

1) документация производителя, содержащая все существенные технические характеристики;

2) документация производителя системы видеонаблюдения, в которой определены все условия и сроки гарантии, сроки годности.

Все вышеуказанные документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.
             Документы, подтверждающие соответствие,   требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (если требования установлены законодательством):

- сертификаты соответствия;
- сопроводительные документы.
                   5. 
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
1.  Поставка Товара осуществляется любым транспортом Поставщика в Федеральное казенное учреждение колония- поселения  №2 Управления Федеральной службы исполнения наказанимя России по Тамбовской области  (адрес поставки: 393354, Тамбовская область, Кирсановский муниципальный округ, п. Садовый, ул. Зеленая, 11
Тел.: 89204758223.
2. Общая стоимость контракта включает в себя стоимость доставки, с учетом затрат на страхование, хранение, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. 

3.  Все расходы, связанные с получением соответствующих лицензий и разрешений на поставку системы видеонаблюдения оплачиваются Поставщиком.
4. 
Поставка системы видеонаблюдения осуществляется единой партией в течение 10 календарных дней со дня подписания Государственного контракта.  
