ДОГОВОР № 
ИКЗ 261773003607377300100100590000000000

      г. Москва







                   «__» _________ 2026_ г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Марченко Михаила Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 41-0915-12 от 16.10.2025 г., с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании ____________________,  с другой стороны,  в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по техническому обслуживанию двух дизель-генераторных установок (ДГУ)   (далее – Оборудование) , а Заказчик принять и оплатить оказанные услуги в порядке, установленном Договором. 

             

1.2. Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются в полном соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Срок оказания услуг – 30 (Тридцать) календарных дней с даты заключения Договора. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    2.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ (Прописью) руб. ___ коп., в том числе          НДС (__%) – _________ (Прописью) руб. ___ коп. /НДС не облагается _______________ (основание).
2.2. Оплата оказанных услуг производится на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к Договору). 
2.3. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Исполнителю, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Заказчик считается исполнившим обязанность по переводу денежных средств в момент их списания с расчетного счета Заказчика.
2.5. Цена Договора является твердой на весь срок действия Договора и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  Заказчик имеет право:

3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.2. Предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата оказанных услуг.

3.1.3. Для проверки соответствия качества результатов оказанных услуг требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

   3.2.  Заказчик обязан: 
   3.2.1. Обеспечить допуск рабочего персонала и расходных материалов Исполнителя к месту оказания услуг.
   3.2.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

   3.2.3. Оплатить результаты оказанных Исполнителем услуг в размере, установленном п.2.1 настоящего Договора.

   3.3.  Исполнитель обязан:
   3.3.1. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителя, ответственного за процесс оказания услуг по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных ему полномочий и контактных телефонов. Все документы, переданные этому представителю, считаются переданными Исполнителю.
3.3.2. Качественно производить оказание услуг с использованием собственных расходных материалов и технических средств, в полном объеме и с соблюдением действующих нормативных документов: Правил технической эксплуатации электроустановок-потребителей (ПТЭЭП), Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

  3.3.3.
Обеспечить постоянное исправное техническое состояние ДГУ.

   3.3.4. Обеспечивать устранение аварийных ситуаций, прибытие аварийной бригады на объект в срок не более 5-ти часов с момента получения оповещения об аварии, включая выходные дни.

3.3.5. Своевременно предупреждать Заказчика о наличии обстоятельств, влияющих на надежность эксплуатации ДГУ.

  3.3.6. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию по техническому состоянию ДГУ.

3.3.7. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда для обеспечения безопасности при оказании услуг, правил пожарной безопасности, а также Правил внутреннего трудового распорядка, действующих у Заказчика.

   3.3.8. Обеспечить технически исправное состояние используемых при оказании услуг оборудования, инструмента, технологической оснастки.

   3.3.9. Обеспечить работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. 
   3.3.10. По факту завершения оказания услуг предоставить отчетную документацию, предусмотренную п.4.2. Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.3.11. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов оказанных услуг на 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Исполнителем по настоящему Договору, на все конструктивные элементы, использованные Исполнителем материалы, запасные части и оборудование.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
   4.1.
Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан оформить у Заказчика Акт-допуск для оказания услуг по установленной форме (Приложение № 3 к Договору). Акт-допуск оформляется при соблюдении Исполнителем следующих условий:

   4.1.1.
Назначен обученный и аттестованный персонал, ответственный за организацию оказания услуг по техническому обслуживанию ДГУ и за его исправное техническое состояние;

4.1.2.
Техническое обслуживание осуществляется персоналом (4 человека), имеющим удостоверение по проверке знаний, норм и правил работы в электроустановках и квалификационные разряды электромонтера не ниже четвертого;

4.1.3.
Техническое обслуживание ДГУ осуществляется персоналом, прошедшим курс повышения квалификации по вводу в эксплуатацию и регламентное техническое обслуживание ДГУ.

4.2.
Техническое обслуживание включает в себя комплекс регламентных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика и проводится в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

4.3.
Оказание услуг по техническому обслуживанию сопровождается ведением Исполнителем записей в Журнале регистрации оказанных услуг.

4.4.
Время оказания услуг работников по обслуживанию ДГУ на объекте Заказчика: понедельник – четверг с 09 ч. 30 мин. до 18 ч.15 мин., пятница с 09 ч.30 мин. до 17 ч.00 мин.

4.5.
Исполнитель осуществляет систематическую уборку рабочих мест от остатков материала и отходов.

4.6.
Исполнитель за свой счет вывозит и утилизирует отходы: отработанное масло, фильтры и т.п. и представляет Заказчику документы об их утилизации.

4.7.
Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления Исполнителем отчетной документации и Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В указанный срок Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг, либо мотивированный отказ от подписания такого Акта.
4.8.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг  Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать устранения недостатков за счет Исполнителя с указанием сроков их устранения;

- потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- отказаться от оплаты услуг в случае наличия существенных недостатков услуг (под существенным недостатком оказанных услуг понимается неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки).
4.9.
Оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установленной форме.  Датой приемки услуг считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного настоящим Договором.

5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек.

5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством РФ.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, в том числе в случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (война, пожар, стихийные бедствия, массовые беспорядки и т.д.), не позволяющих Сторонам выполнить в полном объеме или частично принятые на себя обязательства в рамках настоящего Договора, ни одна из Сторон не несет материальной или иной ответственности за причиненный ущерб от невыполнения своих обязательств.

6.2. Стороны обязаны информировать друг друга о возникновении вышеуказанных обстоятельств в течение 3-х календарных дней с даты их возникновения, иначе Стороны не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы для освобождения от ответственности. Данная информация должна быть удостоверена соответствующими компетентными органами. 

6.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с момента соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, разрешаются в претензионном порядке.

7.3. Претензия оформляется в письменной форме. В подтверждение заявленных требований в претензии могут быть указаны сведения, которые, по мнению Стороны, направляющей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора, также к претензии могут быть приложены надлежащим образом оформленные необходимые документы либо выписки из них.

7.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7  (Семь) рабочих дней с даты их получения Стороной.

7.5. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор, разногласия или требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены путем составления Дополнительного соглашения в письменном виде и подписаны обеими Сторонами с указанием даты составления. Не допускается изменение существенных условий настоящего Договора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон, настоящего Договора, либо по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 

Досрочное расторжение настоящего Договора, кроме одностороннего отказа, подтверждается письменным соглашением Сторон, в котором указывается о проведении взаиморасчётов и об отсутствии спорных вопросов между Сторонами или определяются порядок и сроки проведения взаиморасчётов между Сторонами. К соглашению о расторжении Договора Стороны прикладывают оформленный Исполнителем и Заказчиком Акт сверки взаимных расчётов.

8.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

8.4. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.5. Односторонний отказ Стороны от исполнения настоящего Договора осуществляется в соответствии с положениями ч. 9-23 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Договора соответствует следующим единым требованиям Заказчика, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

     10.4.  Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

 Приложение № 1 –  Техническое задание;
 Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору;   
 Приложение № 3 –  Форма Акта-допуска.
11. Адреса и реквизиты Сторон:

л/счет 2073

Ц8314

	 в УФК по г.Москве


	Расчетный (казначейский) счет 03214643000000017300

В ОКЦ № 1ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва 


	БИК 004525988
ОКОПФ 75103
Единый казначейский счет 40102810545370000003


	   К.т.: 8(495) 531-66-78

   Зеболов Сергей Иванович
   e-mail: sergei.zebolov@rupto.ru
Главный инженер

________________ М.Е. Марченко
М.П.                           

	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
________________ 
М.П.



             Приложение № 1
к Договору №
             от  «___» _______ 2026 г.

Техническое задание

Оказание услуг по техническому обслуживанию двух дизель-генераторных установок (ДГУ)
1. Объект оказания услуг на объекте ФИПС  по адресам: г.Москва, Бережковская на., д.30 корп.1; г.Москва, Бережковская наб., д. 24 стр.12:
ДГУ №1: Дизель-электростанция стационарного типа CUMMINS 880DFHD (Полный перечень оборудования приведен в Разделе 7).

ДГУ №2: Дизель-электростанция контейнерного типа CUMMINS 880DFHD (Полный перечень оборудования приведен в разделе 7). 

2. Цель оказания услуг:

Обеспечение работоспособности, надежности и готовности к эксплуатации двух ДГУ путем проведения однократного комплексного технического обслуживания (ТО) и выполнения работ по выравниванию блок-контейнера ДГУ №2.

3. Перечень услуг:
3.1. Оказание услуг по выравниванию блок-контейнера ДГУ №2:
· Визуальная оценка текущего положения контейнера с использованием уровня.

· Задача: Обеспечить строго горизонтальное и устойчивое положение контейнера на подготовленной площадке для исключения перекосов рамы и нагрузок на агрегаты.

· Метод: Установка контейнера на металлические опоры (домкраты-подставки) или готовые фундаментные блоки.

· Условие: Материалы для изготовления или готовые опорные элементы (фундаментные блоки, регулируемые подкладки) предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя. Исполнитель выполняет все необходимые монтажно-выравнивающие работы.

· Результат: Контейнер установлен горизонтально, надежно зафиксирован, доступ к сервисным точкам не затруднен.

3.2. Комплексное техническое обслуживание ДГУ (проводится для обеих установок):
Исполнитель обязан оказать следующий комплекс услуг для каждой дизель-генераторной установки (ДГУ №1 и ДГУ №2). Все операции производятся в соответствии с руководством по эксплуатации (РЭ) завода-изготовителя Cummins и действующими нормативами.

3.2.1. Оказание услуг по двигателю и системам ДВС:
· Система охлаждения:
· Проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

· При необходимости произвести дозаправку системы охлаждения.

· Выполнить полную замену охлаждающей жидкости на рекомендованный заводом-изготовителем антифриз (тип и спецификация согласовываются с Заказчиком). При наличии загрязнений или признаков старения жидкости выполнить промывку системы охлаждения.

· Система смазки:
· Прогреть двигатель для снижения вязкости масла.

· Выполнить полный слив отработанного моторного масла из картера.

· Произвести замену масляных фильтров на новый оригинальный или рекомендованный аналог.

· Заполнить систему смазки свежим моторным маслом, соответствующим требованиям РЕ по вязкости и классу (SAE 15W-40, API CI-4 или выше).

· Проверить уровень масла на щупе после запуска и прогрева двигателя.

· Топливная система:
· Провести визуальный контроль топливных магистралей, соединений, насосов на предмет утечек.

· Произвести замену топливного фильтра грубой очистки (предварительный фильтр-сепаратор).

· Произвести замену топливного фильтра тонкой очистки.
· Удалить воду и отстой из отстойника топливного фильтра-сепаратора.

· Проверить и при необходимости очистить топливный бак от возможных загрязнений (визуально, при наличии доступа).

· Система воздухозабора:
· Проверить состояние воздушного фильтра (основного).

· Произвести замену основного воздушного фильтра двигателя на новый.

· Проверить герметичность и целостность воздуховодов от фильтра до турбокомпрессора.

· Система выпуска отработавших газов (ОГ):
· Проверить состояние и надежность крепления выпускного коллектора, турбокомпрессора, сильфона, основного глушителя, выпускной трубы (для стационарной ДГУ).

· Проверить герметичность соединений, отсутствие трещин, подгаров.

· Визуально оценить состояние теплоизоляции на участках, где это предусмотрено.

· Стартерные аккумуляторные батареи:
· Проверить уровень электролита в каждой банке. При необходимости долить дистиллированной водой до нормы.

· Очистить клеммы аккумуляторов и наконечники проводов от окислов.

· Обеспечить плотный контакт, протянуть клеммные соединения с требуемым моментом затяжки.

· Измерить напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) на каждой батарее и на всей батарейной сборке. Определить состояние заряда.

· Проверить работу зарядного устройства, напряжение заряда.

3.2.2. Оказание услуг по генератору и электрической части:
· Измерение сопротивления изоляции:
· Отключить ДГУ от всех внешних сетей и нагрузок.

· Выполнить измерение сопротивления изоляции обмоток статора генератора относительно корпуса ("земли") и между собой мегомметром с испытательным напряжением 1000 В.

· Зафиксировать результаты измерений. Значение сопротивления изоляции должно соответствовать требованиям ПТЭЭП (Приложение 3, п. 26.2) и РЕ.

· Контроль соединений и контактов:
· Произвести визуальный осмотр и протяжку (с требуемым моментом) всех силовых соединений на клеммной коробке генератора, выходных шинах, вводных зажимах автоматических выключателей (1600А, 630А, 400А и др.).

· Проверить надежность и целостность разъемов и клемм на блоке автоматического регулятора напряжения (AVR), датчиках.

· Проверить состояние и подключение силовых кабелей ДГУ.

· Панель управления PowerCommand (PC2100):
· Проверить надежность крепления панели.

· Обеспечить доступ к внутренним компонентам и выполнить визуальный осмотр монтажа, протяжку винтовых клеммных соединений внутри панели.

· Проверить состояние предохранителей.

3.2.3. Оказание услуг по системам контроля, автоматизации и АВР:
· Проверка датчиков и сигнализаций:
· Проверить работоспособность и калибровку (по возможности) основных датчиков: датчика давления масла, датчиков температуры охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива.

· Проверить корректность срабатывания и индикации всех аварийных и предупредительных сигналов на панели PC2100 ("Low Oil Pressure", "High Coolant Temp", "Overcrank", "Overload", "Low Fuel" и т.д.).

· Проверить индикацию режимов работы, состояние светодиодов и дисплея.

· Проверка панелей АВР и автоматики:
· Проверить механическую блокировку между сетевым вводом и вводом от ДГУ (если применимо).

· Проверить логику электрической блокировки, исключающей встречное включение источников.

· Проверить переключатели режимов работы ("Ручной/Авто/Тест"), работу кнопок ручного запуска и останова.

· Проверить настройки и работоспособность реле контроля фаз (если установлено).

3.2.4. Испытания ДГУ под нагрузкой и настройка:
· Холостой ход и первичная проверка:
· Запустить ДГУ в ручном режиме и дать ей поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут.

· Визуально и на слух проконтролировать работу двигателя и генератора: отсутствие посторонних шумов, стуков, чрезмерной вибрации, видимых утечек.

· Испытание под нагрузкой:
· Перевести ДГУ в режим "Тест" (при наличии встроенной тестовой нагрузки) или подключить к выходу ДГУ внешнюю прогрузочную станцию (нагрузочные реостаты/балласты).

· Плавно поднять нагрузку до уровня 50-75% от номинальной мощности ДГУ.

· Обеспечить непрерывную работу ДГУ под данной нагрузкой в течение не менее 30 минут.
· Во время испытания непрерывно или с интервалами (не реже чем раз в 5-10 минут) фиксировать ключевые параметры: выходное напряжение (по фазам), частоту, ток нагрузки (по фазам), активную/полную мощность, температуру охлаждающей жидкости, давление масла, температуру выхлопных газов (при наличии датчика).

· Настройка и регулировка:
· По результатам испытаний под нагрузкой выполнить контроль и, при необходимости, точную настройку выходного напряжения и частоты с помощью потенциометров или через интерфейс панели PC2100.

· Проверить стабильность поддержания параметров при изменении нагрузки.

· Проверка автоматики (по согласованию с Заказчиком):
· Имитировать исчезновение напряжения на основном сетевом вводе.

· Проверить корректность автоматического запуска ДГУ, выхода на номинал и переключения нагрузки через АВР (для схем с автоматическим вводом резерва).

· После восстановления "сетевого" напряжения проверить корректность обратного переключения и автоматической остановки ДГУ.

3.2.5. Внешний осмотр и финальная уборка:
· После завершения всех работ и остановки ДГУ провести тщательный итоговый осмотр всех узлов, подвергавшихся обслуживанию, на предмет выявления утечек (топливо, масло, антифриз), которые могли проявиться в рабочем режиме.

· Подтянуть все выявленные в ходе осмотра неплотные соединения (патрубки, хомуты, крепежные болты).

· Протереть и очистить наружные поверхности ДГУ, панелей управления, блок-контейнера или помещения от пыли, грязи, подтеков технических жидкостей.

· Собрать и утилизировать все отработанные материалы (масло, фильтры, ветошь) в соответствии с экологическими требованиями. Вывезти образовавшийся мусор с территории объекта.

· Произвести долив топлива в баки не мене 1000 л., на двух ДГУ.

4. Требования к материалам и отчетности:
· 4.1. Расходные материалы: Все расходные материалы (моторное масло, антифриз, топливные, масляные, воздушные фильтры) поставляются Исполнителем и входят в стоимость оказания услуг. Марки и спецификации материалов должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации (РЕ) Cummins. Список планируемых к применению материалов с артикулами прилагается к коммерческому предложению.

· 4.2. Отчетная документация: По итогам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Технический отчет, включающий:

· Фотографии до/после выравнивания контейнера.

· Фотоотчет об этапах ТО (состояние старых фильтров, процесс замены жидкостей).

· Протоколы измерений сопротивления изоляции.

· Протокол испытаний под нагрузкой с таблицей зафиксированных параметров (U, f, I, P, температура, давление).

· Дефектную ведомость с перечнем всех выявленных неисправностей, не устраненных в ходе планового ТО.

· Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

5. Порядок устранения выявленных неисправностей (дефектов):
· 5.1. Все дефекты, выявленные в процессе работ, заносятся в Дефектную ведомость.

· 5.2. Дефекты, устранение которых требует дополнительных материалов или работ, не входящих в перечень п.3, НЕ входят в стоимость услуг.

· 5.3. Для каждого такого дефекта в Дефектной ведомости указывается:

· Рекомендуемый способ устранения.

· Предварительная оценка стоимости работ и материалов.

· 5.4. Устранение данных дефектов выполняется только после отдельного согласования и подписания Заказчиком дополнительного соглашения с указанием сметной стоимости.

6. Требования к персоналу Исполнителя:
· Персонал, оказывающий услуги, должен иметь опыт обслуживания ДГУ Cummins.

· Электрики должны иметь соответствующую группу по электробезопасности.

· Весь персонал обязан соблюдать правила охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объекте Заказчика.

                                                                                         

    7.   Перечень установленного оборудования двух дизель-генераторных установок

7.1.
Дизель-электростанция стационарного типа CUMMINS 880DFHD
7.1.1.
Двигатель Cummins QST30G4;
7.1.2.
Генератор Newage;
7.1.3.
Рама со встроенными антивибрационными подушками и проушинами; 

7.1.4.
Штуцер слива масла из двигателя;
7.1.5.
Штуцер слива антифриза из двигателя;
7.1.6.
Топливный фильтр; 

7.1.7.
Масляный фильтр; 

7.1.8.
Электронный Фильтр - отделитель водяной фракции; 

7.1.9.
Регулятор частоты оборотов; 

7.1.10.
Возбудитель обмоток/регулятор напряжения - на постоянных магнитах PMG;
7.1.11.
Радиаторная жидкостная система охлаждения;
7.1.12.
Воздушный фильтр нормальной очистки воздуха;
7.1.13.
Система управления ДГУ серии PowerCommand (PC2100);
7.1.14.
Защитный автомат - 1600A 3 полюсный 690В;
7.1.15.
Электрический подогреватель охлаждающей жидкости, 240 В;
7.1.16.
Зарядное устройство аккумулятора - 240В, 5A, настенного исполнения;
7.1.17.
Резидентный (низкошумный) глушитель, осевой вход/выход;
7.1.18.
Сильфон стальной;
7.1.19.
Панель автоматического запуска/останова, АВР - 1000А с электроприводом;
7.1.20.
Фитинги и топливная трасса от топливного бака до ДГУ. Шумоизоляция. Щит собственных;нужд, система освещения, система пожарно-охранной сигнализации, система автономного газового пожаротушения с проектом, кабельный ввод. Воздушные клапана с электроприводом и возвратной пружиной. Термоизолированная система шумоглушения выхлопных газов. Выпускная труба уличного исполнения, высотой 30 м.

7.2.
Дизель-электростанция контейнерного типа CUMMINS 880DFHD
7.2.1.
 Двигатель Cummins QST30G4;
7.2.2.
 Генератор Newage;
7.2.3.
 Рама со встроенными антивибрационными подушками и проушинами;
7.2.4.
 Штуцер слива масла из двигателя;
7.2.5.
 Штуцер слива антифриза из двигателя; 

7.2.6.
 Топливный фильтр; 

7.2.7.
 Масляный фильтр; 

7.2.8.
 Фильтр - отделитель водяной фракции; 

7.2.9.
 Электронный регулятор частоты оборотов; 

7.2.10.
Возбудитель обмоток/регулятор напряжения - на постоянных магнитах PMG; 

7.2.11.
Радиаторная жидкостная система охлаждения; 

7.2.12.
Воздушный фильтр нормальной очистки воздуха; 

7.2.13.
Система управления ДГУ серии PowerCommand (PC2100); 

7.2.14.
Защитный автомат - 1600A 3 полюсный 690В, фидерные автоматы: 630А – 1 шт., 400А – 3 шт.; 

7.2.15.
Электрический подогреватель охлаждающей жидкости, 240 В; 

7.2.16.
Насос откачки масла из картера двигателя;
7.2.17.
Зарядное устройство аккумулятора - 240В, 5A, настенного исполнения; 

7.2.18.
Резидентный низкошумный глушитель, осевой вход/выход; 

7.2.19.
Сильфон стальной; 

7.2.20.
Панель автоматического запуска/останова, АВР - 630А и АВР 400А  с электроприводом, два выключателя нагрузки с предохранителями по 400А;
7.2.21.
Шасси для контейнера (тип-КАМАЗ), грузоподъемность до 16,5 т ; 

7.2.22.
Блок-контейнер металлический для ДГУ CUMMINS 833DFHC/880DFHD, северное исполнение. Габариты 8000 х 3100 х 3000 (Д х Ш х В) мм, масса 5000 кг. Фитинги и топливная трасса от топливного бака до ДГУ. Шумоизоляция. Внутренняя обшивка - шумоглушащие панели. Температурный диапазон -40 +50 ºC. Стабильная внутренняя температура в зимний период +15 ºC. Боковая дверь, распашные ворота. Щит собственных нужд, система основного освещения контейнера, система аварийного автономного освещения с собственной аккумуляторной батареей и зарядным устройством, система пожарно-охранной сигнализации, система автономного аэрозольного пожаротушения с типовым проектом, автоматизированный электронагреватель. Кабельный ввод. Воздушные клапана с электроприводом и возвратной пружиной. Термоизолированная система шумоглушения выхлопных газов.

	                           ЗАКАЗЧИК: 

Главный инженер

________________М.Е. Марченко

М.П.
	      ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
      _________________ 
      М.П.


Приложение № 2
    к Договору № 

    от ____ _________ 2026_г.
ФОРМА

	АКТ №______ 

сдачи-приемки оказанных услуг по Договору 

№__________ от «____»________20__ г.

г. Москва




                                          «_____»_________20__г.

     Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице ____________________ и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ____________________________________, действующего на основании ________________________________ настоящим актом удостоверяем, что:

1. Услуги по (описание услуг в соответствии с предметом Договора, наименование объекта, место нахождения объекта) ____________________ 

полностью оказаны и соответствуют условиям Договора № ________________ от ________.

2. Стоимость услуг в соответствии с условиями Договора № __________ от ___________ составляет _____________руб., НДС (__%) – _________ (Прописью) руб. ___ коп. /НДС не облагается _______________ (основание).
3.        3.  Услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом: в объеме и качестве, соответствующем требованиям, установленным настоящим Договором, в установленные сроки (либо указываются сведения о нарушении Исполнителем условий настоящего Договора, в том числе сроков оказания услуг, некачественного оказания услуг и т.п.*).

*- заполняется в случае наличия фактов ненадлежащего исполнения:

4.  «В результате оказания услуг выявлены факты ненадлежащего оказания (неоказания) услуг, предусмотренных   договором. Недостатки (некачественное оказание, неоказание   услуг) выявлены в следующем объеме: ____, 

5.       Стоимость работ,  подлежащая оплате Заказчиком, с учетом штрафных санкций, предусмотренных п.п.…, по состоянию на "__" ___________ 20_ г. составляет: _______________ (_____________________) рублей, в том числе НДС по ставке…»

6. Расчет штрафных санкций: _____________.

Настоящий акт служит основанием для расчетов по Договору № ________ от ____________.

Следует к перечислению ___________ руб. _____________________________________________

                                                                         (цифрами)                      (прописью)

   От Исполнителя:                                                                      От Заказчика:

   ____________________/_______/                                             ___________________/_________/                                     

    М.П.






                 М.П.




Форма утверждена:

	ЗАКАЗЧИК: 

Главный инженер

________________М.Е. Марченко

М.П.
	      ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

      _________________ 
      М.П.


                                                                                                                   Приложение № 3
                                                                                                              к Договору № 
                                                                                                              от___ _________ 2026_ г.

ФОРМА

	                                                   АКТ-ДОПУСК
для оказания услуг 
на объекте ФИПС
г. Москва                                                                                                      «___»______________20___ г.
1 Мы, нижеподписавшиеся, 

        представитель Заказчика     _________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
        представитель Исполнителя        ________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик (ФИПС) допускает к оказанию услуг по Договору № _________________  от___________________
на ___________________________________________________________________________
(наименование работ)
следующий персонал Исполнителя:
Фамилия, имя отчество*
Должность*
Документ, подтверждающий квалификацию*
1.
не требуется
2.
не требуется
Примечание: 
* - заполняется Исполнителем
2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность оказания услуг
Наименование мероприятия
Дата выполнения*
Отметка об исполнении (ФИО)*
1. Проведение вводного инструктажа с работниками Исполнителя
2. Ознакомление работников Исполнителя с Правилами внутреннего трудового распорядка ФИПС 
3. Наличие у работников Исполнителя средств индивидуальной и коллективной защиты
4. Проведение инструктажа по пожарной безопасности на территории ФИПС
Примечание: 
* - заполняется службами Заказчика.
Представитель Заказчика      _______________/                       /       
 М.п.                                  (подпись)
Представитель Исполнителя ______________/                        /          
 М.п.                                                         (подпись)


Форма утверждена:
	ЗАКАЗЧИК: 

Главный инженер 

________________М.Е. Марченко 

М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
_________________
М.П.
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