Техническое задание                                                                                                                                                                                                                                                                                     Срок поставки товара,  выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта до 31.12.2026 г., по заявке заказчика в течение 3-х календарных дней в период действия Контракта.

При этом заявка может быть подана по телефону, также факсимильной связью либо электронной почтой.

Режим поставки: по рабочим дням, с 8-00 до 17-00. Заявка может быть подана с момента заключения контракта и не позднее 07.12.2026 г.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 367023, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, г.о. ГОРОД МАХАЧКАЛА, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. АХМЕДХАНА АБУ-БАКАРА, ЗД. 64, СТР. 1
В случае наличия в техническом задании,  НМЦК  указания на товарный знак читать  как «или эквивалент».

В случае описания используемых товаров не стандартными параметрами и обозначениями данные параметры использованы ввиду отсутствия стандартных параметров и обозначений, либо ввиду потребностей заказчика.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.                                                                                          
	№ п/п
	код КТРУ
	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ
	Ед.изм
	количество
	НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК В ЗАЯВКЕ
	 
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге

	1
	32.50.13.190

КТРУ Отсутствует


	Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
	шт
	2
	Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	качественная
	В соответствии с потребностью заказчика

	
	
	
	
	
	наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением
	участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	качественная
	В соответствии с потребностью заказчика

	
	
	
	
	
	наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
	участник указывает номер и дату РУ
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	качественная
	В соответствии с потребностью заказчика

	
	
	
	
	
	Снаружи корпус рукоятки  изготавливаются из нержавеющей стали
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	качественная
	Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ

	
	
	
	
	
	Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ


	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	качественная
	Для возможности стерилизации различными способами

	
	
	
	
	
	Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия 


	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	качественная
	позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации

	
	
	
	
	
	Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы


	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	качественная
	Для удобства использования

	
	
	
	
	
	Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для отсоединения трубки-корпуса с рабочей тягой


	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	качественная
	Для лучшего подсоединения различных инструментов

	
	
	
	
	
	Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание

Предназначена для работы со сменными тягами «ППП», имеющегося у заказчика


	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	качественная
	Для удобства использования


